Hodnoticí standard

Karosář/karosářka pro opravy autoskel (kód: 23-110-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Karosář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí
3
Práce s technickou dokumentací pro opravy karoserií motorových vozidel
3
Posouzení poškození autoskla a návrh opravy
3
Demontáž poškozeného skla
3
Příprava karoserie a nového skla
3
Montáž nového skla
3
Příprava skla před opravou praskliny
3
Oprava praskliny skla
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Karosář/karosářka pro opravy autoskel, 29.4.2024 13:40:39
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost pravidel BOZP a PO souvisejících s opravami karoserií motorových vozidel
Písemné a ústní ověření
b) Prokázat znalost zásad práce s nebezpečnými látkami při opravách karoserií motorových vozidel
Písemné a ústní ověření
c) Prokázat znalost zásad ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Práce s technickou dokumentací pro opravy karoserií motorových vozidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyhledat v příručkách pro opravy (v elektronické nebo tištěné podobě), způsob opravy karoserie, určený autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vyhledat v katalogu (v elektronické nebo tištěné podobě) díl karoserie, určený autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Posouzení poškození autoskla a návrh opravy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyhodnotit stav poškození skla
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Navrhnout vhodný způsob opravy autoskla na základě technických a ekonomických aspektů (oprava výměnou a oprava praskliny)
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Definovat pojmy lepené sklo a index lomu světla
Písemné a ústní ověření
d) Orientovat se v pryskyřicích pro opravy prasklin
Písemné a ústní ověření
e) Vyhodnotit poškození vzhledem k zornému poli řidiče
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Karosář/karosářka pro opravy autoskel, 29.4.2024 13:40:39
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Demontáž poškozeného skla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Přípravit potřebné materiály, nástroje a vozidlo na demontáž skla
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Demontovat podle pokynu výrobce související díly a polepit výřez skla
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Demontovat a rozpojit čidla a další systémy umístěné na skle
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vyříznout sklo pomocí řezacího drátu, multinože, oddělovacího nože nebo speciální sady na vyřezávání autoskel, následně vyjmout sklo pomocí přísavek
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava karoserie a nového skla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Odstranit zbytky lepidla
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Upravit povrch poškozené karoserie, připravit nově lakované plochy a nové autosklo
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Nanést aktivátor povrchu na keramickou vrstvu skla podle pokynů výrobce aktivátoru
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montáž nového skla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Namontovat ozdobné lišty, gumová těsnění a elektronické systémy na sklo podle pokynů výrobce
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Nanést lepidlo na sklo nebo na lem karoserie podle pokynů výrobce
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Usadit nové sklo
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Určit a dodržet "odjezdový čas" podle aktuálních podmínek
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Namontovat a zapojit čidla a další systémy umístěné na skle
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Provést kalibraci kamer umístěných na skle
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava skla před opravou praskliny
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit potřebné materiály, nástroje a vozidlo pro opravu praskliny na skle
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vyčistit praskliny pomocí nástrojů a chemických prostředků
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Karosář/karosářka pro opravy autoskel, 29.4.2024 13:40:39
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Oprava praskliny skla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat postup opravy staré praskliny, vlhké a znečištěné praskliny, opravy na svislých sklech a dlouhých prasklin
Ústní ověření
b) Popsat způsob navrtávání poškozených míst a využití lokálního tepla při problémech s plněním pryskyřice
Ústní ověření
c) Injektovat pryskyřici
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést tlakovou a vakuovou fázi opravy včetně vizuální kontroly poškozeného místa
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vytvrdit pryskyřici UV světlem podle rozsahu poškození
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Dokončit opravu skla správným seškrábnutím vytvrzené pryskyřice a vyleštěním poškozeného místa
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Karosář/karosářka pro opravy autoskel, 29.4.2024 13:40:39
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/karosar#zdravotni
-
zpusobilost).
 
V
průběhu
praktického
ověřování
ve
všech
částech
je
nutné
klást
důraz
na:
·
dodržování
pravidel
bezpečnosti
a
hygieny
práce
·
nakládání
s
nebezpečnými
odpady
·
kvalitu
odvedené
práce
·
pochopení
a
dodržování
technologických
postupů
podle
dokumentace
výrobce
vozidla
·
plnění
časových
norem
oprav
podle
dokumentace
výrobce
vozidla
 
Písemné
ověřování
bude
probíhat
formou
odpovědí
na
otevřené
otázky.
Pro
kritéria
se
způsobem
"písemné
a
ústní
ověření"
uchazeč
písemně
zodpoví
zadané
otázky
a
následně
zodpoví
upřesňující
či
doplňující
otázky
autorizované
osoby.
Při
ověřování
splnění
kritérií
založených
na
formě
praktického
předvedení
je
potřeba
přihlížet
především
k
bezpečnému
provádění
a
ke
kvalitě
montážních
a
servisních
úkonů.

Specifikace
podmínek
ověřování
některých
odborných
kompetencí:
U
odborné
kompetence
Posouzení
poškození
autoskla
a
návrh
opravy
,
kritérium
b)
uchazeč
popíše
obě
varianty
poškození
a
opravy
(oprava
praskliny
a
výměna
čelního
skla).
 
U
odborné
kompetence
Demontáž
poškozeného
skla
,
kritérium
a)
se
jedná
o
otevření
oken
vozu
(tlak),
kapoty,
zakrytí
přístrojové
desky,
ověření
vhodných
podmínek
pro
opravné
práce
(teplota,
tlak,
vlhkost).
U
kritéria
b)
se
jedná
o
demontáž
ozdobných
lišt,
těsnění,
stěračů,
zrcátek,
demontáž
elektrických
zařízení
na
skle,
za
účelem
ochrany
lakované
plochy
polepení
výřezu
skla
textilní
lepicí
páskou
po
celém
obvodu.
U
kritéria
d)
podle
zvoleného
typu
nástroje
autorizovaná
osoba
zajistí
potřebný
počet
asistujících
pracovníků.
 
U
odborné
kompetence
Příprava
karoserie
a
nového
skla
,
kritérium
a)
se
jedná
o
odstranění
zbytku
lepidla
na
přírubě
karoserie
pomocí
škrabáku,
multinože
apod.
na
zbytkovou
výšku
cca
1
mm,
zbytek
lepidla
je
optimálním
podkladem
pro
přilnutí
nového
lepidla
na
lepení
skel,
pokud
z
jakéhokoliv
důvodu
(např.
lakování)
nastane
prodleva
mezi
seříznutím
a
nanesením
nového
lepidla
delší
než
8
hodin,
je
nutné
použít
aktivátor
PU
(polyuretanu).
U
kritéria
b)
pokud
dojde
při
seříznutí
k
poškození
karoserie,
kde
je
odhalen
čistý
plech,
je
nutné
použít
přípravek
na
zastavování
koroze
-
minimálně
dva
nátěry,
pokud
dojde
u
vozidla
k
lakování,
je
nutné,
aby
byl
lak
před
nanášením
aktivátoru
zcela
proschlý,
nově
nalakovaný
lem
karoserie
je
nutné
vždy
ošetřit
aktivátorem
povrchu,
vnitřní
stranu
skla
dokonale
vyčistit,
protože
pozdější
čištění
zevnitř
u
palubní
desky
je
značně
komplikované.
U
kritéria
c)
se
jedná
o
nanesení
aktivátoru
povrchu
na
keramickou
vrstvu
skla
podle
návodu
na
zpracování
od
výrobce
aktivátoru,
popřípadě
použít
aktivátor
PVC
u
skel
vybavených
tzv.
bausety,
ozdobnými
lištami
atd.
 
U
odborné
kompetence
Montáž
nového
skla
,
kritérium
a)
pokud
je
to
nutné,
tak
je
zapotřebí
namontovat
ozdobné
lišty,
elektronická
zařízení
a
doplňky
s
příslušenstvím
na
sklo
před
vlastním
lepením
podle
pokynů
v
dílenské
příručce
výrobců
automobilů.
U
kritéria
b)
dodržet
pokyny
výrobce,
postup
nanášení,
tvar
housenky
a
její
napojení.
U
kritéria
c)
pomocí
přísavek
usadit
nové
sklo,
umístit
jej
s
použitím
dříve
nalepených
lepicích
pásek
a
lehce
jej
přitlačit,
po
nasazení
Karosář/karosářka pro opravy autoskel, 29.4.2024 13:40:39
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

zafixovat
sklo
lepicími
páskami
směrem
od
střechy
vozu,
montáž
skla
musí
být
provedena
ihned
po
nanesení
housenky
lepidla.
U
kritéria
d)
stanovit
dobu
odjezdového
času
podle
parametrů
lepidla,
ten
pak
uzpůsobit
aktuálním
pracovním
podmínkám,
stanovení
finální
doby
vyschnutí
lepidla
pro
předání
vozidla
zákazníkovi
se
pak
určuje
základním
parametrem
pro
vysychání
PU
hmot
-
2
až
3
mm
za
24
hodin
podle
množství
naneseného
lepidla
a
také
okolními
pracovními
podmínkami
(ideální
stav
23
°C,
50
%
rvv
a
standardní
atmosferický
tlak).
u
kritéria
e)
zapojení
všech
elektrických
a
elektronických
zařízení,
která
jsou
součástí
čelního
skla
podle
pokynů
výrobce
automobilů
jedná
se
například
o
vyhřívání,
zrcátka,
čidla,
kamery
atd.
u
kritéria
f)
kalibrace
a
nastavení
všech
čidel
a
kamer,
které
jsou
součástí
čelního
skla,
se
provádí
podle
pokynů
výrobce
vozidel
a
postupuje
se
přesně
podle
počítačového
programu
zvoleného
na
základě
výběru
přístroje
pro
kalibraci
těchto
zařízení.
 
U
odborné
kompetence
Příprava
skla
před
opravou
praskliny
,
kritérium
a)
se
jedná
o
přípravu
všech
potřebných
materiálů
a
nástrojů,
otevření
oken
vozu
(tlak),
kapoty,
zakrytí
přístrojové
desky,
ověření
vhodných
podmínek
pro
opravné
práce
(teplota,
tlak,
vlhkost).
U
kritéria
b)
se
jedná
o
očištění
skla
kolem
poškozeného
místa,
odstranění
volných
střepů
z
praskliny.
 
U
odborné
kompetence
Oprava
praskliny
skla
,
kritérium
c)
do
injektoru
naplníme
pryskyřici
tak,
aby
bylo
místo
dopadu
kamene
zcela
vyplněné.
u
kritéria
d)
pomocí
šroubu
injektoru
(lze
i
pomocí
tlakové
a
podtlakové
pumpy,
podle
typu
sady)
vytváříme
střídavě
tlak
(vyplňování
praskliny)
a
podtlak
(vytvoření
prostoru
pro
pryskyřici
a
zbavení
se
vzduchových
kapes),
tento
proces
opakujeme
až
do
úplného
zneviditelnění
praskliny,
což
vizuálně
kontrolujeme
pomocí
kontrolního
zrcátka.
U
kritéria
e)
odstraníme
přísavku
s
injektorem
z
praskliny
a
neprodleně
instalujeme
vytvrzovací
fólii
na
místo
praskliny,
UV
lampu
umístíme
nad
místem
opravy
na
dobu
cca
5
minut.
U
kritéria
f)
odstraníme
vytvrzovací
fólii
a
přebytečnou
pryskyřici
opatrně
strhneme
pomocí
žiletky,
poté
provedeme
vyleštění
poškozeného
místa
pomocí
leštěnky,
následně
demontujeme
kontrolní
zrcátko
a
očistíme
vnitřní
i
vnější
stranu
skla.
 
Uchazeč
si
ke
zkoušce
přinese
vlastní
pracovní
oděv
a
pracovní
obuv.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Karosář/karosářka pro opravy autoskel, 29.4.2024 13:40:39
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy karoserií motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti oprav autoskel.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti oprav karoserií. 
c)	Vyšší odborné vzdělání zaměřené na konstrukci a opravy motorových vozidel a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenství nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti oprav karoserií. 
d)	Vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu technického směru a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenství nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo učitele odborného výcviku v oblasti oprav karoserií. 
 
Další požadavky:
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Karosář/karosářka pro opravy autoskel, 29.4.2024 13:40:39
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Dílenské prostory, které splňují podmínky kladené výrobcem na opravy autoskel, jedná se zejména o prostorové podmínky, dostatečné osvětlení, větrání, potřebné protipožární zabezpečení atd.
Pro písemné ověřování je potřeba místnost (např. učebna, kancelář) dostatečně vybavená příslušným materiálem (stoly, židle, tabule, PC s přístupem k internetu).
 
Vybavení pracoviště: 
·	Příručka pro servis, údržbu a opravy vozidel v elektronické nebo tištěné podobě 
·	Katalog náhradních dílů v elektronické nebo tištěné podobě 
·	Přístup do systému aktualizace technické dokumentace 
·	Základní ruční dílenské nářadí
·	Návody k obsluze pro jednotlivé přístroje a nářadí
·	Osobní vozidlo se zcela zničeným čelním sklem
·	Osobní vozidlo s drobným poškozením čelního skla nebo samostatné čelní sklo s drobným poškozením
·	Montážní stojan na čelní skla
·	Vyřezávací nástroje
·	Přísavky na sklo
·	Osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní rukavice, ochranné pracovní brýle)
·	Materiálové zajištění pro lepení autoskel (PU lepidlo, primer, štěteček pro nanášení primeru, předběžný čistič)
·	Univerzální lepicí páska (s textilním vláknem)
·	Zařízení na vytlačení lepidla z kartuše nebo beutelu
·	Čistič na sklo
·	Sada na opravu prasklin (včetně nářadí i chemie)
·	Zařízení pro diagnostiku a kalibraci kamer
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 45 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.
 
Karosář/karosářka pro opravy autoskel, 29.4.2024 13:40:39
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Renocar, a. s.
Horácké autodružstvo Velké Meziříčí
Doktor Důlek, s. r. o.
Würth, spol. s r. o.
SAČR
ISŠA Brno
Karosář/karosářka pro opravy autoskel, 29.4.2024 13:40:39
Strana 9 z 9