Hodnotící standard

Projektant lešení (kód: 36-084-N)
Autorizující orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Projektant lešení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
5
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Zpracovávání projektové dokumentace pro lešení
5
Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
4
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
4
Provádění složitých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace
5
Zpracování prováděcí dokumentace
5
Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví
5
Orientace v technických parametrech lešení
5
Platnost standardu
Standard je platný od: 07.05.2014 do: 14.03.2020
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Zpracovávání projektové dokumentace pro lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zpracovat návrh lešeňové konstrukce formou nákresu, včetně potřebných technických informací, dle zadání (dále jen návrh)
Praktické předvedení s písemnou přípravou a ústním zdůvodněním
b) Staticky posoudit navrženou konstrukci (dále jen výpočet) a na tomto základě upřesnit potřebné technické parametry
Praktické předvedení s písemnou přípravou a slovním ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v normách, v technických podkladech a projektech pro montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit strukturu norem pro dočasné stavební konstrukce, jejich závaznost, výběr a používání
Ústní ověření
b) Prokázat znalost názvosloví pro dočasné stavební konstrukce
Písemné ověření
c) Prokázat znalost obecných požadavků na lešení
Písemné ověření
d) Prokázat znalost normových požadavků pro lešení trubková, dílcová, podpěrná a pojízdná
Písemné ověření
e) Prokázat znalost normových požadavků pro ostatní konstrukce sestavené z lešenářských prvků
Písemné ověření
f) Popsat ostatní technické podklady pro dočasné stavební konstrukce
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Získat potřebné informace z předložených stavebních výkresů
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Stanovit minimální rozsah vstupních požadavků na lešení ze zadávací dokumentace
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Vysvětlit obsah prováděcí dokumentace pro lešení
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Provádění složitých výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost jednotek SI, používaných pro výpočty lešení (délka, hmotnost, síla, moment síly, napětí)
Písemné ověření
b) Vyjmenovat druhy zatížení, třídy zatížení, součinitele zatížení
Písemné ověření
c) Vysvětlit postup výpočtu zatížení do součástí konstrukce a do založení včetně zatížení větrem pro nezakryté a zakryté lešení
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
d) Vysvětlit postup výpočtu kotevních sil včetně zatížení větrem pro nezakryté a zakryté lešení. Charakterizovat kotvení v různých materiálech
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
e) Prokázat schopnost používat technické podklady výrobce při zpracování projektové dokumentace (výkres, výpočet, technická zpráva)
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zpracování prováděcí dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkompletovat prováděcí dokumentace návrhu lešení, popsat její rozsah a obsah
Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b) Zdůvodnit výběr vhodného typu lešení pro konkrétní zadání a s ohledem na rizika pro bezpečnost a zdraví fyzických osob během montáže a demontáže lešení
Ústní ověření nad zpracovaným návrhem a výpočtem
c) Zpracovat materiálovou specifikaci navrženého typu lešení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v bezpečnosti práce ve stavebnictví
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit odpovědnosti osob na staveništi z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Vysvětlit principy plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vysvětlit problematiku hodnocení rizik
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Vysvětlit správný výběr a používání osobních ochranných pracovních prostředků
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Orientace v technických parametrech lešení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Prokázat znalost technických parametrů lešení trubkových, dílcových, podpěrných a pojízdných
Ústní ověření
b) Identifikovat a popsat dílce a spoje různých typů lešení
Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c) Vyhledat chyby a nedostatky v provedení konstrukce lešení - podle obrázků
Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
je
vyžadována
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=5000&kod_sm1=41).
 
Vstupní
požadavky
–
minimální
úroveň
je
střední
technické
vzdělání
s
maturitou.
Veškeré
zkoušky
znalostí
a
dovedností
jsou
prováděny
na
reálných
dílcích
a
sestavách
konkrétních
typů
lešení
(viz
kapitola
MTZ).
Rovněž
jsou
používány
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
určené
pro
jednotlivé
typy
lešení.
Ověření
kompetence
Zpracování
projektové
dokumentace
pro
lešení
kritérium
a)
spočívá
ve
vypracování
nákresu
vhodné
lešeňové
konstrukce,
včetně
ztužení,
kotvení,
případně
vzepření
a
zpracování
statického
výpočtu
pro
tuto
konstrukci.
Jako
podklad
předá
autorizovaná
osoba
základní
výkresovou
dokumentaci
stavebního
objektu
(minimální
výška
24
m,
pohledy
na
fasády,
rozměry,
fasádní
materiály,…),
požadavky
na
užitné
zatížení
a
další
požadavky
vymezující
tvar
lešení
(otvory
ve
fasádě,
překlenutí
vchodů,
výkopů,
prostupy
technologií
atd.)
Ověření
kompetence
Zpracování
prováděcí
dokumentace
bezprostředně
navazuje
na
výsledky
ověřování
kompetence
Zpracování
projektové
dokumentace,
které
zkoušený
rozvede
do
prováděcí
dokumentace,
včetně
materiálové
specifikace.
Při
hodnocení
zpracovaného
návrhu
se
bude
přihlížet
zejména
ke
statické
a
funkční
bezpečnosti
navrženého
řešení.
Ověřování
kritérií
Identifikovat
a
popsat
dílce
a
spoje
různých
typů
lešení
je
založeno
na
praktickém
přezkoušení
s
příslušnými
dílci
a
sestavami
lešení.
Ověřování
kritérií
Vyhledat
chyby
a
nedostatky
v
provedení
konstrukce
lešení
-
podle
obrázků
je
založeno
na
posouzení
fotografií
různých
lešení
a
určení
odchylek
a
rozporů
s
normovými
požadavky
a
požadavky
správné
praxe.
Písemné
ověřování
kritérií
se
u
vybraných
způsobilostí
provádí
prostřednictvím
písemného
testu.
Zkoušející
předloží
uchazeči
test
s
více
otázkami
pro
každé
kritérium,
které
prověří
uvedenou
dovednost
nebo
znalosti.
Po
vyhodnocení
testu
zkoušející
upřesní
úroveň
znalostí
uchazeče
ústním
vysvětlením.
 
Pravidla
pro
aplikaci
písemných
testů
jako
způsobu
ověřování
 
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
A.
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
ze
souboru
150
otázek,
aby
bylo
umožněno
vytvoření
několika
desítek
různě
sestavených
testů.
B.
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu
.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
testů,
musí
být
splněné
následující
dvě
podmínky:
B1.
Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy:
Pro
každé
kritérium
existuje
níže
uvedený
počet
otázek.
B2.
Pro
jednotlivé
vygenerované
testy:
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
(u
něhož
je
test
způsobem
ověření)
alespoň
jednu
otázku.
B3.
Pro
úspěšné
hodnocení
testu:
je
třeba
dosáhnout
alespoň
75
%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každou
oblast
a
zároveň
80
%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
otázek
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
způsobilostí
popsaných
kritérii
hodnocení
následovně:
 
Orientace
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí100
otázek
Zpracování
statických
výpočtů
pro
dočasné
stavební
konstrukce
50
otázek
 
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
tří
odpovědí,
z
nichž
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
ze
30
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
oblastí:
 
Orientace
v
normách,
v
technických
podkladech
a
projektech
pro
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 5 z 11

Hodnotící standard

60
otázek
Zpracování
statických
výpočtů
pro
dočasné
stavební
konstrukce
20
otázek
 
V
případě,
že
při
ústním
ověření
budou
jednotlivé
otázky
losovány
uchazečem,
musí
být
dodržena
následující
Pravidla
pro
aplikaci
ústního
ověřování
formou
losovaných
otázek
Soubor
otázek
pro
ústní
ověřování
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
losovaných
otázek,
musí
být
splněny
následující
dvě
podmínky:
A.
Pro
celkový
soubor
otázek:
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
několika
otázkách.
B.
Pro
soubor
vylosovaných
otázek
konkrétního
uchazeče:
Každý
uchazeč
musí
mít
v
souboru
svých
vylosovaných
otázek
zohledněno
alespoň
jednou
každé
kritérium
(myslí
se
kritérium,
u
něhož
jsou
losované
otázky
způsobem
ověření
a
v
návaznosti
na
pokyn,
která
kritéria
je
třeba
u
zkoušky
splnit).
Zadáním
návrhu
lešeňové
konstrukce
autorizovanou
osobou
se
rozumí
předání
základní
výkresové
dokumentace
stavebního
objektu
(pohledy
na
fasády,
rozměry,
materiály,…)
s
požadavkem
na
vypracování
nákresu
lešeňové
konstrukce,
včetně
statického
výpočtu.
Veškeré
písemné
podklady
a
přípravy
uchazeče
budou
autorizovanou
osobou
archivovány.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 6 z 11

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:
 
a)	Vysokoškolské vzdělání ve stavebním nebo strojním oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti dočasných stavebních konstrukcí, z toho minimálně tři roky v období posledních pěti let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
a)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
b)	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz.
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

A)
Požadavky
na
prostory
k
vykonání
zkoušky
profesní
kvalifikace:
Autorizovaná
osoba
musí
disponovat
prostory
pro
vykonání
praktické
zkoušky
s
možností
manipulace
s
lešeňovým
materiálem
a
prostory
pro
vykonání
teoretické
části
zkoušky
splňující
odpovídající
bezpečnostní
a
hygienické
předpisy,
spolu
se
zajištěním
potřebné
energie.
 
B)
Předpisy
a
podklady:
Zákony,
právní
a
technické
předpisy
•
•Zákon
č.
22/1997
Sb.,
o
technických
požadavcích
na
výrobky
a
o
změně
a
doplnění
některých
zákonů,
ve
znění
pozdějších
předpisů
•
•Nařízení
vlády
č.
173/1997
Sb.,
kterým
se
stanoví
vybrané
výrobky
k
posuzování
shody
ve
znění
pozdějších
předpisů
•
•Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
•
•Nařízení
vlády
č.
495/2001
Sb.,
kterým
se
stanoví
rozsah
a
bližší
podmínky
poskytování
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
mycích,
čisticích
a
dezinfekčních
prostředků
 
České
technické
normy
•
•ČSN
73
8101
Lešení
-
Společná
ustanovení
(738101)
•
•ČSN
73
8102
Pojízdná
a
volně
stojící
lešení
(738102)
•
•ČSN
73
8106
Ochranné
a
záchytné
konstrukce
(738106)
•
•ČSN
73
8107
Trubková
lešení
(738107)
•
•ČSN
EN
74
-
1
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
1:
Spojky
trubek
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
•
•ČSN
EN
74
-
2
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
2:
Speciální
spojky
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
•
•ČSN
EN
74
-
3
Spojky,
středicí
trny
a
nánožky
pro
pracovní
a
podpěrná
lešení
-
Část
3:
Ploché
nánožky
a
středicí
trny
-
Požadavky
a
zkušební
postupy
(738109)
•
•ČSN
EN
12810
-
1
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
1:
Požadavky
na
výrobky
(738111)
•
•ČSN
EN
12810
-
2
Fasádní
dílcová
lešení
-
Část
2:
Zvláštní
postupy
při
navrhování
konstrukce
(738111)
•
•ČSN
EN
12811
-
1
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
1:
Pracovní
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738123)
•
•ČSN
EN
12811
-
2
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
2:
Informace
o
materiálech
(738123)
•
•ČSN
EN
12811
-
3
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Část
3:
Zatěžovací
zkoušky
(738123)
•
•ČSN
EN
1004
Pojízdná
pracovní
dílcová
lešení
-
Materiály,
rozměry,
návrhová
zatížení,
požadavky
na
provedení
a
bezpečnost
(738112)
•
•ČSN
EN
1298
Pojízdná
pracovní
lešení
-
Pravidla
a
zásady
pro
vypracování
návodu
na
montáž
a
používání
(738113)
•
•ČSN
EN
12812
Podpěrná
lešení
-
Požadavky
na
provedení
a
obecný
návrh
(738108)
•
•ČSN
EN
12813
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Podpěrné
dílcové
věže
-
Zvláštní
postupy
při
navrhování
(738124)
•
•ČSN
EN
13374
Systémy
dočasné
ochrany
volného
okraje
-
Specifikace
výrobku,
zkušební
metody
(738125)
•
•ČSN
EN
1263
-
2
Záchytné
sítě
-
Část
2:
Bezpečnostní
požadavky
pro
osazování
záchytných
sítí
(738114)
•
•ČSN
P
CEN/TR
15563
Dočasné
stavební
konstrukce
-
Doporučení
pro
zajištění
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
(738127)
 
Další
textové
podklady
•
•VLASÁK
S;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.;
WALD
F.
Konstrukce
z
lešení
podle
evropských
norem.
Praha,
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Květen
2010,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04362
-
2
•
•DOLEJŠ
J.;
PICEK
Z.;
ŠKRÉTA
K.;
VLASÁK
M.;
VLASÁK
S.
Navrhování
konstrukcí
z
lešení
I.
Praha,
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Prosinec
2011,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04363
-
2
•
•DOLEJŠ
J.;
PICEK
Z.;
VLASÁK
M.;
VLASÁK
S.;
ZVĚŘINA
F.
Navrhování
konstrukcí
z
lešení
II.
Praha
České
vysoké
učení
technické,
Fakulta
stavební,
Prosinec
2012,
ISBN
978
-
80
-
01
-
04960
-
0
•
•Návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
FKK,
návod
na
montáž
a
používání
trubkového
lešení
HESCO
•
•Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
rámových
lešení:
ALFIX,
ALTRAD
Bauman
–
ProfiTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
SL
70,
assco
quadro
70,
assco
quadro
70V;
CK;
Czechwood
Trading
–
MPI
-
CW;
EKRO
-
EURO
-
SYSTÉM;
GET
–
PLATINO;
Graf;
Hünnebeck
(Harsco)
-
BOSTA;
Layher
Blitz;
MJ
–
UNI
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 8 z 11

Hodnotící standard

70,
UNI
CONNECT
70,
UNI
TOP
65;
Müba
–
FIX;
Officine
Villalta
–
MERCURY;
PERI
UP
T
70;
RINGER
-
Doppelgeländergerüst
DG
0,65;
Scafom
-
rux
-
RUX
Super;
SCASERV
(Harsco
-
SGB)
-
Sprint;
Termosprzęt;
ULMA
–
DORPA
•
•Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
modulových
lešení:
ALFIX
MODUL
plus;
ALTRAD
Bauman
–
VarioTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
assco
futuro,
assco
futuro
V;
BODIS;
HAKI
IV;
HARSCO
-
SGB
-
CUPLOK;
Hünnebeck
(Harsco)
–
Modex;
JEKA;
Layher
Allround,
Allround
STAR;
PERI
UP
Rosett,
PERI
UP
Rosett
Flex;
Scafom
-
rux
–
RUX
-
Variant,
RINGSCAFF;
ULMA
–
BRIO
•
•Nejméně
pět
návodů
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
pojízdných
lešení:
ALFIX
–
ALUFIX;
ALBERT;
Alfeko
(Saleko)
–
FLIS;
ALTRAD
Bauman
–
RapidTech;
ALTRAD
plettac
assco
–
Alu
Quick,
Alu
Star,
Alu
Treppen;
Altrex;
ALVE;
AMICHA;
AXIAL;
BOSS;
CUSTERS
-
Handy,
Handy
Treppen,
Handy
Chico;
Dovín
–
DoMini;
EKRO
-
Montage
-
gerüstturm;
FARAONE
Modello,
MT;
HAILO
-
ProfiStep
multi;
HAKI
UNI,
MIDI;
HORA
MONT
-
HM
1000;
Hünnebeck
(Harsco)
–
Alu
-
Mobilgerüst,
Alu
-
Faltgerüst;
HYMER,
Kleingerüst,
Euroform;
ISG,
FC,
ECL;
KRAUSE
–
RollTec,
ClimTecMobilGerüst,
ProTec
-
Standard,
STABILO;
LAMA
DUE
–
BLIZ,
SEMPLICE;
Layher
–
UniStandard,
UniBreit,
StaroRollbock,
Zifa;
Müba
–
Fahrgerüst,
Rollgerüst
typ
Boy;
Scafom
-
rux
–
Rux
-
Mobilo;
SDM
-
Pedal
Lift,
PL;
Termosprzęt;
UpRight
International
-
SPAN,
TREPPEN,
SNAP
-
OUT
(KASSEL),
SNAPPY;
ZARGES
-
Professional,
Favorit;
ZIG
-
ZAG
•
•Nejméně
tři
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
z
následující
skupiny
podpěrných
lešení:
HARSCO
-
SGB
CUPLOK,
DOKA
-
STAXO,
LAYHER,
MODEX,
PERI,
RUX,
ULMA
–
BRIO,
věž
T60
Nejméně
tři
soubory
zadávací
dokumentace
pro
lešení
(výkresy,
apod.)
C)
Požadavky
na
materiálně
technické
vybavení
Autorizovaná
osoba
musí
mít
pro
zkoušku
k
dispozici
následující
lešeňový
materiál:
•
•Trubkové
lešení
podle
ČSN
73
8107:
modelová
stavebnice,
vývojové
typy
hákových
a
nastavovacích
segmentových
spojek,
nánožky,
výřezy
ocelových
trubek
bez
povrchové
ochrany
o
délce
cca
0,3
m
–
0,5
m
•
•Lešení
sestavené
ze
spojek
podle
ČSN
EN
74:
10
druhů
upínacích
a
nastavovacích
spojek,
výřezy
ocelových
pozinkovaných
a
hliníkových
trubek
o
délce
cca
0,3
m
–
0,5
m
•
•Dílcové
rámové
lešení:
vzorky
minimálně
třech
systémů
–
západoevropský
(min.
5
variant),
rakouský
(min.
2
varianty)
a
švýcarsko
-
italský
(min.
2
varianty)
•
•Dílcové
modulové
lešení:
vzorky
minimálně
dvou
provedení
–
s
kotouči
(min.
5
variant),
s
třmínky
(min.
2
varianty)
•
•Podpěrné
lešení
speciální:
(min.
2
varianty),
aplikace
modulového
systému
(min.
3
varianty)
•
•Pojízdné
lešení:
vzorky
spojů
(min.
5
variant),
pojezdová
kola
(min.
3
varianty)
•
•Tahoměr
pro
ověřování
kotevních
sil
•
•Nejméně
150
fotografií
(v
elektronické
podobě,
formát
*.jpg)
různých
realizací
lešení
s
chybami
(musí
zahrnovat
všechny
druhy
lešení
–
trubková,
rámová,
modulová,
pojízdná,
podpěrná)
•
•Nejméně
tři
různé
soubory
zadávací
dokumentace
pro
lešení
(základní
výkresová
dokumentace
stavebního
objektu
o
minimální
výšce
24
m,
pohledy
na
fasády,
rozměry
objektu,
fasádní
materiály,
požadavky
na
užitné
zatížení
podlah
a
další
požadavky
vymezující
tvar
lešení
-
otvory
ve
fasádě,
překlenutí
vchodů,
výkopů,
prostupy
technologií
atd.)
•
•Tabule
s
příslušenstvím
(flipchart)
•
•Dataprojektor
a
promítací
plátno
•
•Počítač
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
svého
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Pokud
žadatel
bude
při
zkouškách
využívat
materiálně
-
technické
vybavení
jiného
subjektu,
přiloží
k
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace
smlouvu
(popřípadě
smlouvy)
umožňující
jeho
užívání
nejméně
po
dobu
5
let
ode
dne
podání
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 9 z 11

Hodnotící standard

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin, včetně zpracování návrhu a výpočtu lešeňové konstrukce (hodinou se rozumí 60 minut).
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Českomoravská komora lešenářů, o. s.
BIS Czech, s. r. o.
EUROMONT LEŠENÍ spol. s r. o.
FSOP, s. r. o.
LAVEL MB, s. r. o.
PKL servis, s. r. o.
VÚBP, v. v. i.
Projektant lešení, 14.9.2026 9:54:32
Strana 11 z 11