Kvalifikační standard

Dopravce dříví (kód: 41-083-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Zemědělství a lesnictví (kód: 41)
Týká se povolání:
Dopravce dříví
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince
3
Odvoz dříví nákladními automobily
3
Nakládání surového dřeva či sortimentů na nákladní vagony
3
Vyhotovování výkazů o práci v lese
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 14.01.2020 do: 20.10.2022
Dopravce dříví, 13.9.2026 18:47:45
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/dopravce-drivi#zdravotni-zpusobilost).
 
Pro konání zkoušky je nutné zajistit dostatečné množství kmenů dříví pro ověření dovednosti práce s hydraulickým jeřábem. Zkouška se bude konat na lesním skladě se zásobou dlouhých i krácených kmenů a železniční vlečkou.
 
Uchazeč bude při předání návodu výrobce nákladního automobilu a návodu výrobce hydraulického jeřábu krátce proškolen k provozu uvedených prostředků.
 
Uchazeč se prokáže platným jeřábnickým průkazem (odborná způsobilost podle 392/2003 Sb. podle ČSN ISO 12480-1) a řidičským průkazem skupin C + E. 
 
U kompetence Práce s hydraulickými jeřáby při odvozu nebo manipulaci dříví na manipulační lince se v kritériu d) dlouhým kmenem rozumí výřez o délce 8 až 12 m. V kritériu e) je krátkým kmenem výřez o délce 2 až 5 m. Při zkoušce předvede zkoušený nakládání a vykládání 2 m výřezů a výřezů 
v délce 4 nebo 5 m. 
 
U kompetence Odvoz dříví nákladními automobily se v kritériu b) přípojnými vozidly rozumí přívěsy, polopřívěsy a návěsy. Vybavením vozidel se rozumí opleny, klanice a poutací zařízení. Nakládacím zařízením se rozumí hydraulická ruka.
Dopravce dříví, 13.9.2026 18:47:45
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Lesní společnost Královský Hvozd, a. s.
Triumfa Energo, s. r. o.
Lesy České republiky, s. p.
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 
Hradecká lesní a dřevařská společnost, a. s.
 
Dopravce dříví, 13.9.2026 18:47:45
Strana 3 z 3