Hodnoticí standard

Truhlář nábytkář (kód: 33-001-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Truhlář nábytkář; Truhlář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků
3
Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků
3
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků
3
Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy
3
Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek
3
Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku
3
Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení
3
Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku
3
Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě
3
Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů
3
Seřizování stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu
4
Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
3
Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení
3
Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě
4
Spouštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
4
Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
3
Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček
3
Nastavování a spouštění pásových brusek
3
Spouštění a nastavování širokopásových brusek
3
Nastavování a spouštění hranových brusek
3
Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
4
Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
3
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 1 z 28

Hodnoticí standard

Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení
3
Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
3
Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
3
Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
3
Ověřování dostupnosti programů v ovládacím softwaru obráběcích center v nábytkářské výrobě
3
Orientace v ovládacím softwaru operačního systému strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
4
Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů
3
Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků
3
Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování
3
Olepování bočních ploch nábytkového dílce, kontrola kvality olepení
3
Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji
3
Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje
3
Dokončování bočních ploch po olepení
3
Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě
3
Broušení na pásových bruskách
3
Broušení na širokopásových bruskách
3
Broušení na hranových bruskách
3
Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování
3
Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav
3
Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav
3
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
3
Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě
3
Kontrola obráběcích center v nábytkářské výrobě
3
Kontrola stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě během provozu, doplňování olepovacího materiálu a lepidla
4
Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě
3
Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce
3
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
19.06.2020
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 2 z 28

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst dodanou konstrukční a technickou dokumentaci v listinné nebo elektronické formě, popsat značení materiálů a kótování
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypracovat výrobní dokumentaci v listinné nebo elektronické formě na zhotovení polotovarů a výrobku ze dřeva podle konkrétního zadání (kusovník s rozměry a množstvím dílců či polotovarů a specifikací materiálu, nářezový plán)
Praktické předvedení
c) Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby, zpracovat tabulku evidence výroby
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Manipulace s materiálem, polotovary a výrobky a jejich značkování v dřevařství, při výrobě nábytkářských výrobků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Určit způsob manipulace s materiálem, polotovary a výrobky
Ústní ověření
b) Zvolit pomůcky k manipulaci podle konkrétního zadání
Praktické předvedení
c) Určit způsob značení přířezů, polotovarů a výrobků
Ústní ověření
d) Označit přířezy, polotovary a výrobky v souladu s výrobní technickou dokumentací
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení a organizace práce pro zhotovování truhlářských výrobků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Podle technické dokumentace konkrétního zadáni zvolit druh, množství a kvalitu materiálu, polotovarů, komponentů, kování, spojovacích prvků a součástek
Praktické předvedení
b) Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu, kompletaci a montáž truhlářských výrobků
Praktické předvedení
d) Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě, kompletaci a montáži truhlářských výrobků
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 3 z 28

Hodnoticí standard

Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout podle daného polotovaru vhodný materiál pro zadaný výrobek
Praktické předvedení
b) Popsat druhy mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu výrobků
Ústní ověření
c) Popsat postupy přípravy mořidel a dokončovacích materiálů ‒ míchání, tužení, úprava konzistence
Ústní ověření
d) Popsat metody a způsoby aplikace mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku
Ústní ověření
e) Zvolit dokončovací materiál, nátěrovou hmotu nebo systém pro zadaný úkol
Praktické předvedení
f) Zvolit aplikační zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a měřidla
Praktické předvedení
g) Navrhnout a vysvětlit pracovní postup pro zadaný úkol
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu sesazenek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat a vysvětlit způsoby rozměrové a tvarové úpravy dýhových listů
Ústní ověření
b) Zvolit a odůvodnit postup práce a způsob provedení technologických operací podle výrobního zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vybrat dýhu podle druhu a rozměrů a zvolit množství dýhových listů podle výrobního zadání
Praktické předvedení
d) Upravit dýhové listy na potřebné rozměry a tvar
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Podle zadání připravit nosný a povrchový materiál
Praktické předvedení
b) Připravit a aplikovat lepidlo nebo lepicí směs pro dýhování a laminátování nábytku
Praktické předvedení
c) Sestavit soubory z nosného a povrchových materiálů, slisovat soubory
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 4 z 28

Hodnoticí standard

Obsluha dřevoobráběcích strojů a strojních zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby strojního opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
Ústní ověření
b) Zvolit strojní zařízení pro opracování materiálů podle konkrétního zadání
Praktické předvedení
c) Nastavit stroje a zařízení a jejich bezpečnostní prvky podle výrobní technické dokumentace a v souladu s bezpečnostními předpisy
Praktické předvedení
d) Obsluhovat základní dřevoobráběcí stroje a zařízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy
Praktické předvedení
e) Udržovat stroje a zařízení v bezpečném provozním stavu během práce a po jejím skončení
Praktické předvedení
f) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat, seřídit a nastavit nanášecí a lisovací zařízení
Praktické předvedení
b) Obsluhovat nanášecí a lisovací zařízení podle zadání
Praktické předvedení
c) Provést základní údržbu používaného technického zařízení
Praktické předvedení
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy zařízení, nářadí a pracovních pomůcek pro aplikaci dokončovacích materiálů při výrobě nábytku, jejich použití a údržbu
Ústní ověření
b) Podle zadání pracovat s ruční stříkací vzduchovou pistolí, tlakovým stříkacím zařízením s ruční pistolí, obsluhovat kompresory
Praktické předvedení
c) Vyčistit a provést základní údržbu aplikačních zařízení, nářadí a pracovních pomůcek
Praktické předvedení
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 5 z 28

Hodnoticí standard

Seřizování a údržba dřevoobráběcích strojů a nástrojů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní části dřevoobráběcích strojů a nástrojů, jejich funkci, způsoby seřízení a údržby
Ústní ověření
b) Připravit stroje, nástroje, pomůcky a nářadí v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy podle konkrétního zadání
Praktické předvedení
c) Provést údržbu strojů a zařízení a jejich seřízení v souladu s technologickými a bezpečnostními předpisy nebo pokyny výrobce
Praktické předvedení
d) Ošetřit a správně uložit nástroje a nářadí používané při opracování dřeva a materiálů na bázi dřeva
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Seřizování stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky a založit ho do podávacího zařízení stroje
Praktické předvedení
b) Nastavit posuvný mechanismus a vodicí prvky stroje pro posuv a vedení dílce podle tloušťky olepovaného dílce a tloušťky a šířky olepovacího materiálu
Praktické předvedení
c) Nastavit a seřídit jednotlivé pracovní agregáty olepovacího stroje podle požadovaných parametrů dodané výrobní dokumentace a s ohledem na olepovaný a olepovací materiál
Praktické předvedení
d) Nastavit v ovládacím softwaru stroje příslušný olepovací program odpovídající dodané výrobní dokumentaci nebo provést individuální nastavení příslušných funkcí a hodnot podle požadavků výrobní dokumentace
Praktické předvedení
e) Ověřit správnost nastavení olepením zkušebního dílce
Praktické předvedení
f) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a, b, d, e, f.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 6 z 28

Hodnoticí standard

Seřizování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit olepovací materiál v souladu s dodanou výrobní dokumentací z hlediska materiálu, dezénu, tloušťky a šířky; v případě potřeby ho délkově upravit pro danou operaci
Praktické předvedení
b) Seřídit stacionární a ruční stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě pro daný druh olepovaného a olepovacího materiálu
Praktické předvedení
c) Založit olepovací materiál do podávacího zařízení stacionárního a ručního stroje
Praktické předvedení
d) Ověřit správnost nastavení olepením zkušebního dílce
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Seřizování stacionárního nebo ručního stroje nebo strojů pro dokončování bočních ploch nábytkových dílců po olepení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Před pracovní operací zkontrolovat stroj nebo stroje, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků
Praktické předvedení
b) Zvolit obráběcí nástroj nebo nástroje v souladu s typem použitého stroje nebo strojů, s dodanou výrobní dokumentací a z hlediska olepovacího materiálu a jeho tloušťky
Praktické předvedení
c) Upnout obráběcí nástroj nebo nástroje na pracovní hřídel stroje nebo strojů
Praktické předvedení
d) Seřídit a nastavit stroj nebo stroje pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení
Praktické předvedení
e) Ověřit správnost nastavení opracováním zkušebního dílce
Praktické předvedení
f) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spouštění a základní nastavení obráběcího centra v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Podle zadání výroby spustit obráběcí centrum
Praktické předvedení
b) Nastavit funkční části obráběcího centra mimo nastavení softwarového
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 7 z 28

Hodnoticí standard

Spouštění a základní nastavení stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Podle zadání spustit stroj pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
Praktické předvedení
b) Nastavit funkční části stroje pro olepování bočních ploch mimo nastavení softwarového
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spouštění a základní nastavování stacionárního a ručního stroje pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Před pracovní operací zkontrolovat stroj, zejména přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků
Praktické předvedení
b) Nastavit funkční části stroje na olepování bočních ploch tvarových dílců, zejména pracovní teplotu a rychlost podávání tak, aby nedošlo k poškození olepovaných dílců
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat stav lepidla a případně doplnit lepidlo v zásobníku olepovací jednotky
Praktické předvedení
d) Spustit stroj pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Nastavování a spouštění vícevřetenových vrtaček
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních, ochranných a upínacích prvků vícevřetenové vrtačky
Praktické předvedení
b) Zvolit a zdůvodnit volbu vrtáků podle zadání výroby a osadit je do vrtacích vřeten stroje
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Nastavit vícevřetenovou vrtačku, zejména polohu dorazů pro hloubku vrtání a pro pozici otvorů na vrtaném dílci, polohu upínacích prvků v souladu s dodanou výrobní dokumentací
Praktické předvedení
d) Spustit vícevřetenovou vrtačku
Praktické předvedení
e) Ověřit správnost nastavení provedením požadovaných operací na zkušebním dílci
Praktické předvedení
f) V případě potřeby upravit nastavení stroje
Praktické předvedení
g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 8 z 28

Hodnoticí standard

Nastavování a spouštění pásových brusek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní části a funkci pásových brusek
Ústní ověření
b) Zvolit brusný pás podle zadání
Praktické předvedení
c) Upnout a seřídit brusný pás na pásovou brusku, popsat provedené operace
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků pásové brusky
Praktické předvedení
e) Nastavit pásovou brusku, zejména výšku pracovního stolu podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací
Praktické předvedení
f) Spustit pásovou brusku pro opracování dílce
Praktické předvedení
g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Spouštění a nastavování širokopásových brusek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní části a funkci širokopásových brusek
Ústní ověření
b) Zvolit brusné pásy podle zadání
Praktické předvedení
c) Upnout a seřídit brusné pásy, popsat provedené operace
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků širokopásové brusky
Praktické předvedení
e) Nastavit širokopásovou brusku podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací, především výšku pracovního stolu, resp. tloušťku dílce, rychlost posuvu, polohu brusných agregátů
Praktické předvedení
f) Spustit širokopásovou brusku pro opracování dílce
Praktické předvedení
g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 9 z 28

Hodnoticí standard

Nastavování a spouštění hranových brusek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní části a funkci hranových brusek
Ústní ověření
b) Zvolit brusný pás podle zadání
Praktické předvedení
c) Upnout a seřídit brusný pás na hranovou brusku, popsat provedené oprace
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zkontrolovat a ověřit přítomnost a správnou funkci bezpečnostních a ochranných prvků hranové brusky
Praktické předvedení
e) Nastavit hranovou brusku, zejména výšku pracovního stolu a pozici vodicích prvků podle opracovávaného dílce v souladu s dodanou výrobní dokumentací
Praktické předvedení
f) Spustit hranovou brusku pro opracování dílce
Praktické předvedení
g) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyčistit olepovací agregát od přetoků a zbytků lepidla
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat stroj pro olepování bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky u pracovních jednotek, odsávací hadice, bezpečnostní a ovládací prvky
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat mazací místa stroje pro olepování bočních ploch a doplnit maziva podle mazacího plánu
Praktické předvedení
d) Vyměnit poškozené díly zejména odsávací hadice
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a, b, e.
Základní údržba strojů pro olepování bočních ploch tvarových dílců v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyčistit olepovací agregát od přetoků a zbytků lepidla
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat stroje pro olepování bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky, bezpečnostní a ovládací prvky a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 10 z 28

Hodnoticí standard

Základní údržba strojů pro dokončení bočních ploch nábytkových dílců po olepení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat a vyměnit používaný obráběcí nástroj nebo nástroje
Praktické předvedení
b) Očistit stroj nebo stroje od zbytků lepidla a olepovacího materiálu
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat stroj nebo stroje pro dokončení bočních ploch, zejména uvolněné šroubové spoje, dorazy, rektifikační a vodicí prvky, bezpečnostní prvky, ovládací prvky a čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby
Praktické předvedení
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Základní údržba pásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Očistit brusku od usazeného dřevního prachu
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat pásovou brusku, zejména bezpečnostní prvky a podle potřeby popsat a provést její údržbu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu
Praktické předvedení
d) Vyměnit a seřídit brusný pás
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Základní údržba širokopásových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Očistit brusku od usazeného dřevního prachu
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat širokopásovou brusku, zejména bezpečnostní prvky, a podle potřeby popsat a provést její údržbu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu
Praktické předvedení
d) Vyměnit a seřídit brusné pásy
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 11 z 28

Hodnoticí standard

Základní údržba hranových brusek včetně výměny a seřízení brusných pásů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Očistit brusku od usazeného dřevního prachu
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat hranovou brusku, zejména bezpečnostní prvky a podle potřeby popsat a provést její údržbu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zkontrolovat mazací místa brusky a doplnit maziva podle mazacího plánu
Praktické předvedení
d) Vyměnit a seřídit brusný pás
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ověřování dostupnosti programů v ovládacím softwaru obráběcích center v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Ověřit dostupnost nainstalovaných programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky obráběcího centra
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
Orientace v ovládacím softwaru operačního systému strojů pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Nastavit v ovládacím softwaru základní funkce stroje pro olepování bočních ploch a požadované parametry podle charakteru výroby a zpracovávaných materiálů
Praktické předvedení
b) Ověřit dostupnost olepovacích programů odpovídajících dodané výrobní dokumentaci v databázi řídicí jednotky stroje
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů
Ústní ověření
b) Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů podle konkrétního zadání
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Obrobit a opracovat dřevěné, kovové a plastové materiály, kvalitně a řemeslně provést spoje pro estetický vzhled výrobků
Praktické předvedení
e) Při všech operacích dodržovat zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 12 z 28

Hodnoticí standard

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit mořidlo podle zadaného úkolu a namořit dílce
Praktické předvedení
b) Připravit dokončovací materiál a provést povrchovou úpravu podle zvoleného pracovního postupu
Praktické předvedení
c) Navrhnout a provést opravu defektů povrchové úpravy
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zkontrolovat dokončené dílce
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sesazování sesazenek podle kresby a dýhování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Sestavit dýhové listy podle výrobního zadání
Praktické předvedení
b) Spojit připravené listy pomocí spojovacího materiálu a spojovacího zařízení
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Olepování bočních ploch nábytkového dílce, kontrola kvality olepení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Olepit požadovaný nábytkový dílec
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch nábytkového dílce včetně všech souvisejících operací, jako je kapování, frézování a čistění, a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců na stacionárním olepovacím stroji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat připravený dílec před olepením
Praktické předvedení
b) Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy na stacionárním olepovacím stroji
Praktické předvedení
c) Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů - kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu na stacionárním olepovacím stroji
Praktické předvedení
d) Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a, c, d, e.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 13 z 28

Hodnoticí standard

Olepování bočních ploch tvarových nábytkových dílců pomocí ručního olepovacího stroje
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat připravený dílec před olepením
Praktické předvedení
b) Olepit tvarový nábytkový dílec s minimálně dvěma ostrými rohy pomocí ručního olepovacího stroje
Praktické předvedení
c) Olepit tvarový nábytkový dílec bez ostrých rohů - kruh, ovál nebo elipsa, jedním kusem olepovacího materiálu pomocí ručního olepovacího stroje
Praktické předvedení
d) Zkontrolovat kvalitu olepení bočních ploch tvarového nábytkového dílce
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a, c, d, e.
Dokončování bočních ploch po olepení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Odstranit délkové přesahy nalepeného olepovacího materiálu
Praktické předvedení
b) Odfrézovat šířkové přesahy nalepeného olepovacího materiálu se současným tvarováním hran v souladu s dodanou výrobní dokumentací
Praktické předvedení
c) Očistit hrany nábytkového dílce od zbytků lepidla
Praktické předvedení
d) Zkontrolovat hotový dílec z hlediska přesnosti a čistoty olepení, kapování a frézování a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vrtání na vícevřetenových vrtačkách v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu vícevřetenové vrtačky a vhodně ho upnout s ohledem na jeho velikost a způsob opracování
Praktické předvedení
b) Opracovat nábytkový dílec podle zadání
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště
Praktické předvedení
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 14 z 28

Hodnoticí standard

Broušení na pásových bruskách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Podle zadání obrousit čtvercový nebo obdélníkový dílec na pásové brusce
Praktické předvedení
b) Obrousit tvarový dílec na pásové brusce
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat kvalitu broušení dílce
Praktické předvedení
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Broušení na širokopásových bruskách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat připravený dílec před vložením na transportní pás širokopásové brusky
Praktické předvedení
b) Obrousit dílec na širokopásové brusce
Praktické předvedení
c) Zkontrolovat kvalitu broušení dílce
Praktické předvedení
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Broušení na hranových bruskách
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu hranové brusky
Praktické předvedení
b) Obrousit boční plochy čtvercového nebo obdélníkového dílce na hranové brusce
Praktické předvedení
c) Obrousit boční plochy tvarového dílce na hranové brusce
Praktické předvedení
d) Zkontrolovat kvalitu broušení dílce
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 15 z 28

Hodnoticí standard

Opracovávání nábytkového dílce a kontrola kvality opracování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Nastavit v ovládacím softwaru obráběcího centra program na opracování nábytkového dílce odpovídající dodané výrobní dokumentaci
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat připravený dílec před vložením na pracovní plochu obráběcího centra a upnout ho s ohledem na jeho velikost a způsob opracování tak, aby nedošlo k poškození podtlakových držáků
Praktické předvedení
c) Opracovat nábytkový dílec podle zadání
Praktické předvedení
d) Zkontrolovat hotový nábytkový dílec z hlediska přesnosti a čistoty frézování a vrtání a připravit ho pro přepravu na navazující pracoviště
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava dílců, komponentů a materiálů pro montáž nábytku a částí nábytkových sestav
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat a zkontrolovat nábytkové dílce podle dodané výrobní dokumentace
Praktické předvedení
b) Připravit potřebné kování a komponenty pro montáž zadaného nábytkového dílce, části nábytkových sestav
Praktické předvedení
c) Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály pro montáž zadaného nábytkového dílce, části nábytkových sestav
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dílenská montáž nábytku, částí nábytkových sestav
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit vhodný technologický postup předmontáže a montáže nábytku, částí nábytkových sestav
Ústní ověření
b) Provést předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku, částí nábytkových sestav
Praktické předvedení
c) Zasklít a osadit výplně dřevěných a hliníkových rámů
Praktické předvedení
d) Zkompletovat a dokončit výrobky menších rozměrů
Praktické předvedení
e) Doladit seřízení kování, závěsů, výsuvů, mechanismů, zámků podle konkrétního zadání
Praktické předvedení
f) Očistit a ověřit správnou funkčnost výrobku
Praktické předvedení
g) Zkontrolovat stabilitu (odolnost proti převrácení) smontovaného nábytku při otevřených dveřích nebo vysunutých zásuvkách
Praktické předvedení
h) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 16 z 28

Hodnoticí standard

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést vstupní kontrolu surovin a materiálů a jejich případnou opravu
Praktické předvedení
b) Provést mezioperační a výstupní kontrolu zhotovených polotovarů a výrobků a jejich případnou opravu
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Dodržet technologické postupy dané výrobcem dokončovacího materiálu v závislosti na zadaném úkolu
Praktické předvedení
b) Dodržet technologické postupy dané výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu
Praktické předvedení
c) Určit způsob tužení a ředění nátěrového materiálu podle vnějších vlivů ‒ teplota, vlhkost, proudění vzduchu
Ústní ověření
d) Provést konečnou úpravu materiálu před vlastním lakováním při dodržování zásad BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola obráběcích center v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat obráběcí centrum, zejména odsávací hadice, upínací a bezpečnostní prvky, ovládací prvky a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby
Praktické předvedení
b) O zjištěných závadách učinit záznam
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola stroje pro olepování bočních ploch v nábytkářské výrobě během provozu, doplňování olepovacího materiálu a lepidla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zkontrolovat činnost všech funkčních mechanismů stroje v průběhu olepování
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Doplnit lepidlo do zásobníku olepovací jednotky, doplnit olepovací materiál
Praktické předvedení a ústní ověření
c) O zjištěných závadách učinit záznam
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 17 z 28

Hodnoticí standard

Základní kontrola vrtacích strojů v nábytkářské výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Doplnit lepidlo a kolíky do zásobníků stroje, pokud je tímto zařízením stroj vybaven
Praktické předvedení
b) Zkontrolovat vrtací stroje, zejména odsávací hadice, upínací a bezpečnostní prvky, nepoškozenost ovládacích prvků a vnitřní čistotu stroje podle předepsaného plánu údržby
Praktické předvedení
c) O zjištěných závadách učinit záznam
Praktické předvedení
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování
Ústní ověření
b) Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy
Ústní ověření
c) Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v celém procesu výroby
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zaznamenat do formuláře průběh prací a technologického procesu výroby truhlářských výrobků
Ústní ověření
b) Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě truhlářských výrobků
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě
Ústní ověření
b) Vysvětlit způsoby třídění a skladování odpadu vzniklého při truhlářské výrobě
Ústní ověření
c) Uklidit pracoviště a roztřídit odpad vzniklý pří výrobě zadaných truhlářských výrobků, dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 18 z 28

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
bude
kladen
důraz
na
volbu
postupu
práce
a
vhodného
materiálu
s
přihlédnutím
k
samostatnému
rozhodování
a
ekonomickému
hledisku
výroby.
Zadávané
úkoly
budou
zaměřeny
na
práci
s
technickou
dokumentací
pro
zhotovování
truhlářského
výrobku,
na
volbu
postupu
práce,
nástrojů
a
materiálů
pro
zhotovení
požadovaného
výrobku,
na
výrobu
a
montáž
zadaného
výrobku,
manipulaci
s
materiálem,
obsluhu,
seřizování
a
běžnou
údržbu
dřevoobráběcích
strojů
a
nástrojů.
 
Uchazeč
bude
před
zkouškou
autorizovanou
osobou
(AOs)
seznámen
se
stroji,
na
nichž
bude
probíhat
ověřování
kritérií
hodnocení.
 
Uchazeč
v
rámci
zkoušky
podle
konkrétního
zadání
zpracuje
výrobní
dokumentaci
(kusovníky,
nářezové
plány)
a
podle
ní
vyrobí
tři
kusy
nábytku:
1)
Domácí
schůdky
z
masivního
dřeva
se
dvěma
stupni.
Konstrukce
bude
zhotovena
z
dřevěných
hranolků
při
použití
konstrukčních
spojů
na
čep
a
dlab,
čep
a
rozpor.
Hranolky
budou
vůči
sobě
svírat
tupý
úhel
(konstrukce
nebude
pravoúhlá).
Stupnice
(nášlapy)
budou
zhotoveny
ze
spárovky.
Kompletní
opracování,
včetně
zhotovení
konstrukčních
spojů,
bude
provedeno
na
základních
truhlářských
strojích
(zkracovací
pila,
kotoučová
pila,
pokosová
pila,
pásová
pila,
srovnávací
frézka,
tloušťkovací
frézka,
spodní
frézka,
vrtací
dlabačka,
stojanová
vrtačka)
s
ručním
dokončením
(zaoblení
čepů).
K
broušení
bude
použita
pásová
nebo
širokopásová
bruska,
hranová
bruska.
Začištění
a
stržení
hran
bude
provedeno
ručně
brusným
papírem.
Stupnice
budou
ke
konstrukci
připevněny
prostřednictvím
kolíkových
spojů
zhotovených
pomocí
ruční
elektrické
nebo
akumulátorové
vrtačky
a
ručního
vrtacího
přípravku.
Konstrukce
bude
pevná
(lepená)
nebo
kombinovaná
–
zčásti
pevná
a
zčásti
rozebíratelná
s
použitím
dalších
spojovacích
prvků
umožňujících
tzv.
suchou
montáž
a
demontáž
(vruty,
konfirmaty,
spojovací
kování).
Povrchová
úprava
bude
provedena
mořením
(ručně)
a
transparentním
lakem
(pomocí
stříkací
pistole).
2)
Konferenční
stolek
z
dýhované
dřevotřískové
desky
(DTD)
s
oválnou
nebo
elipsovitou
deskou.
Podnož
bude
tvořena
dvěma
boky
spojenými
napevno
středovým
lubem
(lepením
na
kolíky).
Deska
bude
k
podnoži
připojena
rovněž
napevno
(lepením
na
kolíky)
nebo
bez
lepení
pomocí
spojovacích
elementů
a
vrutů.
Součástí
výroby
stolku
bude
zhotovení
dýhových
sesazenek,
nařezání
přířezů
z
DTD,
jejich
tloušťková
egalizace
na
širokopásové
brusce
a
zadýhování.
Oválná
nebo
elipsovitá
deska
bude
do
konečného
tvaru
upravena
na
pásové
pile
a
spodní
frézce
s
kopírovací
sadou
(válcová
fréza
s
ložiskem)
za
pomoci
šablony,
kterou
si
uchazeč
sám
zhotoví.
Olepení
bočních
ploch
(hran)
proběhne
na
stacionární
olepovačce
hran,
k
olepení
boční
plochy
tvarové
desky
může
být
použita
stacionární
nebo
ruční
olepovačka
hran.
Vrtání
kolíkových
spojů
se
provede
na
vícevřetenové
vrtačce.
K
broušení
bude
použita
pásová
nebo
širokopásová
bruska
a
hranová
bruska
s
ručním
dokončením
hran.
Povrchová
úprava
bude
provedena
transparentním
lakem
pomocí
stříkací
pistole.
3)
Jednoduchá
skříňka
z
laminované
dřevotřískové
desky
(LTD)
s
minimálními
rozměry
(400
x
500
x
300)
mm
(šířka
x
výška
x
hloubka)
s
prosklenými
otočně
otvíravými
dveřmi.
Konstrukce
bude
v
provedení
„demont“,
tzn.
na
rozebíratelné
spoje.
Záda
budou
vsazena
do
drážky.
Přesné
formáty
budou
z
velkoplošného
materiálu
nařezány
podle
zpracovaného
nářezového
plánu
na
formátovací
kotoučové
pile.
Vrtání
a
frézování
dílců
bude
kompletně
provedeno
na
CNC
obráběcím
centru.
Dveře
budou
rovněž
zhotoveny
z
LTD,
otvor
a
polodrážka
pro
zasklení
budou
vyfrézovány
na
CNC
obráběcím
centru.
Vnitřní
rohy
zasklívací
polodrážky
budou
do
pravoúhlého
tvaru
upraveny
ručně
pomocí
dláta.
Olepení
bočních
ploch
(hran)
proběhne
na
stacionární
olepovačce
hran.
Boční
plocha
otvoru
ve
dveřích
se
zachovanými
oblými
rohy
se
olepí
ručně.
Dveře
budou
ke
korpusu
připojené
samodovíracími
závěsy
a
opatřené
úchytkou.
 
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 19 z 28

Hodnoticí standard

Ověřování
odborných
kompetencí
autorizovanou
osobou:
 
1)
Orientace
v
technických
podkladech
pro
zhotovování
truhlářských
výrobků:
AOs
připraví
technickou
dokumentaci,
podle
které
uchazeč
vypracuje
kusovníky
s
potřebnými
výpočty
a
nářezovými
plány,
provede
označení
pro
dýhování,
olepování
bočních
ploch
(hran),
vrtání,
frézování,
broušení,
povrchovou
úpravu.
AOs
posoudí,
jak
se
uchazeč
pomocí
čtení
výkresů
orientuje
v
technické
dokumentaci
a
jak
zvládá
vypracovávání
výrobní
dokumentace
z
dodaných
technických
podkladů.
 
1)
Manipulace
s
materiálem,
polotovary
a
výrobky
a
jejich
značkování
v
dřevařství,
při
výrobě
nábytkářských
výrobků:
AOs
kontroluje
a
posuzuje
uchazeče
při
manipulaci
s
materiálem,
polotovary
a
výrobky
z
hlediska
bezpečnosti
práce,
eliminace
poškození
materiálu,
polotovarů
a
výrobků
a
jejich
označování
podle
konkrétního
zadání
v
souladu
s
výrobní
technickou
dokumentací.
 
1)
Volba
materiálů,
technologických
postupů,
nástrojů,
strojů
a
zařízení
a
organizace
práce
pro
zhotovování
truhlářských
výrobků:
AOs
kontroluje
a
posuzuje
uchazeče
při
výběru
materiálů,
volbě
nástrojů
a
nářadí
a
pracovních
postupů
potřebných
pro
výrobu
zadaných
truhlářských
výrobků.
 
1)
Volba
a
navrhování
optimálních
materiálů
pro
konstruované
dřevařské
a
nábytkářské
výrobky,
jejich
konečné
zpracování
a
povrchové
úpravy:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
volbě
vhodného
mořidla,
dokončovacího
materiálu
pro
povrchovou
úpravu,
aplikačního
zařízení,
nářadí,
pracovních
pomůcek
a
měřidel
a
při
volbě
pracovního
postupu
podle
konkrétního
výrobního
zadání.
 
1)
Příprava
materiálů
a
polotovarů
pro
výrobu
sesazenek:
AOs
hodnotí
odborné
znalosti
uchazeče
z
hlediska
rozměrových
a
tvarových
úprav
dýhových
listů
a
posuzuje
ho
při
volbě
postupu
práce
a
způsobu
provedení
technologických
operací,
výběru
dýhu
podle
druhu
a
rozměrů,
stanovení
množství
dýhových
listů
podle
výrobního
zadání
a
úpravy
dýhových
listů
na
potřebné
rozměry
a
tvar
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Příprava,
úprava
a
opracování
surovin
a
materiálů
podle
technologického
postupu
pro
dýhování
a
laminátování
nábytku:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
přípravě
nosného
a
povrchového
materiálu,
při
přípravě
lepidla
a
jeho
aplikaci,
při
sestavování
souborů
z
nosného
a
povrchových
materiálů
a
jejich
lisování
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Obsluha
dřevoobráběcích
strojů
a
strojních
zařízení:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
volbě
a
nastavení
strojů,
zařízení
a
jejich
bezpečnostních
prvků
a
při
jejich
obsluze
podle
výrobní
technické
dokumentace
v
souladu
s
technologickými
a
bezpečnostními
předpisy.
 
1)
Obsluha
a
údržba
strojů,
nástrojů
a
vybavení
pro
dýhování
a
laminátování
nábytku:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
kontrole,
seřízení,
nastavení,
obsluze
a
základní
údržbě
nanášecího
a
lisovacího
zařízení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Obsluha
a
údržba
strojů,
nástrojů
a
vybavení
pro
lakování
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
na
základě
jeho
odborných
znalostí
v
oblasti
zařízení,
nářadí
a
pracovních
pomůcek
pro
aplikaci
dokončovacích
materiálů
při
výrobě
nábytku,
jejich
použití
a
údržby,
dále
při
obsluhování
ruční
stříkací
vzduchové
pistole,
tlakových
stříkacích
zařízení
s
ruční
pistolí
a
kompresorů
a
při
čištění
a
základní
údržbě
aplikačních
zařízení,
nářadí
a
pracovních
pomůcek
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Seřizování
a
údržba
dřevoobráběcích
strojů
a
nástrojů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
přípravě
strojů,
nástrojů,
pomůcek
a
nářadí,
jejich
údržbě,
ošetření
a
uložení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Seřizování
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě
pro
daný
druh
olepovaného
a
olepovacího
materiálu:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
výběru
olepovacího
materiálu
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
z
hlediska
materiálu,
dezénu,
tloušťky
a
šířky,
při
jeho
založení
do
podávacího
zařízení
stroje,
při
nastavování
posuvného
mechanismu
a
vodicích
prvků
stroje
pro
posuv
a
vedení
dílce
podle
tloušťky
olepovaného
dílce
a
tloušťky
a
šířky
olepovacího
materiálu.
Dále
hodnotí
jeho
dovednosti
při
nastavování
příslušného
olepovacího
programu
odpovídajícího
dodané
výrobní
dokumentaci
nebo
(pokud
program
není
k
dispozici)
provedení
individuálního
nastavení
příslušných
funkcí
a
hodnot
podle
požadavků
výrobní
dokumentace
(zejména
teploty
lepidla,
rychlosti
posuvu,
činnosti
jednotlivých
pracovních
agregátů)
a
při
ověřování
správnosti
nastavení
olepením
zkušebního
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
V
rámci
této
zkoušky
AOs
nehodnotí
nastavování
a
seřizování
jednotlivých
pracovních
agregátů
olepovacího
stroje.
 
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 20 z 28

Hodnoticí standard

1)
Seřizování
stacionárního
a
ručního
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
tvarových
dílců
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
výběru
olepovacího
materiálu
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
z
hlediska
materiálu,
dezénu,
tloušťky
a
šířky,
jeho
délkové
úpravy
pro
danou
operaci,
seřízení
stacionárního
nebo
ručního
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
tvarových
dílců
pro
daný
druh
olepovaného
a
olepovacího
materiálu,
při
zakládání
olepovacího
materiálu
do
podávacího
zařízení
stacionárního
nebo
ručního
stroje
a
při
ověřování
správnosti
nastavení
olepením
zkušebního
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Seřizování
stacionárního
nebo
ručního
stroje
nebo
strojů
pro
dokončování
bočních
ploch
nábytkových
dílců
po
olepení:
AOs
posuzuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
stroje
před
pracovní
operací,
zejména
z
hlediska
přítomnosti
a
správné
funkce
bezpečnostních
a
ochranných
prvků,
při
volbě
obráběcího
nástroje
nebo
nástrojů
v
souladu
s
typem
použitého
stroje,
s
dodanou
výrobní
dokumentací
a
z
hlediska
olepovacího
materiálu
a
jeho
tloušťky.
Dále
při
upnutí
obráběcího
nástroje
na
pracovní
hřídel
stroje,
seřízení
a
nastavení
stroje
pro
dokončení
bočních
ploch
nábytkových
dílců
po
olepení
a
při
ověření
správnosti
nastavení
opracováním
zkušebního
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Spouštění
a
základní
nastavení
obráběcího
centra
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
spuštění
a
nastavení
funkčních
částí
obráběcího
centra
mimo
nastavení
softwarového
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Spouštění
a
základní
nastavení
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
uvedení
olepovacího
stroje
do
provozu
a
při
základním
nastavení
funkčních
částí
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Spouštění
a
základní
nastavování
stacionárního
a
ručního
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
tvarových
dílců
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
počáteční
kontrole
stroje,
při
nastavování
jeho
funkčních
částí,
zejména
pracovní
teploty
a
rychlosti
podávání
tak,
aby
nedošlo
k
poškození
olepovaných
dílců.
Dále
při
kontrole
stavu
lepidla
a
jeho
případném
doplnění
do
zásobníku
olepovací
jednotky
a
při
spuštění
stroje
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Nastavování
a
spouštění
vícevřetenových
vrtaček:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
a
ověření
přítomnosti
a
funkčnosti
bezpečnostních,
ochranných
a
upínacích
prvků
vícevřetenové
vrtačky,
volbě
vrtáků
podle
zadání
výroby
a
jejich
osazení
do
vrtacích
vřeten
stroje,
nastavení
vícevřetenové
vrtačky
–
zejména
polohy
dorazů
pro
hloubku
vrtání
a
pro
pozici
otvorů
na
vrtaném
dílci,
polohy
upínacích
prvků
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací.
Po
spuštění
vícevřetenové
vrtačky
AOs
posuzuje
dovednosti
uchazeče
při
ověřování
správnosti
nastavení
provedením
požadovaných
operací
na
zkušebním
dílci
a
v
případě
potřeby
při
přenastavování
stroje
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Nastavování
a
spouštění
pásových
brusek:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
uchazeče
o
pásových
bruskách
a
jeho
znalosti
a
dovednosti
při
volbě
brusného
pásu
podle
výrobního
zadání,
upnutí
a
seřízení
brusného
pásu
na
pásovou
brusku,
kontrole
a
ověření
přítomnosti
a
funkčnosti
bezpečnostních
a
ochranných
prvků
pásové
brusky,
nastavení
pásové
brusky
–
zejména
výšky
pracovního
stolu
podle
opracovávaného
dílce
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
a
spuštění
pásové
brusky
pro
opracování
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Tato
kompetence
bude
ověřována
pouze
v
případě,
že
při
zkoušce
bude
použita
pásová
bruska.
 
1)
Nastavování
a
spouštění
širokopásových
brusek:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
uchazeče
o
širokopásových
bruskách
a
jeho
znalosti
a
dovednosti
při
volbě
brusných
pásů
podle
výrobního
zadání,
upnutí
a
seřízení
brusných
pásů,
kontrole
a
ověření
přítomnosti
a
funkčnosti
bezpečnostních
a
ochranných
prvků
širokopásové
brusky.
Dále
při
nastavení
širokopásové
brusky
podle
opracovávaného
dílce
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
–
především
výšky
pracovního
stolu,
resp.
tloušťky
dílce,
rychlosti
posuvu,
polohy
brusných
agregátů
a
při
spuštění
pásové
brusky
pro
opracování
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Nastavování
a
spouštění
hranových
brusek:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
uchazeče
o
hranových
bruskách
a
jeho
znalosti
a
dovednosti
při
volbě
brusného
pásu
podle
výrobního
zadání,
upnutí
a
seřízení
brusného
pásu
na
hranovou
brusku,
kontrole
a
ověření
přítomnosti
a
funkčnosti
bezpečnostních
a
ochranných
prvků
hranové
brusky,
nastavení
hranové
brusky
–
zejména
výšky
pracovního
stolu
podle
opracovávaného
dílce
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací
a
spuštění
hranové
brusky
pro
opracování
dílce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
strojů
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
olepovacího
agregátu
od
přetoků
a
zbytků
lepidla
a
při
celkové
kontrole
stroje
po
ukončení
práce
(kromě
kontroly
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 21 z 28

Hodnoticí standard

mazacích
míst,
doplňování
maziva
a
výměny
poškozených
dílů)
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
strojů
pro
olepování
bočních
ploch
tvarových
dílců
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
olepovacího
agregátu
od
přetoků
a
zbytků
lepidla
a
při
celkové
kontrole
stroje
po
ukončení
práce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
strojů
pro
dokončení
bočních
ploch
nábytkových
dílců
po
olepení:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
kontrole
a
výměně
používaného
obráběcího
nástroje,
čištění
stroje
od
zbytků
lepidla
a
olepovacího
materiálu
a
při
celkové
kontrole
stroje
po
ukončení
práce
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
pásových
brusek
včetně
výměny
a
seřízení
brusných
pásů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
brusky
od
usazeného
dřevního
prachu,
celkové
kontrole
brusky
–
zejména
bezpečnostních
prvků
a
mazacích
míst
a
při
výměně
a
seřízení
brusného
pásu
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Tato
kompetence
bude
ověřována
pouze
v
případě,
že
při
zkoušce
bude
použita
pásová
bruska.
 
1)
Základní
údržba
širokopásových
brusek
včetně
výměny
a
seřízení
brusných
pásů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
brusky
od
usazeného
dřevního
prachu,
celkové
kontrole
brusky
–
zejména
bezpečnostních
prvků
a
mazacích
míst
a
při
výměně
a
seřízení
brusných
pásů
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
údržba
hranových
brusek
včetně
výměny
a
seřízení
brusných
pásů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
čištění
brusky
od
usazeného
dřevního
prachu,
celkové
kontrole
brusky
–
zejména
bezpečnostních
prvků
a
mazacích
míst
a
při
výměně
a
seřízení
brusného
pásu
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Ověřování
dostupnosti
programů
v
ovládacím
softwaru
obráběcích
center
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
ověřování
dostupnosti
nainstalovaných
programů
odpovídajících
dodané
výrobní
dokumentaci
v
databázi
řídicí
jednotky
obráběcího
centra.
 
1)
Orientace
v
ovládacím
softwaru
operačního
systému
strojů
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
nastavování
základních
funkcí
a
požadovaných
parametrů
v
ovládacím
softwaru
olepovačky
podle
zadání
výroby
a
opracovávaných
materiálů
a
při
ověřování
dostupnosti
olepovacích
programů
odpovídajících
dodané
výrobní
dokumentaci
v
databázi
řídicí
jednotky
stroje.
 
1)
Obrábění
a
spojování
materiálů
ze
dřeva,
plastu,
kovů:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
volbě
a
vhodném
použití
nástrojů,
nářadí,
ručních
elektrických
strojků,
pomůcek
a
materiálů
pro
jednotlivé
operace
podle
dodané
výrobní
dokumentace,
při
volbě
a
vhodném
použití
optimálních
pracovních
postupů
řezání,
hoblování,
frézování,
tvarování,
dlabání,
vrtání,
broušení
a
lepení
při
opracování
a
spojování
materiálů
v
rámci
zadaných
výrobků.
Dále
při
seřizování
a
běžné
údržbě
nářadí,
nástrojů,
ručních
elektrických
strojků,
při
vytváření
konstrukčních
spojů
a
následném
spojování
dílců,
při
úpravě
dílců
nebo
výrobků
do
konečné
podoby
po
strojním
opracování
(úprava
vnitřních
rohů
po
frézování,
úprava
přesahů,
úprava
nedofrézovaných
a
nedobroušených
míst),
při
provádění
ručního
olepení
boční
plochy
a
úpravy
do
konečné
podoby
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Povrchová
úprava
výrobků
mořením,
bělením,
voskováním,
imitováním
dřeva,
nanášením
tmelů,
emailů
a
laků:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
přípravě
mořidla
a
jeho
aplikaci,
při
přípravě
dokončovacího
materiálu
a
provedení
povrchové
úpravy
podle
zvoleného
pracovního
postupu,
při
kontrole
dokončených
dílců
a
při
navrhování
a
provedení
oprav
případných
defektů
povrchové
úpravy.
 
1)
Sesazování
sesazenek
podle
kresby
a
dýhování:
AOs
posuzuje
dovednost
uchazeče
sestavit
dýhové
listy
podle
výrobního
zadání
a
spojit
připravené
listy
pomocí
spojovacího
materiálu
a
spojovacího
zařízení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Olepování
bočních
ploch
nábytkového
dílce,
kontrola
kvality
olepení:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
olepování
bočních
ploch
nábytkových
dílců
podle
výrobní
dokumentace,
při
kontrole
kvality
olepení
bočních
ploch
nábytkových
dílců
včetně
všech
souvisejících
operací,
jako
je
kapování,
frézování
a
čistění,
při
jejich
přípravě
pro
přepravu
na
navazující
pracoviště
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Olepování
bočních
ploch
tvarových
nábytkových
dílců
na
stacionárním
olepovacím
stroji:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
olepení
bočních
ploch
tvarového
dílce
podle
výrobní
dokumentace
a
při
jeho
kontrole
před
a
po
olepení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 22 z 28

Hodnoticí standard

1)
Olepování
bočních
ploch
tvarových
nábytkových
dílců
pomocí
ručního
olepovacího
stroje:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
olepení
bočních
ploch
tvarového
dílce
podle
výrobní
dokumentace
a
při
jeho
kontrole
před
a
po
olepení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Dokončování
bočních
ploch
po
olepení:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
odstraňování
délkových
přesahů
a
odfrézování
šířkových
přesahů
nalepeného
olepovacího
materiálu
s
případným
současným
tvarováním
hran
v
souladu
s
dodanou
výrobní
dokumentací,
při
čištění
hrany
nábytkového
dílce
od
zbytků
lepidla,
kontrole
hotového
dílce
z
hlediska
přesnosti
a
čistoty
olepení,
kapování
a
frézování
a
jeho
přípravy
pro
přepravu
na
navazující
pracoviště
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Vrtání
na
vícevřetenových
vrtačkách
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
dílce
před
vložením
na
pracovní
plochu
vícevřetenové
vrtačky,
jeho
upnutí
s
ohledem
na
jeho
velikost
a
způsob
opracování,
při
opracování
nábytkového
dílce
podle
zadání,
při
kontrole
hotového
nábytkového
dílce
z
hlediska
přesnosti
a
čistoty
vrtání
a
jeho
přípravě
pro
přepravu
na
navazující
pracoviště
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Broušení
na
pásových
bruskách:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
dílců
před
vložením
na
pracovní
plochu
pásové
brusky,
při
broušení
dílců
a
následné
kontrole
kvality
obroušení
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Tato
kompetence
se
bude
ověřovat
pouze
v
případě,
že
při
zkoušce
bude
použita
pásová
bruska.
 
1)
Broušení
na
širokopásových
bruskách:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
dílců
před
vložením
na
pracovní
plochu
širokopásové
brusky,
při
broušení
dílců
a
následné
kontrole
kvality
obroušení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Broušení
na
hranových
bruskách:
AOs
ověřuje
dovednosti
uchazeče
při
kontrole
dílců
před
vložením
na
pracovní
plochu
hranové
brusky,
při
broušení
dílců
a
následné
kontrole
kvality
obroušení
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Opracovávání
nábytkového
dílce
a
kontrola
kvality
opracování:
AOs
ověřuje
odborné
znalosti
a
dovednosti
uchazeče
při
nastavování
programu
na
opracování
nábytkového
dílce
podle
dodané
výrobní
dokumentace
v
ovládacím
softwaru
obráběcího
centra,
při
kontrole
připraveného
dílce
před
vložením
na
pracovní
plochu
obráběcího
centra
a
při
jeho
upnutí
s
ohledem
na
jeho
velikost
a
způsob
opracování
tak,
aby
nedošlo
k
poškození
podtlakových
držáků.
Dále
při
opracování
nábytkových
dílců
podle
zadání
a
následné
kontrole
hotových
nábytkových
dílců
z
hlediska
přesnosti
a
čistoty
frézování
a
vrtání
a
jejich
přípravy
pro
přepravu
na
navazující
pracoviště
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Příprava
dílců,
komponentů
a
materiálů
pro
montáž
nábytku
a
částí
nábytkových
sestav:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
výběru
a
kontrole
nábytkových
dílců,
přípravě
potřebného
kování
a
komponentů
pro
kompletaci
nábytkových
dílců
a
montáž
nábytku,
volbě
a
přípravě
pomocných
a
spojovacích
materiálů
pro
montáž
nábytku
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Montáž
sestavy
se
v
rámci
zkoušky
provádět
a
posuzovat
nebude.
 
1)
Dílenská
montáž
nábytku,
částí
nábytkových
sestav:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
volbě
vhodného
technologického
postupu
předmontáže
a
montáže
nábytku,
provedení
předmontáže
kování,
podsestav
a
montáže
nábytku,
při
zasklení
dveří,
kompletaci
a
dokončení
výrobků,
seřízení
závěsů,
očistění
a
ověření
správné
funkčnosti
výrobku,
ověřování
kvality
provedení
a
odstranění
případných
nedostatků
bez
poškození
funkčnosti
a
estetiky
při
dodržování
zásad
BOZP.
Poznámka:
Montáž
sestavy
se
v
rámci
zkoušky
provádět
a
posuzovat
nebude.
 
1)
Vstupní,
výstupní
a
mezioperační
kontrola
surovin,
materiálů,
polotovarů
a
výrobků
v
dřevařské
a
nábytkářské
výrobě:
AOs
kontroluje
a
posuzuje
uchazeče
při
vyhodnocování
kvality
používaných
materiálů
a
polotovarů.
 
1)
Kontrola
dodržování
technologických
postupů
v
dřevařské
a
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
na
základě
dodržování
technologických
postupů
daných
výrobcem
dokončovacího
materiálu
a
výrobcem
aplikačního
zařízení
v
závislosti
na
zadaném
úkolu
a
podle
provedení
konečné
úpravy
materiálu
před
vlastním
lakováním
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Kontrola
obráběcích
center
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
celkové
kontrole
obráběcího
centra
po
ukončení
práce
a
při
provedení
záznamu
o
zjištěných
závadách
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Kontrola
stroje
pro
olepování
bočních
ploch
v
nábytkářské
výrobě
během
provozu,
doplňování
olepovacího
materiálu
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 23 z 28

Hodnoticí standard

a
lepidla:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
provádění
kontroly
činnosti
všech
funkčních
mechanismů
stroje
v
průběhu
olepování,
doplňování
lepidla
do
zásobníku
olepovací
jednotky
a
doplňování
olepovacího
materiálu
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Základní
kontrola
vrtacích
strojů
v
nábytkářské
výrobě:
AOs
posuzuje
uchazeče
při
celkové
kontrole
stroje
po
ukončení
práce
a
při
doplňování
lepidla
a
kolíků
do
zásobníků
stroje
(pokud
je
tímto
zařízením
stroj
vybaven)
při
dodržování
zásad
BOZP.
 
1)
Kontrola,
balení
a
expedice
truhlářských
výrobků
a
materiálů:
AOs
osoba
hodnotí,
jak
uchazeč
popíše
způsoby
a
zásady
provádění
kontroly,
balení
a
expedice,
manipulace
a
skladování
truhlářských
výrobků
a
materiálů
a
provede
označení
výrobků.
 
1)
Zaznamenávání
technických
údajů
a
výsledků
práce:
AOs
hodnotí,
jak
uchazeč
popíše
význam
technických
údajů
a
jak
zaznamená
průběh
prací
těchto
výrobků:
a)
Domácí
schůdky
z
masivního
dřeva
b)
Konferenční
stolek
z
dýhované
DTD
s
oválnou
nebo
elipsovitou
deskou
c)
Skříňka
z
LTD
 
1)
Nakládání
s
odpadem
z
truhlářské
výroby:
AOs
hodnotí,
jak
uchazeč
popíše
odpady
vzniklé
při
výrobě
zadaných
výrobků
a
jejich
skladování
a
jak
uklidí
pracoviště
a
roztřídí
odpady.
 
Kontrola
přesnosti
a
kvality
provedení
bude
autorizovanou
osobou
provedena
na
zkompletovaných
výrobcích.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
formou
praktického
předvedení
je
třeba
rovněž
přihlížet
k
bezpečnému
provádění
všech
úkonů,
ke
kvalitě
práce,
ke
kvalitě
a
funkčnosti
zhotoveného
výrobku
a
k
časovému
hledisku
zvládání
pracovních
operací.
 
Při
ověřování
kritérií
hodnocení
způsobem
„Praktické
předvedení
a
ústní
ověření“
se
požaduje
stručné
slovní
doplnění
předvedené
činnosti
ve
smyslu
vysvětlení
nebo
obhajoby
zvoleného
postupu
či
řešení.
 
Uchazeč
musí
být
při
zkoušce
vybaven
vlastním
ochranným
oděvem
a
pracovní
obuví.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 24 z 28

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v dřevozpracujícím oboru.
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast nábytkářské výroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku nebo odborných předmětů v dřevozpracujícím oboru.
e)	Profesní kvalifikace 33-001-H Truhlář nábytkář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti nábytkářské výroby.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro
zajištění
zkoušky
podle
tohoto
hodnoticího
standardu
je
třeba
mít
k
dispozici
prostory,
materiály,
technologické
vybavení
a
přísun
energie
odpovídající
bezpečnostním
a
hygienickým
předpisům.
 
Požadavky
splňuje
truhlářská
dílna
se
skladovacím
prostorem,
vybavená
následujícím
materiálně
-
technickým
vybavením:
·
Technické
zadání
výroby
(technická
dokumentace,
technický
popis)
·
Materiál
pro
zadanou
výrobu
odpovídající
dodané
technické
dokumentaci:
truhlářské
řezivo
vysušené
na
vlhkost
8
±2
%,
spárovka,
dřevotřísková
deska
(DTD),
MDF
deska
pro
výrobu
šablony,
laminovaná
dřevotřísková
deska
(LTD),
dýha,
skleněná
výplň
dveří,
hranovací
pásky
z
ABS
a
dýhy,
spojovací
kolíky,
lepidlo
na
dřevo,
lepidlo
na
dýhování,
tavné
lepidlo
pro
strojní
olepování
bočních
ploch
podle
doporučení
výrobce
olepovacího
stroje,
kontaktní
lepidlo
pro
ruční
olepování
bočních
ploch,
vysprávkové
tmely
a
retušovací
tužky
pro
drobné
opravy
podle
použitých
materiálů,
spojovací
kování,
vruty,
konfirmaty,
dveřní
závěsy,
úchytka,
mořidlo,
nátěrové
hmoty
·
Technologické
vybavení
pro
výrobu:
·
zkracovací
pila
·
kotoučová
pila
s
průměrem
kotouče
minimálně
400
mm
·
formátovací
kotoučová
pila
s
průměrem
kotouče
minimálně
300
mm
·
pokosová
pila
·
pásová
pila
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 25 z 28

Hodnoticí standard

·
srovnávací
frézka
s
minimální
pracovní
šířkou
300
mm
·
tloušťkovací
frézka
s
minimální
pracovní
šířkou
300
mm
·
spodní
frézka
s
čepovacím
vozíkem
a
úhlově
nastavitelným
pravítkem
·
vrtací
dlabačka
·
stojanová
vrtačka
·
vícevřetenová
vrtačka
·
CNC
obráběcí
centrum
zajišťující
minimálně
následující
operace:
vrtání,
frézování,
drážkování
pilkou
·
stacionární
olepovačka
pro
olepování
rovných
bočních
ploch
·
stacionární
nebo
ruční
olepovačka
pro
olepování
tvarových
bočních
ploch
·
stacionární
nebo
ruční
stroj
nebo
stroje
pro
dokončení
bočních
ploch
nábytkových
dílců
po
olepení
·
zařízení
pro
délkovou
a
šířkovou
úpravu
dýhových
listů
(nůžky
nebo
pila
na
svazky
dýh)
·
zařízení
pro
spojení
dýhových
listů
(technologie
spojování
papírovou
lepicí
páskou
nebo
polyamidovým
tavným
vláknem
nebo
natupo)
·
ruční
nebo
strojní
válcová
nanášečka
·
hydraulický
dýhovací
lis
·
pásová
bruska
·
širokopásová
bruska
·
hranová
bruska
·
stříkací
kabina
nebo
box
s
odsávacím
zařízením
·
sušicí
stojany
nebo
regály
·
aplikační
zařízení
pro
povrchovou
úpravu
(tlakové
stříkací
zařízení
s
ruční
pistolí
nebo
ruční
vzduchová
stříkací
pistole,
kompresor)
·
ruční
excentrická
nebo
vibrační
bruska
na
elektrický
nebo
pneumatický
pohon
·
ruční
elektrická
nebo
akumulátorová
vrtačka
·
brusný
materiál
(brusné
plátno,
brusný
papír
různé
zrnitosti
a
provedení
pro
ruční
brusky
a
ruční
broušení,
brusné
pásy
pro
pásovou,
širokopásovou
a
hranovou
brusku
různé
zrnitosti
podle
zadání
výroby)
·
vrtáky
různých
průměrů
a
druhů
podle
zadání
výroby
a
doporučení
výrobců
vrtacích
strojů
·
nástroje
pro
řezání,
frézování
a
drážkování
podle
zadání
výroby
a
doporučení
výrobců
strojů
·
Pomůcky,
nástroje,
nářadí:
pracovní
stůl,
svinovací
metr
minimální
délky
3
m,
zámečnický
úhelník
1000
mm,
posuvné
měřítko,
tyčové
kružítko
s
délkou
ramene
minimálně
500
mm,
sada
plochých
klíčů
8‒32
mm,
sada
imbusových
klíčů,
přípravky
pro
nastavení
a
seřízení
strojů,
kladivo,
štípací
a
kombinované
kleště,
sada
plochých
a
křížových
šroubováků,
záhlubník,
truhlářské
svěrky,
stahovací
popruhy,
sada
dlát
(6
–
26
mm),
dřevěná
palička,
rašple
plochá,
stěrka
malířská
(špachtle),
brusný
špalík,
ruční
vrtací
přípravek,
štětce
různé
velikosti,
vážicí
zařízení
do
1
kg,
odměrné
válce
100
ml,
500
ml
a
1000
ml,
nářadí
na
seřízení
a
údržbu
stříkací
pistole,
přípravky
na
očistění
použitého
nářadí
a
nástrojů,
montážní
šablony,
nůž,
nůžky,
psací
potřeby,
poznámkový
blok,
smetáček,
lopatka
·
Nářadí
a
nástroje
pro
provádění
základní
údržby
strojů
·
Manipulační
technika
(palety,
paletový
vozík,
přepravní
stojany)
·
Příjemky,
výdejky
zboží
a
surovin
v
elektronické
nebo
listinné
podobě,
formuláře
pro
záznamy
oprav
a
kontrol
·
Odpovídající
technické
vybavení
nutné
k
zajištění
bezpečnosti
a
hygieny
práce
a
požární
ochrany
·
Počítač
se
základní
softwarovou
výbavou
·
Prostor
pro
realizaci
praktického
předvedení
písemnou
formou
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
vykonání
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda)
umožňujícím
jejich
užívání
po
dobu
platnosti
autorizace.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 26 z 28

Hodnoticí standard

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 50 až 60 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 27 z 28

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
EMBRE, s. r. o.
Jitona a. s.
Dřevařský magazín
Truhlář nábytkář, 25.4.2024 21:22:00
Strana 28 z 28