Kvalifikační standard

Dekoratér (kód: 33-013-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Dekoratér
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro zhotovování dekorací
3
Návrh dekorace a naskicování jednotlivých částí dekorace
3
Přípravné práce pro zhotovování interiérových nebo exteriérových dekorací
3
Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě
3
Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití
3
Zhotovování a kompletace interiérových nebo exteriérových dekorací
3
Instalování dekorací
3
Úprava stěn tapetováním
3
Pokládání koberců
3
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
3
Balení při výrobě dekorací
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 24.10.2014 do: 20.10.2019
Dekoratér, 29.4.2026 0:01:28
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se zejména na precizní ověření všech odborných kompetencí.
 
Uchazeč zhotoví:
1)	návrh pro slavnostní instalaci s řasenou textilií s použitím státní vlajky, státních symbolů a vlajky EU a prakticky vytvoří plastický vzorek s řasenou textilií, rozměr vzorku 0,5 m x 0,5 m 
2)	rozměří, zkrátí, upraví a namontuje garnýž na stěnu a popíše způsob montáže do jiných stavebních systémů
3)	skládanou roletu s palmetou a instaluje ji
4)	návrh pro svatební obřad na zahradě (exteriér), slavobránu a dekoraci pultu (stolku) pro oddávajícího a zhotoví svatební dekoraci pultu (stolku)
5)	přípravu povrchu stěny pod tapetování - roh místnosti (druh stěny dle výběru zkoušejícího) o rozměru š 0,5 m + 0,5 m , v 1,3 m; tapetování tapetou vhodnou do obytného prostoru včetně zvolení vhodného koberce, jeho pokládky a zalištování
 
Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provádění všech kompetencí a kvalitě zhotoveného výrobku a ke znalosti dekoratérských materiálů a ke znalosti údržby dekoratérských výrobků.
Dekoratér, 29.4.2026 0:01:28
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech čalouníků a dekoratérů
2G-spol. s r. o. - Přikrývky a polštáře
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Čalounictví Bednář

Dekoratér, 29.4.2026 0:01:28
Strana 3 z 3