Hodnotící standard

Sklenář (kód: 36-049-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Sklenář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci pro provádění sklenářských prací
3
Orientace v normách a v dokumentaci pro provádění montážních sklenářských prací na stavbě
3
Návrh pracovního postupu při manipulaci se sklem, dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly
3
Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek při zasklívání stavebních konstrukcí, prosklených stěn, výkladců a vitrín
3
Měření tabulového skla, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací
3
Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou, řezání a zabrušování zrcadel
3
Příprava, řezání a úprava dřevěných a kovových dílů při provádění sklenářských prací
3
Tmelení výplní ze skla
3
Řezání, zabrušování a vrtání skel a zrcadel
3
Zasklívání oken a dveří, osazování izolačních dvojskel a trojskel
3
Osazování, zaklínování, tmelení a upevňování lištami tabulového skla do dřevěných, kovových nebo plastových rámů
3
Rámování a zasklívání obrazů
3
Sestavování a montáž přepážek z tvrzeného bezpečnostního skla, včetně montáže kování; zasklívání výkladců a vitrín
3
Zasklívání střešních a jiných stavebních konstrukcí bezpečnostním nebo drátem vyztuženým sklem
3
Montáž prosklených stěn s profilovaným sklem
3
Zasklívání speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených a bezpečnostních) do stavebních konstrukcí
3
Zhotovování dvojskel a trojskel
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 02.02.2009 do: 15.02.2017
Sklenář, 13.9.2026 18:00:12
Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci pro provádění sklenářských prací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v  dokumentaci sklenářských prací
Slovně nad technickou dokumentací
b) Pracovat s technickou dokumentací – číst a vysvětlit dokumentaci
Slovně nad technickou dokumentací
Je třeba splnit obě kritéria.
Orientace v normách a v dokumentaci pro provádění montážních sklenářských prací na stavbě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v normách a dokumentaci montážních sklenářských prací na stavbě (ČSN 73 3440)
Slovně nad normami a technickou dokumentací
b) Vybrat normy odpovídající zadané práci a použít je
Slovně nad normami a technickou dokumentací
c) Pracovat s technickou dokumentací montážních prací - číst a vysvětlit dokumentaci
Slovně nad normami a technickou dokumentací
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh pracovního postupu při manipulaci se sklem, dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup při manipulaci se skleněnými materiály a výrobky
Písemně nebo slovně
b) Navrhnout pracovní postup při manipulaci s dřevěnými, kovovými nebo plastovými profilovanými díly
Písemně nebo slovně
Je třeba splnit obě kritéria.
Návrh pracovního postupu a volba technologických podmínek při zasklívání stavebních konstrukcí, prosklených stěn, výkladců a vitrín
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup při zasklívání stavebních konstrukcí, prosklených stěn, výkladců a vitrín podle zadání (ČSN 73 3440)
Písemně nebo slovně
b) Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup
Písemně nebo slovně
Je třeba splnit obě kritéria.
Měření tabulového skla, dřevěných a kovových materiálů při provádění sklenářských prací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat pomůcky pro měření
Praktické převedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
b) Měřit skleněné, dřevěné, kovové a plastové materiály při provádění sklenářských prací
Praktické převedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
Je třeba splnit obě kritéria.
Sklenář, 13.9.2026 18:00:12
Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Řezání tabulového skla a skla s drátěnou vložkou, řezání a zabrušování zrcadel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit nářadí a pracovní pomůcky pro řezání skla
Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
b) Naměřit rozměry a tvary dle zadání
Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
c) Řezat sklo na přesné rozměry a tvary
Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
d) Zabrušovat sklo a zrcadla ručně a strojně
Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
Je třeba splnit všechna kritéria.
Příprava, řezání a úprava dřevěných a kovových dílů při provádění sklenářských prací
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
b) Vybrat díly dle účelu použití
Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
c) Naměřit rozměry a tvary dílů
Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
d) Řezat a upravovat díly
Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
e) Řezat těsnící prvky
Praktické předvedení s důrazem na přesnost tvarů a rozměrů
Je třeba splnit všechna kritéria kromě e).
Tmelení výplní ze skla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit tmel ke tmelení
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Upravit a očistit tmelené plochy
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Tmelit skleněnou výplň
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Uložit tmel po skončení prací
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sklenář, 13.9.2026 18:00:12
Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Řezání, zabrušování a vrtání skel a zrcadel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Řezat skla a zrcadla na zadané rozměry a tvary
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Řezat skla a zrcadla podle šablon
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Zabrušovat skla a zrcadla
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Vrtat skla a zrcadla
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zasklívání oken a dveří, osazování izolačních dvojskel a trojskel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Měřit zasklívanou konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Připravit konstrukci k zasklívání
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Měřit a řezat sklo
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Zasklít stavební konstrukce na tmel nebo lišty
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Osadit izolační dvojsklo pomocí lišt
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 3440.
Osazování, zaklínování, tmelení a upevňování lištami tabulového skla do dřevěných, kovových nebo plastových rámů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Osadit, zaklínovat a tmelit skleněné výrobky do rámů
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Upevnit skleněné výrobky lištami
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
Rámování a zasklívání obrazů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Vybrat rámařskou lištu
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Změřit, nařezat a obrousit lištu
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Zhotovit rám
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Začistit rám
Praktické předvedení s vysvětlením
f) Změřit a řezat sklo
Praktické předvedení s vysvětlením
g) Zasklít rám
Praktické předvedení s vysvětlením
h) Provést prachotěsnou úpravu
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sklenář, 13.9.2026 18:00:12
Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Sestavování a montáž přepážek z tvrzeného bezpečnostního skla, včetně montáže kování; zasklívání výkladců a vitrín
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy sklenářských prací
Prakticky nad výkresy
b) Připravit prvky (díly) pro montáž přepážek
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Montovat přepážky včetně kování
Praktické předvedení s vysvětlením
d) Připravit výkladce nebo vitríny k zasklívání
Praktické předvedení s vysvětlením
e) Zasklít výkladce nebo vitríny do tmelu nebo profilů
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit kritéria b) a c), nebo kritéria d) a e).
Zasklívání střešních a jiných stavebních konstrukcí bezpečnostním nebo drátem vyztuženým sklem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit konstrukci k zasklívání
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Měřit a řezat sklo
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Zasklít konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria s přihlédnutím k ČSN 73 3440.
Montáž prosklených stěn s profilovaným sklem
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit díly prosklených stěn k montáži
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Montovat prvky prosklené stěny
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Upravit spáry mezi skleněnými prvky
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zasklívání speciálních druhů skel (s drátěnou vložkou, vrstvených a bezpečnostních) do stavebních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit konstrukci k zasklívání
Praktické předvedení s vysvětlením
b) Měřit a řezat sklo
Praktické předvedení s vysvětlením
c) Zasklít konstrukci
Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování dvojskel a trojskel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit účel dvojskel a trojskel
Písemně nebo slovně
b) Vysvětlit konstrukci a postup zhotovování dvojskel a trojskel
Písemně nebo slovně
Je třeba splnit obě kritéria.
Sklenář, 13.9.2026 18:00:12
Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).
Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí odborných způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.
Kritériem hodnocení může být:
- proces (např. pracovní postup)
- výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)
- proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)
Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování odborných způsobilostí, hodnotitel rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.
Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem:
ČSN 73 3440 Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení
Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.
Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.
Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení
Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.
Sklenář, 13.9.2026 18:00:12
Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:
Vyučení v oboru vzdělání s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra sklenářského provozu v oblasti pozemních staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání sklenář, sklenářské práce, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci mistra (vedoucího) dílny, provozu nebo úseku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).
- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vybavení pracoviště
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými sklenářskými materiály, nástroji, nářadím, strojním zařízením pro provádění sklenářských prací a mechanizmy pro dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. pracovními stoly, stojany na sklo aj.) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.
Měřidla: pravítko 2250 mm, úhelníky sklenářské, dřevěný skládací metr, vysouvací metr, měřidlo tloušťky skla
Nářadí a zařízení pro zasklívání: stojany na sklo, stůl sklenářský, stůl rámovací se zarážkou, kladivo velké, kladívko sklenářské, nůž vysekávací, nože na tmelení, kleště štípací, kleště na sklo, řezáky na plochu, řezáky na řezání úhlů, řezák kruhový, řezák, brousky na sklo, vrtáky vidiové a trubkové, štětce, vrtačka elektrická, bruska elektrická.
Nářadí a zařízení pro rámování: rámařské kladívko, pila pokosná, okružní a pásová, pokosná sekačka na lišty, pokosnice, brusky, odsávací zařízení, střihovačka
Pomůcky: kontejner na střepy, pomůcky na spojování rámů a lepení paspart, pomůcky na lámání skla
Materiál: dle zadání úkolu
Zdroj elektrické energie
Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)
Pomocný personál
 
Uchazeč
Ruční nářadí, pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.
 
K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.
Sklenář, 13.9.2026 18:00:12
Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných výrobků rozložena do více dnů.
Sklenář, 13.9.2026 18:00:12
Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Sektorová rada ve stavebnictví
Národní ústav odborného vzdělávání
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Sklenář, 13.9.2026 18:00:12
Strana 9 z 9