|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Image00001.jpeg | |  | Kvalifikační standard | | | |
|  | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Stavební klempíř/klempířka plechových fasád (kód: 36-104-H) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu | | | | | |
|  |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) | | | | | |
| Týká se povolání: | Stavební klempíř | | | | | |
|  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Odborná způsobilost** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Název | | | | | Úroveň | |
| Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí | | | | | 3 | |
| Orientace v technologických postupech montáže a oprav klempířských konstrukcí předepsanými normami a výrobci materiálů | | | | | 3 | |
| Orientace v konstrukčních řešeních plechových fasád | | | | | 3 | |
| Posuzování kvality klempířských materiálů dostupnými prostředky | | | | | 3 | |
| Výpočet měrných jednotek fasády a spotřeby materiálů, zhotovení kladečského plánu | | | | | 3 | |
| BOZ při práci ve výškách | | | | | 3 | |
| Manipulace s fasádními klempířskými materiály | | | | | 3 | |
| Spojování klempířských materiálů měkkým pájením | | | | | 3 | |
| Zhotovování podkladu plechových fasád | | | | | 3 | |
| Upravování rozměrů a tvarů prvků plechových fasád ručním a mechanizovaným nářadím | | | | | 3 | |
| Montáž plechových fasád | | | | | 3 | |
| Oplechování oken a prostupů | | | | | 3 | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Stavební klempíř/klempířka plechových fasád, 29.03.2024 16:08:02 | | | | Strana 1 z 2 | |  |
| Image00001.jpeg | |  | Kvalifikační standard | | | |
|  | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Platnost standardu | | | | | | |
| Standard je platný od: 21.10.2022 | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Stavební klempíř/klempířka plechových fasád, 29.03.2024 16:08:02 | | | | Strana 2 z 2 | |  |