Kvalifikační standard

Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin (kód: 36-105-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební klempíř
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
3
Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu oplechování a odvodnění střech
3
Orientace v konstrukčních řešeních odvodnění střech
3
Orientace v konstrukčním řešení oplechování střech
3
Posuzování kvality klempířských materiálů dostupnými prostředky
3
Výpočet spotřeby materiálu
3
Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách
3
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu
3
Volba, používání a údržba ručního a mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek pro klempířské práce
3
Spojování klempířských materiálů měkkým pájením
3
Návrh pracovního postupu montáže oplechování střech z tvrdých krytin
3
Návrh pracovního postupu montáže odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Zhotovování a montáž oplechování střešních konstrukcí
3
Montáž odvodnění střech – okapních žlabů a svodů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 26.04.2016 do: 20.10.2022
Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 18:11:41
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO).
Zdravotní
způsobilost
je
vyžadována
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).
 
Aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy,
musí
uchazeč
předložit
doklad
o
všeobecném
školení
z
BOZ
při
práci
ve
výškách
dle
NV
362/2005
Sb.
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky.
Uchazeč
musí
být
vybaven
vlastním
pracovním
oděvem,
obuví
a
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
odpovídajícími
prováděným
pracím.
Zkoušku
lze
realizovat
buď
na
cvičné
střeše,
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Pokyny
k
plnění
kompetencí:
Pokyny
k
plnění
kompetence
Výpočet
spotřeby
materiálu
Ke
kritériu
:
a)
Navrhnout
rozměry
oplechování
a
odvodnění
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
a
okapním
svodem
délky
min.
3
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
 
Pokyny
k
plnění
kompetence
Spojování
klempířských
materiálů
měkkým
pájením
Ke
kritériu
:
d)
Zhotovit
vodorovný
spoj
měkkým
pájením
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
e)
Zhotovit
svislý
spoj
měkkým
pájením
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
f)
Zhotovit
koutový
spoj
měkkým
pájením
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
 
Pokyny
k
plnění
kompetence
Zhotovování
a
montáž
oplechování
střešních
konstrukcí
Ke
kritériu
:
b)
Zhotovit
oplechování
okapové
a
štítové
hrany,
hřebene,
nároží
a
úžlabí
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
oplechování
okapové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
štítové
hrany
2
m
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
hřebene
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
nároží
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
úžlabí
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
d)
Zhotovit
oplechování
komína
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
rozměr
komína
0,3
x
0,3
m.
f)
Zhotovit
oplechování
střešního
průniku
kruhového
tvaru
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
průměr
průniku
0,1
m.
 
Pokyny
k
plnění
kompetence
Montáž
odvodnění
střechy
-
okapních
žlabů
a
svodů
Ke
kritériu
:
a)
Navrhnout
způsob
odvodnění
střechy
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
b)
Namontovat
žlabové
háky
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
;
Minimální
délka
okapové
hrany
2
m.
c)
Namontovat
okapní
žlaby
do
háků
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky;
Minimální
délka
žlabů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
e)
Namontovat
okapní
svody
pro
odvodnění
dle
pokynů
k
realizaci
zkoušky
Minimální
délka
svodů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
 
Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 18:11:41
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
následujících
právních
předpisů
a
technických
norem:
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
Kreslení
výkresů
stavební
části
ČSN
73
1901
Navrhování
střech
-
základní
ustanovení
ČSN
73
3610
Navrhování
klempířských
konstrukcí
ČSN
12056
-
3
Vnitřní
kanalizace
-
Část
3:
Odvádění
dešťových
vod
ze
střech
-
Navrhování
a
výpočet
 
Při
praktickém
ověřování
jednotlivých
kompetencí
je
třeba
v
odpovídajících
případech
hodnotit
organizaci
práce,
dodržování
předepsaných
technologických
postupů,
volbu
a
dodržování
pracovních
postupů,
volbu
a
používání
nářadí,
zařízení
a
pracovních
pomůcek.
Podmínkou
úspěšného
hodnocení
je
bezpodmínečné
dodržování
předpisů
BOZP
a
používání
osobních
ochranných
pracovních
prostředků,
dodržování
předpisů
požární
ochrany
a
hygieny
práce
během
zkoušky.
Nedílnou
součástí
hodnocení
je
hodnocení
kvality
provedení
prací.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
nezbytné
uchazeči
zajistit
pomoc
dalších
osob
nebo
mechanizační
prostředky.
Autorizovaná
osoba
zajistí
manipulační
prostředky
pro
dopravu
materiálů
na
střechu
včetně
jejich
obsluhy.
Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 18:11:41
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady
Fas Maniny, Praha
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Stavební klempíř pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 18:11:41
Strana 4 z 4