Hodnotící standard

Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin (kód: 36-105-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební klempíř
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
3
Orientace v konstrukčních řešeních pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Posuzování kvality klempířských materiálů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálu a příprava kladečského plánu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Volba technologických postupů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Spojování materiálů měkkým pájením pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Zhotovování a montáž oplechování střešních konstrukcí
3
Montáž odvodnění střech – okapních žlabů a svodů
3
Nakládání s odpady pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 18.10.2024
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technické, normy jakosti) a vysvětlit jejich důležitost
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Číst prováděcí stavební výkresy související s klempířskými konstrukcemi
Praktické předvedení
c) Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemní informační materiály)
Praktické předvedení
d) Zhotovit jednoduchý technický náčrt klempířské konstrukce fasád
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v konstrukčních řešeních pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést minimálně tři konstrukční řešení
Ústní ověření
b) Znázornit jedno konstrukční řešení
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Posuzování kvality klempířských materiálů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat kvalitativní ukazatele podle technických podkladů výrobců
Ústní ověření
b) Posoudit kvalitu konkrétního materiálu - smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly a posudek odůvodnit
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálu a příprava kladečského plánu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Změřit rozměry plochy střechy nebo číst rozměry z výkresové dokumentace
Praktické předvedení
b) Vypočítat plochu střechy
Praktické předvedení
c) Zhotovit kladečský plán
Praktické předvedení
d) Vypočítat spotřebu krytin a doplňkových materiálů
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat manipulační prostředky pro dopravu materiálů a jejich použití
Ústní ověření
b) Popsat způsoby manipulace a ukládání materiálů
Ústní ověření
c) Uložit materiály na místě zpracování
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Volba technologických postupů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat a zdůvodnit technologický postup a montáž
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit a použít nástroje a ruční nářadí a vysvětlit jeho údržbu
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zvolit a použít mechanizované nářadí a vysvětlit jeho údržbu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit a použít pracovní pomůcky
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Spojování materiálů měkkým pájením pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat technologii měkkého pájení
Ústní ověření
b) Popsat klempířské materiály vhodné k použití spojování měkkým pájením a uvést hlavní rozdíly v technologii pájení
Ústní ověření
c) Popsat nástroje a nářadí potřebné pro provádění spojů měkkým pájením
Ústní ověření
d) Zhotovit vodorovný spoj měkkým pájením
Praktické předvedení
e) Zhotovit svislý spoj měkkým pájením
Praktické předvedení
f) Zhotovit koutový spoj měkkým pájením
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Zhotovování a montáž oplechování střešních konstrukcí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zaměřit konstrukci pro oplechování, stanovit spotřebu materiálu podle rozvinuté šířky prvku
Praktické předvedení
b) Zhotovit oplechování okapové a štítové hrany, hřebene, nároží a úžlabí
Praktické předvedení
c) Namontovat stanovené prvky oplechování okapové a štítové hrany, hřebene, nároží a úžlabí
Praktické předvedení
d) Zhotovit oplechování komína
Praktické předvedení
e) Namontovat oplechování komína
Praktické předvedení
f) Zhotovit oplechování střešních průniků kruhového tvaru
Praktické předvedení
g) Namontovat oplechování střešních průniků kruhového tvaru
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Montáž odvodnění střech – okapních žlabů a svodů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout způsob odvodnění střechy
Praktické předvedení
b) Namontovat žlabové háky
Praktické předvedení
c) Namontovat okapní žlaby do háků
Praktické předvedení
d) Namontovat doplňky odvodnění ke žlabům
Praktické předvedení
e) Zhotovit spoje žlabů a doplňků podle zvoleného materiálu (pájení, lepení, nýtování)
Praktické předvedení
f) Namontovat okapní svody odvodnění
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Nakládání s odpady pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pojem "nebezpečná látka", uvést nebezpečné látky používané v oboru
Ústní ověření
b) Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek
Ústní ověření
c) Popsat způsoby nakládání s odpady při klempířských pracích
Ústní ověření
d) Připravit odpad k dalšímu zpracování
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Všechna kritéria se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce pro práci ve výškách
Ústní ověření
b) Vysvětlit způsoby zajištění proti pádu osob, předmětů a materiálů
Ústní ověření
c) Popsat zásady první pomoci na pracovišti
Ústní ověření
d) Vysvětlit pojem "ochranné pásmo"; uvést jeho rozměry a nakreslit náčrt
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Používat osobní ochranné pracovní prostředky
Praktické předvedení
f) Dodržovat BOZP, PO a hygienu práce a pravidla bezpečnosti práce pro práci ve výškách
Praktické předvedení
g) Nakreslit náčrt ochranného lešení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria. Kritéria a), b), d), e), f) a g) se týkají zaměření, které je přesně specifikováno v názvu této odborné způsobilosti.
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/stavebni
-
klempir)
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
-
pracovní
oděv,
obuv.
 
Zkoušku
lze
provádět
buď
na
cvičné
stěně,
střeše,
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Odborná
způsobilost
Výpočet
plochy
střechy,
spotřeby
materiálu
a
příprava
kladečského
plánu
pro
oplechování
a
odvodnění
střech
z
tvrdých
krytin
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
minimálně
10
m,
štítovou
hranou
délky
minimálně
5
m,
nárožím
délky
minimálně
5
m,
úžlabím
délky
minimálně
5
m
a
okapním
svodem
délky
minimálně
3
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
zkoušejícím.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
Kritérium
a)
-
b)
uchazeč
změří
část
plochy
fasády
do
30
m
2
a
vypočítá
plochu
střechy.
Kritérium
c)
uchazeč
zhotoví
kladečský
plán
a
plochu
fasády
do
10
m
2
.
Kritérium
d)
uchazeč
vypočítá
spotřebu
materiálu
na
plochu
fasády
do
10
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Spojování
materiálů
měkkým
pájením
pro
oplechování
a
odvodnění
střech
z
tvrdých
krytin
Kritérium
d)
Zhotovit
vodorovný
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
e)
Zhotovit
svislý
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
f)
Zhotovit
koutový
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
a
montáž
oplechování
střešních
konstrukcí
Kritérium
b)
Zhotovit
oplechování
okapové
a
štítové
hrany,
hřebene,
nároží
a
úžlabí:
minimální
délka
oplechování
okapové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
štítové
hrany
2
m
složeno
minimálně
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 6 z 11

Hodnotící standard

ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
hřebene
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
nároží
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
úžlabí
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
d)
Zhotovit
oplechování
komína:
minimální
rozměr
komína
0,3
x
0,3
m.
Kritérium
f)
Zhotovit
oplechování
střešního
průniku
kruhového
tvaru:
minimální
průměr
průniku
0,1
m.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
odvodnění
střechy
-
okapních
žlabů
a
svodů
Kritérium
a)
Navrhnout
způsob
odvodnění
střechy:
minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
Kritérium
b)
Namontovat
žlabové
háky:
minimální
délka
okapové
hrany
2
m.
Kritérium
c)
Namontovat
okapní
žlaby
do
háků:
minimální
délka
žlabů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
e)
Namontovat
okapní
svody
pro
odvodnění:
minimální
délka
svodů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
 
Odborná
způsobilost
Dodržování
BOZP,
PO
a
hygieny
práce
při
pracích
stavebního
klempíře
pro
oplechování
a
odvodnění
střech
z
tvrdých
krytin
bude
ověřována
v
průběhu
celé
zkoušky.
 
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
Technické
normy:
•
ČSN
73
3610
Navrhování
klempířských
konstrukcí
•
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
kreslení
výkresů
stavební
části
•
ČSN
73
1901
-
1
Navrhování
střech
–
základní
ustanovení
•
ČSN
12056
-
3
Vnitřní
kanalizace
-
Část
3:
Odvádění
dešťových
vod
ze
střech
-
navrhování
a
výpočet
Právní
předpisy:
•
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
v
platném
znění.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
kritérií
hodnocení
je
nezbytné
zajistit
pomoc
dalších
osob.
Postačuje
jedna
osoba,
která
provádí
asistenční
práce
(spojování,
ohýbání,
stříhání
plechů
apod.).
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou odbornou způsobilost a výsledek zapisuje do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
 
Výsledné hodnocení pro danou odbornou způsobilost musí znít:
·	„splnil“, nebo
·	„nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé odborné způsobilosti.
 
Výsledné hodnocení zkoušky zní buď:
·	„vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny odborné způsobilosti, nebo
·	„nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí autorizovaná osoba vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jedním zkoušejícím, který musí být přítomen u zkoušky po celou dobu trvání zkoušky.
 
Zkoušející je povinen provádět ověřování odborných způsobilostí při zkoušce přesně podle všech ustanovení tohoto hodnoticího standardu.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání klempíř, se zaměřením na stavebního klempíře a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, nebo nejméně 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání stavebnictví se zaměřením na pozemní stavby a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, nebo nejméně 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin. 
c)	Vyšší odborné vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, nebo nejméně 5 let ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin. 
d)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, nebo nejméně 5 let ve funkci učitele odborných předmětů, nebo učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin 
e)	Profesní kvalifikace 36-105-H Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a nejméně 5 let odborné praxe v oblasti stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost a praxi v povolání autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti a praxe v povolání v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

•
Zkušební
místnost
vybavená
PC
s
přístupem
na
internet,
stoly
a
židle
•
Pracoviště
umožňující
provedení
praktické
části
zkoušky
se
zdrojem
elektrické
energie
230
V
nebo
380
V
vybavené:
•
mechanismy
pro
dopravu
materiálů
včetně
obsluhy
a
pomocnými
zařízeními
•
lešení
•
Měřidla:
•
ocelové
pravítko
délka
500
mm
a
1000
mm
•
skládací
metr
dřevěný
délka
2000
mm
•
svinovací
metr
délka
4000
mm
•
sklonoměr
•
úhelník
•
Pracovní
nářadí
a
strojní
zařízení:
•
nůžky
přímé
dlouhé
•
nůžky
přímé
krátké
•
nůžky
vystřihovací
kulaté
pravé
•
nůžky
vystřihovací
kulaté
levé
•
děrovací
nůžky
•
kleště
falcovací
rovné
•
kleště
falcovací
zahnuté
45°
•
kleště
krycí
•
kleště
kulaté
•
kleště
rozfalcovávací
•
kleště
pro
ohýbání
kapes
•
kladívko
zámečnické
300
g
•
palička
dřevěná
•
palička
plastová
•
přeložník
-
drážkovnice
•
ohýbačka
2
m
•
segmentová
ohýbačka
•
nůžky
pákové
nebo
padací
•
pájecí
souprava
s
kladívkem
500
g
•
ohýbač
háků
•
pilka
na
železo
•
profilovací
stroj
•
uzavírač
okapnice
•
uzavírač
dvojité
stojaté
drážky
•
uzavírač
úhlové
stojaté
drážky
•
Materiál:
•
ocelový
plech
nebo
hliníkový
nebo
měděný
plech,
nebo
PVC
pro
výrobu
okapových
žlabů,
svodů
a
obvodových
lišt
•
izolační
materiály
-
polystyren,
minerální
vlna
nebo
pěnový
polyuretan
•
montážní
a
upevňovací
prvky
-
šroubky,
hmoždinky,
kotvy,
klepové
lišty
•
těsnící
materiály
-
těsnící
pásky,
silikony
nebo
polyuretanové
pěny,
tmel
•
Pracovní
pomůcky:
•
žebřík
•
pracovní
stůl
•
profilovací
stůl
•
provázek
•
vodováha
•
salmiak
•
pájecí
kapalina
•
štětec
•
ocelový
kartáč
•
hadřík
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 9 z 11

Hodnotící standard

•
zapalovač
•
prodlužovací
kabel
•
Technická
dokumentace
v
elektronické
nebo
tištěné
podobě
•
Právní
normy
a
předpisy:
•
ČSN
73
3610
Navrhování
klempířských
konstrukcí
•
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
kreslení
výkresů
stavební
části
•
ČSN
73
1901
-
1
Navrhování
střech
-
základní
ustanovení
•
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
v
platném
znění
•
Pomocný
personál
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Zajištění
vhodných
prostor
pro
provádění
zkoušky
prokazuje
žadatel
odpovídajícím
dokladem
(např.
výpis
z
katastru
nemovitostí,
nájemní
smlouva,
dohoda).

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s požadavky BOZP a PO a s právy a povinnostmi uchazeče v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 26 až 28 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. 
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
·	RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady
·	Fas Maniny, Praha
·	Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
·	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:09
Strana 11 z 11