Kvalifikační standard

Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin (kód: 36-105-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Stavební klempíř
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů klempířských konstrukcí
3
Orientace v konstrukčních řešeních pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Posuzování kvality klempířských materiálů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Výpočet plochy střechy, spotřeby materiálu a příprava kladečského plánu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Manipulace s materiály, ukládání materiálů na střechu pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Volba technologických postupů pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Spojování materiálů měkkým pájením pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Zhotovování a montáž oplechování střešních konstrukcí
3
Montáž odvodnění střech – okapních žlabů a svodů
3
Nakládání s odpady pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Dodržování BOZP, PO a hygieny práce při pracích stavebního klempíře pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 18.10.2024
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:08
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce
Uchazečem
o
zkoušku
může
být
každá
fyzická
osoba
starší
18
let,
která
získala
alespoň
základy
vzdělání,
nebo
účastník
rekvalifikace
podle
zákona
č.
435/2004
Sb.,
zákon
o
zaměstnanosti.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
–
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/stavebni
-
klempir)
 
Uchazeč
musí
být
vybaven
osobními
ochrannými
pracovními
prostředky
-
pracovní
oděv,
obuv.
 
Zkoušku
lze
provádět
buď
na
cvičné
stěně,
střeše,
nebo
na
reálné
stavbě.
 
Autorizovaná
osoba
zároveň
s
odesláním
pozvánky
ke
zkoušce
písemnou
formou
sdělí,
kde
a
jakým
způsobem
se
uchazeč
může
informovat
o
svých
povinnostech
a
průběhu
zkoušky
a
které
doklady/dokumenty
musí
uchazeč
předložit
bezprostředně
před
započetím
zkoušky.
 
2.
Průběh
zkoušky
Před
zahájením
zkoušky
uchazeč
předloží
zkoušejícímu
průkaz
totožnosti
a
případně
další
dokumenty
opravňující
k
připuštění
ke
zkoušce
uvedené
v
části
1.
Vstupní
předpoklady
pro
účast
na
zkoušce.
 
Bezprostředně
před
zahájením
zkoušky
autorizovaná
osoba
seznámí
uchazeče
s
pracovištěm,
s
organizací
zkoušky,
s
jeho
právy
a
povinnostmi
v
rámci
zkoušky
dle
zákona
č.
179/2006
Sb.
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Zkoušející
uzná,
a
tedy
nemusí
ověřovat,
ty
odborné
způsobilosti,
které
byly
již
dříve
u
uchazeče
ověřeny
v
rámci
zkoušky
z
jiné
profesní
kvalifikace
(nutno
doložit
osvědčením
o
získání
profesní
kvalifikace),
a
které
jsou
shodné
svým
rozsahem
i
obsahem.
Rozsah
a
obsah
odborné
způsobilosti
určují
její
jednotlivá
kritéria
a
pokyny
k
realizaci
zkoušky
popsané
v
hodnoticím
standardu.
Zkoušející
tyto
odborné
způsobilosti
neuzná
jako
již
ověřené,
pokud
by
tím
nebylo
zajištěno
řádné
ověření
ostatních
požadavků
stanovených
tímto
hodnotícím
standardem
(například
při
nutnosti
dodržení
technologických
postupů
a
časové
souslednosti
různých
činností).
 
Zkouška
se
koná
v
českém
jazyce.
 
Zkouška
je
veřejná.
Praktická
část
zkoušky
a
praktická
zkouška
není
veřejná
v
případech,
kdy
to
je
nutné
z
hygienických
důvodů
nebo
z
důvodu
ochrany
zdraví
a
bezpečnosti
práce.
 
Odborná
způsobilost
Výpočet
plochy
střechy,
spotřeby
materiálu
a
příprava
kladečského
plánu
pro
oplechování
a
odvodnění
střech
z
tvrdých
krytin
Minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
minimálně
10
m,
štítovou
hranou
délky
minimálně
5
m,
nárožím
délky
minimálně
5
m,
úžlabím
délky
minimálně
5
m
a
okapním
svodem
délky
minimálně
3
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
zkoušejícím.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
Kritérium
a)
-
b)
uchazeč
změří
část
plochy
fasády
do
30
m
2
a
vypočítá
plochu
střechy.
Kritérium
c)
uchazeč
zhotoví
kladečský
plán
a
plochu
fasády
do
10
m
2
.
Kritérium
d)
uchazeč
vypočítá
spotřebu
materiálu
na
plochu
fasády
do
10
m
2
.
 
Odborná
způsobilost
Spojování
materiálů
měkkým
pájením
pro
oplechování
a
odvodnění
střech
z
tvrdých
krytin
Kritérium
d)
Zhotovit
vodorovný
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
e)
Zhotovit
svislý
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
Kritérium
f)
Zhotovit
koutový
spoj
měkkým
pájením:
minimální
délka
spoje
0,2
m
a
provedení
u
dvou
vybraných
typů
materiálů.
 
Odborná
způsobilost
Zhotovování
a
montáž
oplechování
střešních
konstrukcí
Kritérium
b)
Zhotovit
oplechování
okapové
a
štítové
hrany,
hřebene,
nároží
a
úžlabí:
minimální
délka
oplechování
okapové
hrany
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
štítové
hrany
2
m
složeno
minimálně
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:08
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
hřebene
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
nároží
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů,
minimální
délka
oplechování
úžlabí
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
d)
Zhotovit
oplechování
komína:
minimální
rozměr
komína
0,3
x
0,3
m.
Kritérium
f)
Zhotovit
oplechování
střešního
průniku
kruhového
tvaru:
minimální
průměr
průniku
0,1
m.
 
Odborná
způsobilost
Montáž
odvodnění
střechy
-
okapních
žlabů
a
svodů
Kritérium
a)
Navrhnout
způsob
odvodnění
střechy:
minimální
požadavek
pro
návrh
je
střecha
se
sklonem
30°,
s
okapní
hranou
délky
min.
10
m,
štítovou
hranou
délky
min.
5
m,
nárožím
délky
min.
5
m,
úžlabím
délky
min.
5
m
pro
střešní
krytinu
stanovenou
autorizovanou
osobou.
Součástí
zadání
je
výkres
střechy.
Kritérium
b)
Namontovat
žlabové
háky:
minimální
délka
okapové
hrany
2
m.
Kritérium
c)
Namontovat
okapní
žlaby
do
háků:
minimální
délka
žlabů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
Kritérium
e)
Namontovat
okapní
svody
pro
odvodnění:
minimální
délka
svodů
2
m,
složeno
minimálně
ze
dvou
dílů.
 
Odborná
způsobilost
Dodržování
BOZP,
PO
a
hygieny
práce
při
pracích
stavebního
klempíře
pro
oplechování
a
odvodnění
střech
z
tvrdých
krytin
bude
ověřována
v
průběhu
celé
zkoušky.
 
Při
ověřování
odborných
způsobilostí
je
třeba
respektovat
ustanovení
platných
technických
norem
a
právních
předpisů:
Technické
normy:
•
ČSN
73
3610
Navrhování
klempířských
konstrukcí
•
ČSN
01
3420
Výkresy
pozemních
staveb
–
kreslení
výkresů
stavební
části
•
ČSN
73
1901
-
1
Navrhování
střech
–
základní
ustanovení
•
ČSN
12056
-
3
Vnitřní
kanalizace
-
Část
3:
Odvádění
dešťových
vod
ze
střech
-
navrhování
a
výpočet
Právní
předpisy:
•
Nařízení
vlády
č.
362/2005
Sb.,
o
bližších
požadavcích
na
bezpečnost
a
ochranu
zdraví
při
práci
na
pracovištích
s
nebezpečím
pádu
z
výšky
nebo
do
hloubky
v
platném
znění.
 
Vzhledem
k
charakteru
některých
činností
při
ověřování
kritérií
hodnocení
je
nezbytné
zajistit
pomoc
dalších
osob.
Postačuje
jedna
osoba,
která
provádí
asistenční
práce
(spojování,
ohýbání,
stříhání
plechů
apod.).
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
autorizovaná
osoba
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:08
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
·	RHEINZINK ČR, s. r. o., Poděbrady
·	Fas Maniny, Praha
·	Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR
·	Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
Stavební klempíř/klempířka pro oplechování a odvodnění střech z tvrdých krytin, 13.9.2026 19:00:08
Strana 4 z 4