Hodnotící standard

Mechanik jízdních kol (kód: 23-069-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:
Mechanik jízdních kol
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základních normách a postupech v oboru jízdních kol
3
Charakteristika materiálů jízdních kol
3
Charakteristika typů jízdních kol
3
Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola
3
Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola
3
Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola
3
Volba a montáž řadících systémů jízdního kola
3
Volba a montáž převodových systémů jízdního kola
3
Volba a montáž brzd jízdního kola
3
Volba a kompletace kol jízdního kola
3
Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola
3
Celková montáž jízdního kola
3
Určení závady jízdního kola, dalšího sportovního zboží a kočárků a navržení způsobu opravy
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 14.10.2015 do: 06.12.2020
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 1 z 11

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základních normách a postupech v oboru jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v základních normách, rozměrech a jednotkách v oboru jízdních kol
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Popsat aktuální základní zákonné vybavení jízdního kola předepsané pro pohyb na veřejných komunikacích
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Číst technickou dokumentaci a pracovat se servisními příručkami a manuály
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Charakterizovat spoje závitové, lisované a lepené, rozměry a jejich jednotky
Ústní ověření s písemnou přípravou
e) Orientovat se v základních zákonných hygienických, bezpečnostních a požárních předpisech pro provozování servisu jízdních kol
Ústní ověření s písemnou přípravou
f) Charakterizovat požadavky a zásady pro nakládání s odpady (kategorie, třídění a likvidace), uvést důvody jejich dodržování
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Charakteristika materiálů jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat mechanické a technologické vlastnosti (obrobitelnost, svařitelnost …) materiálů jízdních kol
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Popsat specifika opracování (řezání, vrtání, broušení …) použitých materiálů (ocel, slitiny hliníku, slitiny titanu, kompozitní materiály)
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit obě kritéria.
Charakteristika typů jízdních kol
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat jednotlivé typy jízdních kol
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Popsat konstrukci a vybavení městského jízdního kola
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Popsat konstrukci a vybavení jízdního kola trekking
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Popsat konstrukci a vybavení silničního jízdního kola
Ústní ověření s písemnou přípravou
e) Popsat konstrukci a vybavení celoodpruženého horského jízdního kola
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 2 z 11

Hodnotící standard

Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní prvky rámu jízdního kola podle předlohy
Písemné ověření
b) Zkontrolovat geometrii rámu a vidlice jízdního kola (souosost patek, poloha zadní stavby proti přednímu trojúhelníku)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Zkontrolovat polohu držáku pro montáž zadního měniče (přehazovačky)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Charakterizovat kontrolu a opracování dosedacích ploch rámů a vidlic pro montáž komponentů
Ústní ověření s písemnou přípravou
e) Opracovat hlavovou trubku pro montáž hlavového složení
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f) Opracovat středovou spojku pro montáž středového složení
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g) Opracovat sedlovou trubku pro montáž sedlovky
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
h) Opracovat dosedací plochy rámu a přední vidlice pro montáž kotoučové brzdy
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
i) Popsat postup a prostředky k opravě vnitřního závitu
Ústní ověření s písemnou přípravou
j) Opracovat dosedací plochy a kalibrovat závit sloupku přední vidlice pro montáž hlavového složení
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
k) Vyměnit ložisko zadní stavby celoodpruženého rámu
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
l) Charakterizovat kompatibilitu rámů, vidlic a hlavových složení
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat typy a materiály řídítek a představců, jejich rozměry a kompatibilitu
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Popsat montáž rovných řídítek včetně dalších komponentů na vzorku
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Popsat montáž silničních řídítek, včetně dalších komponentů a včetně omotávky
Praktické ověření s písemnou přípravou
d) Charakterizovat typy a materiál sedlovek a sedel, jejich rozměry a kompatibilitu
Ústní ověření s písemnou přípravou
e) Popsat montáž sedlovky a sedla
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 3 z 11

Hodnotící standard

Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat typy a rozměry klik a středových složení
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Provést montáž seřiditelného středového složení a seřídit vůli
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Popsat montáž středového složení s vnějšími ložisky
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Popsat montáž středového složení Press Fit
Ústní ověření s písemnou přípravou
e) Charakterizovat základní typy pedálů
Ústní ověření s písemnou přípravou
f) Popsat postup opravy závitu v klice pro montáž pedálu
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a montáž řadících systémů jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat základní druhy řadicích systémů jízdních kol (řazení, měniče, náboje s vnitřním řazením)
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Popsat kompatibilitu řadicích systémů podle vzorků
Ústní ověření
c) Namontovat a seřídit kompatibilní řazení, přední měnič (přesmykač) a zadní měnič (přehazovačka) na silniční kolo
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Namontovat zadní kolo s nábojem s vnitřním řazením (převodovkou) a řazení seřídit
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a montáž převodových systémů jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat převodové systémy jízdních kol (řetězový, řemenový …)
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Provést výběr řetězu, montáž a demontáž podle zadání
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Charakterizovat řetězovou linku, význam a způsob ověření
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Zkontrolovat opotřebení převodníku, pastorku a řetězu
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e) Provést výběr, montáž a demontáž kazetového pastorku (kazeta) podle zadání
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f) Provést demontáž a montáž volnoběžného pastorku
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g) Provést výběr a montáž převodníků podle zadání
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 4 z 11

Hodnotící standard

Volba a montáž brzd jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat druhy a popsat funkci brzdových systémů jízdních kol
Písemné s ústním zdůvodněním
b) Namontovat kompletní brzdu typu Cantilever
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Namontovat kompletní mechanickou nebo hydraulickou kotoučovou brzdu
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Vyměnit těsnění v brzdiči a brzdové páce hydraulické brzdy
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e) Zkrátit hadici hydraulické brzdy a brzdu odvzdušnit
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f) Srovnat brzdový kotouč kotoučové brzdy
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a kompletace kol jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat typy, rozměry a kompatibilitu nábojů, paprsků a niplů, ráfků, plášťů a galusek
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Kontrola, výměna a seřízení ložisek náboje
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c) Popsat postup zaplétání a centrování kola
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Určit délku paprsků (pro zadaný náboj a ráfek) a provést zapletení zadního kola
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e) Zkontrolovat napnutí paprsků tenzometrem
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f) Zvolit typ a rozměr duše a pláště odpovídající rozměru ráfku i danému použití a namontovat je podle zadání
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat jednotlivé systémy, komponenty a parametry odpružení jízdních kol
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Orientovat se v manuálech pro nastavení vidlic, tlumičů a odpružených sedlovek
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Vyměnit těsnění tlumiče s vinutou pružinou
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d) Vyměnit olejovou náplň přední vidlice
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e) Nastavit odpružení jízdního kola podle zadaných parametrů (hmotnost jezdce, charakter provozu)
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 5 z 11

Hodnotící standard

Celková montáž jízdního kola
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat rám a komponenty, zkompletovat a seřídit jízdní kolo trekking včetně vybavení, odpovídající podmínkám vyhlášky 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b) Popsat zásady a postup montáže jednotlivých komponentů, utahovací momenty a způsoby zajištění polohy komponentů a jejich nastavení podle zadání
Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Uvést příklady vhodného použití lepidel, maziv a montážních past a jejich použití
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Určení závady jízdního kola, dalšího sportovního zboží a kočárků a navržení způsobu opravy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat význam a intervaly jednotlivých druhů servisních prohlídek (předprodejní, záruční a pozáruční)
Ústní ověření s písemnou přípravou
b) Charakterizovat pracovní postup a výčet úkonů kompletní servisní prohlídky komponentů jízdního kola
 Ústní ověření s písemnou přípravou
c) Popsat a zdůvodnit význam dodržení zásad kompatibility při výměně jednotlivých komponentů
Ústní ověření s písemnou přípravou
d) Provést servisní prohlídku s určením závad
Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e) Charakterizovat význam údržby komponentů jízdního kola
Ústní ověření s písemnou přípravou
f) Popsat způsoby a prostředky k čištění a mazaní jednotlivých komponentů jízdního kola
Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 6 z 11

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
Součástí ověřování každé „montážní“ kompetence je hodnocení znalostí potřebného nářadí, nástrojů, přípravků, materiálů a jejich správného použití.
Ověřování jednotlivých kompetencí by mělo být spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému montážnímu nebo servisnímu úkonu.
Měl by být vždy zvolen odpovídající postup práce a vhodné nářadí, přípravky, měřidla, montážní pasty, lepidla apod. 
Při sestavování jednotlivých komponentů v celek musí být dodržena jejich vzájemná kompatibilita, vhodná vzájemná poloha a funkčnost celku.
Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je potřeba přihlížet především k bezpečnému provádění a ke kvalitě montážních a servisních úkonů.
Pro ověření kritérií kompetencí Charakteristika materiálů jízdních kol; Charakteristika typů jízdních kol; Volba a montáž rámu, vidlice a hlavového složení jízdního kola; Volba a montáž řídítek, představce, sedlovky a sedla jízdního kola; Volba a montáž středového složení, klik a pedálů jízdního kola; Volba a montáž převodových systémů jízdního kola; Volba a montáž brzd jízdního kola; Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola; Volba a montáž odpružených komponentů jízdního kola, předloží autorizovaná osoba zkoušenému konkrétní komponenty a součásti jízdních kol, pro písemné a ústní ověřování je možné předložit jejich obrazové předlohy.
Uchazeč při zkoušce použije vlastní pracovní oděv, obuv a ochranné pomůcky.
Pro ověření kritéria b) kompetence Volba a montáž řadicích systémů jízdního kola předloží zkoušející:
1. Dva vzorky kompletního řadícího systému pro horská ( krossová) kola v rozsahu 6 - 11 rychlostí , který bude obsahovat:,,řadící páky (mohou být v kombinaci s brzdovými) včetně řadících kabelů, přední a zadní měnič (přesmykač a přehazovačku), kliky s trojpřevodníkem, řetěz a kazetu (nebo vícerychlostní volnoběžné kolečko)”.
2. Dva vzorky kompletního řadícího systému pro silniční kola v rozsahu 9 - 11 rychlostí, který bude obsahovat:,,řadící a brzdové páky včetně kabelů, přední a zadní měnič (přesmykač a přehazovačku), kliky s dvojpřevodníkem, řetěz a kazetu”.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 7 z 11

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem ve strojírenském oboru a s praxí 5 let na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo na vedoucí pozici výroby jízdních kol. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve strojírenském oboru a s praxí 5 let na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo na vedoucí pozici výroby jízdních kol. 
c)	Vysokoškolské vzdělání strojírenského směru a s praxí 5 let na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo na vedoucí pozici výroby jízdních kol. 
d)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou + profesní kvalifikace 23-069-H Mechanik jízdních kol a minimálně 5 let praxe na pozici mechanik servisu jízdních kol nebo vedoucí pozici výroby jízdních kol.
 
Požadavky na odbornou praxi musí žadatel o autorizaci splňovat nejméně v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 8 z 11

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Právní
předpisy
a
normy:
ČSN
EN
15532
Jízdní
kola
-
Terminologie
ČSN
ISO
6692
Značení
dílů
jízdních
kol
ČSN
01
4045
Zvláštní
závity
pro
jízdní
kola
Vyhláška
341/2002
Sb.
O
schvalování
technické
způsobilosti
a
o
technických
podmínkách
provozu
vozidel
na
pozemních
komunikacích,
ve
znění
pozdějších
předpisů
-
Příloha
č.
13
Návody
k
použití
a
návody
pro
montáž
všech
komponentů
použitých
pro
praktické
předvedení
úkonů
dle
jednotlivých
kritérií
konkrétního
zadání
Obrazové
předlohy
(mohou
být
nahrazeny
reálnými
komponenty):
běžných
typů
jízdních
kol
a
rámů
jízdních
kol
včetně
rozměrů
a
geometrie,
řídítek,
představců
a
hlavových
složení,
klik
a
středových
složení,
řadicích
systémů
jízdních
kol,
převodových
systémů
řetězových
a
řemenových,
brzdových
systémů,
předních
a
zadních
nábojů,
odpružených
systémů
a
komponentů
Vzorky
kol
a
komponentů:
Kompletní
jízdní
kola
(trekking;
městské
(CITY)
se
zadním
nábojem
s
vnitřním
řazením;
horské
kolo
(MTB)
s
pevným
rámem
(hardtail);
horské
kolo
(MTB)
celoodpružené
s
kotoučovými
hydraulickými
brzdami;
silniční
závodní
kolo
(s
integrovanými
brzdovými
a
řadicími
pákami
na
řídítkách)
Komponenty
odpružení
(zadní
tlumič
s
vinutou
pružinou,
odpružená
sedlovka,
přední
odpružená
vidlice
se
vzduchovým
pružením
a
olejovým
tlumením)
Rámy
a
vidlice
(trekkingový
rám
se
středovou
spojkou
BSA,
s
odpruženou
vidlicí,
závitovým
hlavovým
složením
a
kotoučovými
brzdami;
rám
se
středovou
spojkou
Press
Fit)
Řídítka,
představce
a
sedlovky
(rovná
řídítka
s
„rozpěrným“
představcem;
silniční
závodní
řídítka
(„berany“)
s
představcem
a
omotávkou;
sedlovka
kompatibilní
s
trekkingovým
rámem)
Středová
složení,
kliky
a
pedály
(závitové
středové
složení
se
čtyřhrannou
osou;
středové
složení
Press
Fit;
kliky
s
převodníky;
náhradní
převodníky;
nášlapné
pedály
včetně
zarážek)
Řadicí
systémy
(kompletní
řadicí
systém
s
řazením
na
rovná
řídítka;
kompletní
řadicí
systém
na
silniční
závodní
řídítka)
Převodové
systémy
(vzorky
řetězů;
volnoběžný
pastorek;
kazetové
pastorky)
Ráfky,
náboje
a
paprsky
(zadní
kolo
s
nábojem
pro
volnoběžný
pastorek;
zadní
kolo
s
nábojem
pro
kazetový
pastorek;
zadní
náboj
s
protišlapací
brzdou;
zadní
náboj,
ráfek,
odpovídající
počet
a
délka
paprsků
včetně
niplů
pro
zapletení
zadního
kola)
Brzdy
(kompletní
brzda
typu
cantilever;
kompletní
mechanická
kotoučová
brzda;
kompletní
hydraulická
kotoučová
brzda)
Pláště,
duše,
pásky
a
ráfky
(běžné
typy
a
rozměry)
Kompletní
sada
komponentů
pro
celkovou
montáž
jízdního
kola
trekking
(včetně
povinné
výbavy
pro
provoz
na
veřejné
komunikaci)
Vybavené
pracoviště:
(pracovní
stůl
s
deskou
min
1,5
x
0,7
m
a
svěrákem,
stojan
montážní
se
dvěma
upínači,
s
odkládací
poličkou
a
s
držákem
řídítek,
kompresor
nebo
pumpička
s
hadicí
a
hlavicí
na
všechny
typy
ventilků,
bruska,
akušroubovák,
horkovzdušná
pistole…)
Nástroje
a
nářadí:
-
Sada
zámečnického
nářadí
(kladivo,
pilníky
vč.
jehlových,
pilka
ruční
vč.
listu
na
řezání
karbonu,
kleště
štípací
a
kombinované,
kleště
na
pojistné
kroužky
do
děr
a
pro
hřídele,
olejnička,
odjehlovač…)
-
Sady
speciálních
klíčů
(kónusové,
na
závitová
hlavová
složení,
na
středová
složení,
centrovací,
pedálové,
na
matice
převodníků,
na
ventilky,
na
Center
Lock
kotouč…)
-
Sady
šroubováků
a
klíčů
(imbusové,
TORX,
stranové
očkoploché,
klíč
nastavitelný
do
36mm…)
-
Sady
závitníků
včetně
vratidel
-
Sady
nářadí
a
přípravků
na
montáž
rámu,
vidlice
a
hlavového
složení
(sada
přípravků
na
kompletni
obrobeni
dosedacích
ploch
rámu
a
přední
vidlice,
sada
naražečů
kónusu
hlavového
složení,
sada
přípravků
na
rovnání
patek,
lis
na
misky
hlavových
složení,
sada
ručních
stavitelných
výstružníků,
sada
na
opravu
závitu
M6,
sada
vyražečů
ložisek,
lis
na
montáž
ložisek,
přípravek
na
rovnání
držáku
zadního
měniče,
pumpička
na
vidlice,…)
-
Sada
speciálních
přípravků
a
klíčů
na
kompletaci
kol
jízdního
kola
(držák
a
šroubovák
na
nipl,
zaklepávač
hlaviček
paprsků,
kleště
na
paprsky,
tabulka
na
výpočet
délky
paprsků,
sada
montážních
pák
na
pláště,
…)
-
Sady
na
převodové
systémy
vč.
středových
složení,
klik
a
pedálů
(sada
přípravků
na
lisovaná
středová
složení,
sada
stahováků
klik,
sada
stahováků
na
demontáž
volnoběžných
pastorků,
sada
stahováků
na
demontáž
kazetových
pastorků,
sada
na
opravu
závitů
klik,
nýtovač
řetězu
vč.
11
-
speed
(univerzální
nebo
sada),
kleště
na
řetězy
s
rychlospojkou…)
-
Sady
speciálních
klíčů
a
přípravků
na
montáž
brzd
(sada
na
odvzdušnění
brzd
DOT
a
OIL,
přípravek
na
roztažení
pístků,
řezačka
na
hadice
hydraulických
brzd,
přípravek
na
nastavení
brzdiče,
lis
na
trny
do
hadic
hydraulických
brzd,
přípravek
na
rovnání
brzdového
kotouče,…)
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 9 z 11

Hodnotící standard

-
Sada
kleští
(na
lanka
a
bovdeny,
na
kabelové
pásky…)
Materiál
a
náplně:
-
Kapalina
řezná,
mazací
a
konzervační
prostředky,
olej
do
komponentů
odpružení,
náplně
hydraulických
brzdových
soustav,
sada
lepidel
a
pojišťovacích
tmelů,
montážní
pasta,
odmašťovací
prostředky…)
Měřidla:
-
Svinovací
metr,
měřítko
posuvné,
měrky
opotřebení
řetězu
a
pastorku,
měrka
BCD,
měrka
délky
paprsků,
tenzometr
na
kontrolu
napnutí
paprsků,
měrka
centrovací,
sada
momentových
klíčů
včetně
bitů,
vodováha,
měrka
rámu,
centrovací
vidlice
…)
Prostředky
OOP:
-
Ochranné
a
čisticí
prostředky
(rukavice
pryžové
jednorázové
dílenské
utěrky…)
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
svého
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Pokud
žadatel
bude
při
zkouškách
využívat
materiálně
-
technické
vybavení
jiného
subjektu,
přiloží
k
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace
smlouvu
(popřípadě
smlouvy)
umožňující
jeho
užívání
nejméně
po
dobu
5
let
ode
dne
podání
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 100 až 120 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška musí být rozložena do více dnů.
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 10 z 11

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se podílely tyto subjekty zastoupené v pracovní skupině:
KASTAR
PEDALSPORT, s. r. o.
Asociace výrobců a dovozců jízdních kol
Mechanik jízdních kol, 14.9.2026 8:34:01
Strana 11 z 11