Kvalifikační standard

Technik/technička optických sítí (kód: 26-057-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Technik optických sítí
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v prováděcí technické dokumentaci elektronických komunikací a zařízení pro elektronické komunikace
4
Identifikace vláken a optických kabelů
4
Příprava a instalace optického kabelu (zafukování, zatahování, instalace závěsných optických kabelů)
4
Realizace optické kabelové trasy, včetně přípravy trasy pro nasazení přenosového systému
4
Základní měření, diagnostika a lokalizace poruch optické kabelové trasy
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Technik/technička optických sítí, 28.4.2026 19:54:31
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/servisni
-
technik
-
bezdrato#zdravotni
-
zpusobilost),
(schopen
práce
na
elektrickém
zařízení
a
ve
výškách).
 
Vstupní
požadavky
na
uchazeče
vycházejí
ze
splnění
minimálních
požadavků
platného
znění
vyhlášky
č.
50/1978
Sb.,
(min.
splnění
dle
§
6
-
Pracovníci
pro
samostatnou
činnost),
splnění
uvedených
podmínek
je
třeba
doložit
platným
osvědčením
(viz:
NSP
http://katalog.nsp.cz/tp/technik
-
optickych
-
siti/103097.html).
Uchazeč
musí
předložit
potvrzení
o
úspěšném
absolvování
profesní
kvalifikace
26
-
055
Montér/montérka
optických
kabelů,
která
této
kvalifikaci
předchází
 
Písemné
ověření
Uchazeč
prokáže
znalosti
písemným
testem
(rozsah
asi
70
min
–
48
otázek).
Pravidla
pro
aplikaci
testů
jako
způsobu
ověřování
profesní
kvalifikace
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
·
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
vygenerovány
z
dostatečně
velkého
souboru
otázek
(počet
otázek
z
jednotlivých
kompetencí
upřesněn
níže),
aby
bylo
možné
vytvářet
dostatečné
počty
různě
sestavených
testů
·
Při
každé
zkoušce
musejí
být
ověřeny
všechny
kompetence
·
Pro
každé
kritérium
existuje
několik
otázek
·
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium,
u
kterého
je
uveden
písemný
způsob
ověření,
alespoň
jednu
otázku
·
Za
úspěšné
splnění
testu
se
považuje
75
%
správně
zodpovězených
otázek
s
tím,
že
pro
každé
kritérium
musí
být
správně
zodpovězeno
alespoň
50
%
otázek
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
200
testových
úloh
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
kompetencí
následovně:
·
Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace50
otázek
·
Identifikace
vláken
a
optických
kabelů50
otázek
·
Realizace
optické
kabelové
trasy,
včetně
přípravy
trasy
pro
nasazení
přenosového
systému
50
otázek
·
Základní
měření,
diagnostika
a
lokalizace
poruch
optické
kabelové
trasy50
otázek
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
z
48
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
kritérií
podle
kompetencí:
·
Orientace
v
prováděcí
technické
dokumentaci
elektronických
komunikací
a
zařízení
pro
elektronické
komunikace25
%
otázek
·
Identifikace
vláken
a
optických
kabelů25
%
otázek
·
Realizace
optické
kabelové
trasy,
včetně
přípravy
trasy
pro
nasazení
přenosového
systému
25
%
otázek
·
Základní
měření,
diagnostika
a
lokalizace
poruch
optické
kabelové
trasy25
%
otázek
Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
čtyř
odpovědí,
z
nichž
právě
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Praktické
předvedení
a
ústní
ověření
Dovednostní
složku
způsobilostí
prokáže
uchazeč
předvedením
a
ústním
ověřením.
Úroveň
získaných
znalostí
a
dovedností
technika
optických
sítí
bude
ověřována
sledem
vzájemně
na
sebe
navazujících
úkolů
zahrnujících
přípravu,
montáž
a
instalaci
kompletní
optické
trasy,
včetně
jejího
proměření,
diagnostiky
naměřených
hodnot
a
případné
lokalizace
poruchy
a
její
opravy
tak,
jak
je
stanoveno
v
jednotlivých
kompetencích
a
kritériích
hodnocení
vyžadujících
praktické
předvedení
a
ústní
ověření.
U
hodnoticích
kritérií,
kde
jsou
uvedeny
příklady
v
závorce
a
zároveň
je
stanoveným
způsobem
ověření
praktické
předvedení,
může
autorizovaná
osoba
ověřit
pouze
jednu
z
uvedených
možností.
 
Při
ověřování
splnění
kritérií
založených
na
formě
praktického
předvedení
je
třeba
přihlížet
především
k
dodržování
pracovních
postupů
podle
platných
norem
EN
a
ČSN,
ke
kvalitě
zhotoveného
produktu
i
k
časovému
hledisku
zvládání
Technik/technička optických sítí, 28.4.2026 19:54:31
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

zadaných
úkolů
uchazečem.
Jedná
se
zejména
o
normy:
·
EN
50173
Informační
technologie
-
Univerzální
kabelážní
systém
·
EN
50174
-
2
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
2:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
v
budovách
·
EN
50174
-
31
Informační
technika
-
Kabelové
rozvody
-
Část
3:
Plánování
instalace
a
postupy
instalace
vně
budov
·
EN
50310
Použití
společné
soustavy
pospojování
a
zemnění
v
budovách
vybavených
zařízením
informační
techniky
·
ISO/IEC
14763
-
1
Informační
technika
-
Realizace
a
provoz
v
budovách
uživatelů
-
Část
1:
Zpráva
ČSN
·
ISO/IEC
11801
Information
Technology
–
Generic
Cabling
For
Customer
Premises
·
ČSN
EN
60794
Optické
kabely
·
ČSN
EN
61280
-
4
-
1:
Postupy
zkoušek
optického
vláknového
komunikačního
subsystému
-
Část
4
-
1:
Instalované
kabelové
trasy
-
Měření
mnohovidového
útlumu
·
ČSN
EN
61280
-
4
-
2:
Základní
postupy
zkoušek
optického
vláknového
komunikačního
subsystému
-
Část
4
-
2:
Optická
vláknová
kabelová
trasa
-
Útlum
jednovidové
optické
vláknové
kabelové
trasy
·
ČSN
EN
61280
-
1
-
4
ed.
2:
Postupy
zkoušek
optického
vláknového
komunikačního
subsystému
-
Část
1
-
4:
Obecné
komunikační
subsystémy
-
Měřicí
metoda
obklopeného
toku
optického
zdroje
·
Mezinárodní
normy
ITU
-
T
·
G.650
Definice
a
měřicí
metody
pro
relevantní
parametry
jednovidových
vláken
·
G.651
Charakteristiky
optických
kabelů
s
mnohovidovým
gradientním
vláknem
50/125
mm
·
G.652
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
·
G.653
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
disperzní
charakteristikou
·
G.654
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
minimálním
útlumem
pro
1550
nm
·
G.655,656
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
s
posunutou
nenulovou
chromatickou
disperzí
·
G.657
Charakteristiky
optických
kabelů
s
jednovidovým
vláknem
odolným
na
ohyby
Technik/technička optických sítí, 28.4.2026 19:54:31
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
CATR, s. r. o.
PROFiber Networking CZ, s. r. o.
SITEL, s. r. o.
SŠIPaF Brno
Technik/technička optických sítí, 28.4.2026 19:54:31
Strana 4 z 4