Kvalifikační standard

Montér potrubí chladicích systémů (kód: 23-109-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)
Týká se povolání:

Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v právních a technických normách upravující oblast potrubních sítí měděných potrubí chladicích zařízení
3
Orientace v projektové dokumentaci potrubních systémů chladicích zařízení
3
Spojování měděných potrubí pájením
3
Sestavení potrubního systému nepájenými spoji v instalaci chlazení a kontrola těsnosti
3
Dodržování BOZP při provádění pájecích prací
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 11.04.2017 do: 20.10.2022
Montér potrubí chladicích systémů, 14.9.2026 8:26:38
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Uchazeč předloží přihlášku ke zkoušce a platné osvědčení o certifikaci páječe (páječský průkaz) - tvrdé pájení mědi dle aktuálně platných norem (ČSN EN 13 133).
 
Zkouška může být provedena v reálném prostředí nebo ve zkušebně s nejméně jedním zkušebním zařízením umožňujícím provádět veškeré praktické zkoušky odborných dovedností 3 a 4 v provedení alternativně:
- funkční chladicí zařízení 
- klimatizační zařízení 
- tepelné čerpadlo (včetně simulace otopné strany) s obsahem chladiva max. 3 kg.
 
Spojování měděných potrubí pájením (kompetence e74.A.1093) a Sestavení potrubního systému nepájenými spoji v instalaci chlazení a kontrola těsnosti (kompetence e74.A.1094) je prováděno podle zadání v projektové dokumentaci s minimálním rozsahem:
2 – 3 horizontální pájené spoje metodou tvrdého pájení mědi 
2 – 3 vertikální pájené spoje metodou tvrdého pájení mědi
Sestavení potrubního systému podle zadání nepájenými spoji (minimálně 15 - 20 spojů) a provedení zkoušky těsnosti systému.
 
Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.
 
Montér potrubí chladicích systémů, 14.9.2026 8:26:38
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Svaz chladicí a klimatizační techniky
Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.
Montér potrubí chladicích systémů, 14.9.2026 8:26:38
Strana 3 z 3