Hodnoticí standard

Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií (kód: 33-055-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Čalouník; Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Volba materiálů pro výrobu čalounění klasickou technologií
3
Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie
3
Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění
3
Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace
3
Střihání a řezání čalounických materiálů (např. usní, syntetických náhražek usní, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny)
3
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného klasickou technologií
3
Zhotovování čalounění nábytku klasickou technologií
3
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění klasickou technologií
3
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
3
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
29.06.2015
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 1 z 10

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Volba materiálů pro výrobu čalounění klasickou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresovou dokumentaci čalouněného nábytku
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zvolit hlavní materiály nosné a pružicí s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit hlavní materiály tvarovací a kypřicí přírodního původu s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zvolit hlavní materiály izolační a začišťovací pro jednotlivé vrstvy čalounění a začištění s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zvolit pomocné materiály včetně zdobných s ohledem na jejich použití
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zvolit potahový materiál s ohledem na jeho použití
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Navrhování rozměrů a skicování čalounění s využitím ergonomie
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat podle výšky osoby a délky chodidla délku jednodílné matrace, stanovit šířku matrace a tuto matraci naskicovat
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Stanovit a naskicovat výšku, sklony a rozměry sedadla a opěradla židle k jídelnímu stolu bez područek, u židle s područkami výšku a sklon područek
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Stanovit a naskicovat rozměry taburetu
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Stanovit, popsat a naskicovat rozměry sedadla, opěradla, područek, boční hlavové opěrky odpočivného křesla „ušák“ a určit výšky ve vzájemných poměrech
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Stanovit a naskicovat šířku a hloubku sedadel pohovek - dvoumístné, třímístné
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Stanovit rozměry a naskicovat detail područky odpočivného křesla s plaketkou
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výběr nářadí, nástrojů, měřidel, strojů pro výrobu, opravy a balení při čalounění
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vybrat stroje pro výrobu a opravy čalounění klasickou technologií
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit balicí zařízení podle způsobu balení a druhu balicího materiálu
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 2 z 10

Hodnoticí standard

Tvorba nářezových a střihových plánů pro čalounění nebo dekorace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypracovat nářezový plán na tvarovací materiály
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypracovat střihový plán na kypřicí materiály
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vypracovat střihový plán na potahové textilie
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vypracovat střihový plán na technické textilie
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Vypracovat střihový plán na usně
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Střihání a řezání čalounických materiálů (např. usní, syntetických náhražek usní, potahových a technických textilií, roun, polyuretanové pěny)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vytvořit šablony, dělit potahovou textilii  ručním střiháním
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vytvořit šablony, dělit useň ručně střiháním nebo řezáním
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Dělit ručním střiháním podle střihového plánu technické textilie
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Ručně nastřihat nebo nařezat potřebně tvarované dílce lepenky pro zhotovované nebo opravované čalounění
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu nábytku čalouněného klasickou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit rozvolňovací stroj a strojně rozvolnit provazce africké trávy, žíní, kokosových, popř. dalších rostlinných vláken
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Ručně rozvolnit slisovaná přírodní vlákna
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vhodně nastavit průmyslový šicí stroj s vázaným stehem a strojově ušít jednotlivé části potahů, popř. technických textilií
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 3 z 10

Hodnoticí standard

Zhotovování čalounění nábytku klasickou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Před čalouněním obalit do ochranných obalů nečalouněné části výrobku
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vybrat nástroje pro čalounění křesla s tlačnými pružinami podle výkresové dokumentace
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit popruhy, vybrat způsob popruhování a provést popruhování sedadla
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Zvolit pružiny, zhotovit a dokončit pružicí vrstvu čalounění sedadla
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zvolit tvarovací materiály, zhotovit a dokončit tvarovací vrstvu čalounění sedadla
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zvolit kypřicí materiály, zhotovit a dokončit kypřicí vrstvu čalounění sedadla
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Zvolit způsob čalounění opěradla včetně boční hlavové opěrky a područek, zhotovit základ, tvar, kypření
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Zvolit způsob potahování a potahový materiál, potáhnout a dokončit potah (šít skrytým stehem, zdobit, upravit, začistit)
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Zhotovit čalounění rámu sedadla bez pružin s tvárnicí od základu až do bílého plátna
Praktické předvedení a ústní ověření
j) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Opravy, obnova, údržba a rekonstrukce čalounění klasickou technologií
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést demontáž jednotlivých částí čalounění s ohledem na předpokládanou úroveň oprav
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zkontrolovat a posoudit stav kostry čalouněného výrobku
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Rozhodnout o způsobu a provedení oprav kostry a rekonstrukce čalounění
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Připravit kostru, provést drobné opravy a úpravy kostry pro nové čalounění
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zvolit hlavní a vedlejší materiály včetně spojovacích a zdobných
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Provést rekonstrukci čalounění od základu až po potah
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Při pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 4 z 10

Hodnoticí standard

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování
Písemné a ústní ověření
b) Zkontrolovat zhotovený výrobek
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů
Písemné a ústní ověření
d) Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy
Písemné a ústní ověření
e) Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Do formuláře zaznamenat veškeré technické údaje
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypočítat potřebné údaje při respektování ergonomických zásad
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod.
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Objasnit vznik a druhy odpadů dřeva a dřevních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
b) Objasnit vznik a druhy odpadů z výroby a zpracování přírodních materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
c) Objasnit vznik a druhy odpadů kypřicích materiálů včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
d) Objasnit vznik a druhy odpadů potahových, dekoračních a technických textilií, usní, syntetických náhrad usní včetně jejich recyklace a likvidace
Písemné a ústní ověření
e) Vyjmenovat i jiné než přímé materiálové odpady (např. likvidace použitých nožů a nástrojů)
Písemné a ústní ověření
f) Roztřídit odpady vzniklé při výrobě nebo opravě zadaného výrobku
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 5 z 10

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Při zkoušce uchazeč zhotoví: 
·	čalounění odpočivného křesla "ušák" s tlačnými pružinami - očalouní sedadlo a další odborné kompetence předvede na připravených modelech 
·	opravu, rekonstrukci čalounění sedáku čalouněné židle bez pružin, se základem s tvárnicí nebo dvojím hranováním 
 
Zhotovení čalounění sedadla křesla "ušáku" s tlačnými vázanými pružinami a oprava, rekonstrukce čalounění sedáku židle bez pružin má demonstrovat všechny kompetence a dovednosti požadované při čalounění klasickou technologií. V případě, že je zhotovován nebo opravován výrobek, který některé z požadovaných kompetencí a dovedností neobsahuje, je třeba, aby zkoušený na vzorcích materiálů předvedl ruční šití a prošívání, vázání pružin hlavní a vedlejší vazbou a další dovednosti, které jsou v profesní kvalifikaci obsaženy.
Vzhledem k charakteru zkoušky je třeba dbát na kvalitní přípravou vzorků, na kterých uchazeč předvede všechny odborné kompetence. 
 
Při praktickém ověřování odborných kompetencí je třeba přihlížet ke kvalitě zhotovovaného výrobku, vzhledu a funkčnosti a rovněž k bezpečnému provádění všech úkonů a k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.
 
Ověřování kritérií hodnocení písemnou formou bude realizováno vypracováním odpovědí na daná kritéria hodnocení příslušné odborné kompetence na PC nebo na označené listy papíru.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 6 z 10

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání čalouník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oboru vzdělání čalouník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru vzdělání čalouník, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
d)	Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe jako osoba odpovědná za činnosti v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
e)	Profesní kvalifikace 33-055-H Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií a střední vzdělání s maturitní zkouškou + alespoň 8 let odborné praxe v oblasti výroby a oprav čalouněného nábytku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro
zajištění
zkoušky
podle
tohoto
hodnoticího
standardu
je
třeba
mít
k
dispozici
čalounickou
dílnu
odpovídající
velikosti
s
rozvodem
el.
energie
a
stlačeného
vzduchu
s
platnými
revizemi,
osvětlením,
splňující
normy
BOZP
a
PO
a
minimálně
následující
materiálně
-
technické
vybavení:
·
Technologické
postupy,
nákresy
a
výkresy
pro
výrobu
a
opravy
čalounění
klasickou
technologií
·
Tabulka
celkových
a
dílčích
rozměrů
osob
·
ČSN
91
0015
Čalouněný
nábytek
-
Základní
ustanovení
a
související
normy
a
zákony
·
Formuláře
k
vyplnění
pro
technickou
dokumentaci
·
Kostra
odpočivného
křesla
"ušák"
·
Dílce/modely
určené
k
očalounění
·
Čalouněná
židle
klasickou
technologií
bez
pružin
k
opravě
-
rekonstrukci
čalounění
sedáku
·
Materiály
hlavní
pro
klasickou
výrobu
čalounění
·
Materiály
pomocné
pro
klasickou
výrobu
čalounění
včetně
spojovacích
a
zdobných
prvků
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 7 z 10

Hodnoticí standard

·
Měřidla
pevná,
svinovací,
posuvná,
kružidlo,
úhelníky
různých
velikostí,
kreslicí
pomůcky
včetně
rýsovacích
potřeb
·
Základní
vybavení
pracoviště
pro
zhotovení
střihů,
střihových
plánů,
výrobu
šablon
a
dílců
z
čalounické
lepenky
·
Svěrky,
ztužidla,
pilník,
brusný
papír,
špalík
·
Základní
vybavení
pro
pokládání
a
dělení
potahových
materiálů,
technických
textilií,
čalounické
lepenky,
střihačský
pracovní
stůl
dostatečné
velikosti,
nůžky
různých
velikostí,
dělicí
nože,
knejpy
·
Vybavení
k
nanášení
lepidel
na
opravu
kostry
a
čalounických
lepidel
používaných
v
klasické
výrobě
čalounění
·
Rozvolňovací
stroj,
průmyslový
šicí
stroj
jednojehlový
s
vázaným
stehem,
strojové
jehly
(min.
10
ks
k
šicímu
a
šitému
materiálu)
·
Technické
vybavení
k
balení
výrobků
·
Pružiny
tlačné
jednokuželové
nebo
dvoukuželové,
s
různým
průměrem
závěrných
závitů,
různé
měkkosti
(s
různým
průměrem
drátu),
rozdílné
výšky,
s
různým
počtem
závitů
·
Přírodní
a
kypřicí
materiály
(africká
tráva
v
provazcích,
žíně
v
provazcích,
pryžokokos
v
provazcích,
lisované
vlákenné
přírodní
materiály,
ovčí
vlna
v
tabulích,
vata
v
tabulích,
bavlna
pojená
v
návinech)
·
Čalounická
lepenka
·
Jutá
řídká
(řídké
plátno),
juta
hustá
(husté
plátno)
·
Mul,
molino,
damašek
·
Stuhy,
prýmky,
třapce,
lemovky
apod.
·
Tkané
nepružné
textilní
popruhy
šířky
40
až
60
mm,
·
Pomocné
materiály,
vázací,
prošívací,
vtahové
a
další
motouzy,
strojové
a
ruční
šicí
a
vyšívací
nitě,
různé
druhy
a
různé
tloušťky
a
barvy
(min.
5
typů)
·
Ruční
jehly
rovné
jednohrotové
a
dvouhrotové
v
délce
15
–
40
cm
(2
ks
od
velikosti)
·
Ruční
jehly
obloukové
číslo
3
–
8
(2
ks
od
velikosti)
·
Špendlíky
krejčovské,
špendlíky
čalounické
·
Krejčovské
křídy
různých
barev
·
Napínač
popruhů
·
Čalounické
kladívko
·
Sekáče,
průbojníky
·
Čalounické
hřebíčky
a
hřebíky
různých
velikostí
a
provedení
včetně
hřebíků
se
zdobnou
hlavou
·
Vytahovač
hřebíků
a
průmyslových
spojovačů
(kozí
nožka)
·
Vypichovače
·
Štípací
kleště
a
kleště
na
drát,
kleště
ploché
·
Patentovaný
drát
na
úpravy
pružinových
koster
·
Střihací
technika
a
pracovní
pomůcky
(střihací
stůl,
ruční
nůžky
malé,
ruční
nůžky
velké,
ruční
elektrický
řezací
strojek
s
kotoučovým
nožem)
·
Nástroje
a
nářadí
na
demontáž
čalouněného
výrobku
k
opravě,
úpravu
a
drobnou
opravu
dřevěné
kostry:
např.
šroubováky
různých
druhů
a
velikostí,
vrtáky,
dláta,
pilník,
brusný
papír
různých
jemností,
špalík
pod
brusný
papír,
palička,
kleště,
kladivo,
lepidlo
na
dřevo,
nanášecí
zařízení
lepidla
na
dřevo
·
Základní
vybavení
pracoviště
pro
zhotovení
střihu
a
šablon,
včetně
nožů
a
nůžek
·
Váha
·
Koš
na
rozvolněný
tvarovací
a
kypřicí
materiál
(min.
5
ks)
·
Potřeby
na
čištění
výrobku
a
udržování
čistoty
na
pracovišti
·
Ochranné
pracovní
prostředky
dle
požadavků
BOZP
·
Balicí
materiály
·
Přísun
potřebné
energie
odpovídající
bezpečnostním
a
hygienickým
předpisům
·
Obaly
na
odpadní
materiály
při
opravách
·
PC
nebo
tablet
 
Pro
splnění
kritérií
hodnocení
realizovaných
formou
písemného
ověření
je
třeba
zajistit
odpovídající
prostor
a
potřebné
vybavení.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby
musí
zajistit,
aby
pracoviště
byla
uspořádána
a
vybavena
tak,
aby
pracovní
podmínky
pro
realizaci
zkoušky
z
hlediska
BOZP
odpovídaly
bezpečnostním
požadavkům
a
hygienickým
limitům
na
pracovní
prostředí
a
pracoviště.
 
K
žádosti
o
udělení
autorizace
žadatel
přiloží
seznam
svého
materiálně
-
technického
vybavení
dokládající
soulad
s
požadavky
uvedenými
v
hodnoticím
standardu
pro
účely
zkoušky.
Pokud
žadatel
bude
při
zkouškách
využívat
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 8 z 10

Hodnoticí standard

materiálně
-
technické
vybavení
jiného
subjektu,
přiloží
k
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace
smlouvu
(popřípadě
smlouvy)
umožňující
jeho
užívání
nejméně
po
dobu
5
let
ode
dne
podání
žádosti
o
udělení
nebo
prodloužení
platnosti
autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 5 až 10 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 30 až 35 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů. 
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 9 z 10

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
AKSAMITE, spol. s r. o.
BPP, spol. s r. o.
Cech čalouníků a dekoratérů
Čalounictví bednář
Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy
Výrobce a opravář čalouněného nábytku klasickou technologií, 29.4.2024 8:00:42
Strana 10 z 10