|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Image00001.jpeg |  | Kvalifikační standard |
|  |
|  |
|  |
| Pokrývač skládaných krytin vláknocementových (kód: 36-068-H)  |
|  |
| Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
|  |
| Skupina oborů: | Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) |
| Týká se povolání: | Pokrývač skládaných krytin vláknocementových |
|  |
| Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3 |
|  |
| **Odborná způsobilost** |
|  |
| Název | Úroveň |
| Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci, čtení prováděcích výkresů pokrývačských konstrukcí | 3 |
| Orientace v technické dokumentaci pro montáž, demontáž a údržbu pokrývačských konstrukcí | 3 |
| Orientace v technologických postupech montáže a oprav krytin střech předepsaných normami a výrobci materiálů pro střechy nebo projektanty | 3 |
| Výpočet ploch střech a spotřeby materiálů | 3 |
| Návrh pracovního postupu montáže a oprav skládaných krytin vláknocementových | 3 |
| Posuzování kvality pokrývačských materiálů dostupnými prostředky | 3 |
| Volba, používání a údržba nářadí, mechanizovaného nářadí a pracovních pomůcek | 3 |
| Manipulace s materiály, dopravování a ukládání materiálů na střechu, obsluhování dopravních prostředků | 3 |
| Prokazování znalostí BOZ při práci ve výškách | 3 |
| Zhotovování, kontrolování, upravování a opravování podkladu pod krytiny | 3 |
| Zhotovování pojistné hydroizolační vrstvy střešního pláště šikmých střech z fólií a asfaltových pásů | 3 |
| Upravování rozměrů a tvarů krytin vláknocementových ručním a mechanizovaným nářadím | 3 |
| Montáž a opravy skládaných krytin vláknocementových | 3 |
| Ruční rozebírání a opravy krytin vláknocementových s vytřiďováním, prozatímní pokrývání střech taškami | 3 |
| Zhotovování tepelných izolací střešního pláště | 3 |
|  |
|  |
| Pokrývač skládaných krytin vláknocementových, 29.03.2024 12:04:27 | Strana 1 z 2 |  |
| Image00001.jpeg |  | Kvalifikační standard |
|  |
|  |
|  |
| Platnost standardu |
| Standard je platný od: 07.05.2014 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Pokrývač skládaných krytin vláknocementových, 29.03.2024 12:04:27 | Strana 2 z 2 |  |