Hodnoticí standard

Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy (kód: 33-007-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Čalouník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů polotovarů pro matracové potahy a potahů
3
Přípravné práce pro zhotovování polotovarů pro výrobu matracových potahů
3
Zhotovování proševů na kontinuálním prošívacím stroji
3
Zhotovování proševů na diskontinuálním prošívacím stroji
3
Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě
3
Všívání zdrhovadel na dvoujehlových šicích strojích
3
Nažehlování značkovek (etiket) a zdobných prvků
3
Sešívání švů polotovarů pro matracové potahy
3
Obnitkovávání dílců, polotovarů
3
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
3
Nakládání s odpadem ze šicí dílny
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 26.4.2024 3:35:34
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů polotovarů pro matracové potahy a potahů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst dodanou technickou dokumentaci konkrétního polotovaru pro matracové potahy a potahů včetně 3D zobrazení v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Použít textovou dokumentaci v různých technologických postupech při zhotovení polotovarů a potahů
Praktické předvedení
c) Vyjmenovat způsoby značení matracových potahů podle platných právních předpisů
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Přípravné práce pro zhotovování polotovarů pro výrobu matracových potahů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit a zdůvodnit z technické dokumentace postup práce pro zhotovení polotovarů pro výrobu matracového potahu
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vybrat hlavní a pomocné textilní i netextilní materiály pro zhotovení polotovarů a uvést jejich charakteristické znaky
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vybrat etikety pro konkrétní druhy matracových potahů, zdůvodnit výběr
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Objasnit funkci kontinuálních a diskontinuálních strojů na výrobu matracových proševů a jejich formátování
Ústní ověření
e) Objasnit funkci strojů a linek na výrobu matracových příhraní
Ústní ověření
f) Zvolit podle zadání stroje, nástroje a zařízení pro zhotovení polotovarů pro výrobu matracového potahu
Praktické předvedení
g) Vytvořit střihové a nářezové plány polotovarů podle zadaných rozměrů, výkresové dokumentace a technologického postupu
Praktické předvedení
h) Vypočítat spotřebu všech materiálů
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 26.4.2024 3:35:34
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Zhotovování proševů na kontinuálním prošívacím stroji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit prošívací vzor podle zadání, zkontrolovat a seřídit prošívací stroj a nastavit dělicí zařízení
Praktické předvedení
b) Vybrat a zavěsit náviny hlavních a pomocných materiálů, navést všechny materiály do vodicích částí prošívacího stroje
Praktické předvedení
c) Na prošívacím stroji zhotovit podle zadání prošev
Praktické předvedení
d) Odebrat, spočítat polotovary a zkontrolovat kvalitu prošití a dělení materiálů
Praktické předvedení
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zhotovování proševů na diskontinuálním prošívacím stroji
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zvolit prošívací vzor podle zadání, zkontrolovat a seřídit prošívací stroj a nastavit dělicí zařízení
Praktické předvedení
b) Připravit a zkontrolovat prošívací rám diskontinuálního prošívacího stroje
Praktické předvedení
c) Podle nákresu a technologického postupu uchytit do rámu pomocné a hlavní textilní materiály
Praktické předvedení
d) Vsunout rám pod rameno prošívacího stroje do výchozí polohy prošívání, nastavit a spustit stroj
Praktické předvedení
e) Uvolnit a vyjmout prošitý dílec z rámu, zkontrolovat kvalitu prošívání
Praktické předvedení
f) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ruční a strojové dělení plošných dílů v čalounické výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vystřihnout, vyříznout nebo vyseknout raznicí díly podle šablony nebo podle zakresleného střihu
Praktické předvedení
b) Pomocí ručního řezacího strojku rozdělit zadaný materiál
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 26.4.2024 3:35:34
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Všívání zdrhovadel na dvoujehlových šicích strojích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Seřídit a zkontrolovat šicí stroj, nastavit parametry podle zadání a seřídit vodicí zařízení pro vedení zdrhovadla
Praktické předvedení
b) Všít zdrhovadlo a zkontrolovat kvalitu provedení
Praktické předvedení
c) U nekonečných zdrhovadel odstřihnout zdrhovadlo, nasadit běžec, ověřit funkčnost zdrhovadla
Praktické předvedení
d) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Nažehlování značkovek (etiket) a zdobných prvků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit k provozu žehlicí zařízení, dílec, etikety, zdobné prvky
Praktické předvedení
b) Stanovit na dílci podle nákresu nebo šablony místo k nažehlení etikety, případně i zdobného prvku
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Nažehlit etiketu, případně i zdobný prvek
Praktické předvedení
d) Zkontrolovat soudržnost spojených materiálů žehlením, dílec odložit na určené místo
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Sešívání švů polotovarů pro matracové potahy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Seřídit a zkontrolovat šicí stroj, popsat a nastavit jeho parametry podle zadání a sešívaných polotovarů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Sešít materiály polotovarů pro matracové potahy a zkontrolovat kvalitu sešití
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obnitkovávání dílců, polotovarů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Seřídit a zkontrolovat obnitkovací stroj, popsat a nastavit jeho parametry podle zadání a začišťovaného dílce, polotovaru
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Začistit okraje polotovaru a spojovací švy obnitkováním
Praktické předvedení
c) Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 26.4.2024 3:35:34
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů
Písemné a ústní ověření
b) Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků
Praktické předvedení
c) Popsat zásady označování výrobků nebo polotovarů podle platných právních předpisů
Písemné a ústní ověření
d) Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy
Písemné a ústní ověření
e) Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby
Písemné a ústní ověření
f) Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství
Praktické předvedení
b) Podle ergonomických zásad vypočítat a upravit celkové a dílčí rozměry výrobku
Praktické předvedení
c) Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby materiálu, odpadu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Nakládání s odpadem ze šicí dílny
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny včetně znehodnocených jehel
Ústní ověření
b) Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP a PO
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 26.4.2024 3:35:34
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.
 
Při zkoušce uchazeč zhotoví: 
·	prošití horního a spodního dílce matracového potahu na diskontinuálním prošívacím stroji 
·	prošití sdružených a strojově dělených prošívaných pásů na zhotovení příhraní kontinuálním prošívacím strojem 
·	příhraň potahu, která bude spojena s horním a spodním dílcem nesnímatelného matracového potahu sešitím pomocí paspule na matracovém jádru - potah s odvětrávacími otvory, s přišitými úchytkami a etiketami a okraji začistěnými obnitkováním
·	sešitím spojenou příhraň potahu pro matracový snímatelný potah s obnitkováním okrajů a švů, s přišitými úchytkami a s všitým zdrhovadlem po jedné dlouhé a třetinách krátkých stran. 
 
Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.
 
Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.
 
Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce i zhotoveného polotovaru, ke znalosti hlavních a pomocných materiálů pro výrobu polotovarů matracových potahů a ke znalosti značení matracových potahů. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.
 
Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 26.4.2024 3:35:34
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
c)	Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické výroby. 
d)	Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
e)	Profesní kvalifikace 33-007-H Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 26.4.2024 3:35:34
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.
 
Požadavky splňuje čalounická dílna se skladovacím prostorem vybavená následujícím materiálně-technickým vybavením:
·	Technologické postupy, nákresy a výkresy polotovarů na výrobu matracových potahů a matracových potahů rozdílných druhů a typů: nejméně pro 3 druhy nesnímatelných potahů s odlišnými odvětrávacími otvory, úchytkami, značením a nejméně pro 3 druhy snímatelných potahů se zdrhovadly, odvětráváním, úchytkami, značením
·	Vzorkovnice textilních hlavních materiálů pro výrobu polotovarů pro matracové potahy
·	Materiály pro zhotovení zadaných polotovarů: výplňové rouno více druhů a plošných hmotností, strojové nitě více druhů a barev, lemovky, etikety k přišívání, etikety s naneseným tavným lepidlem k zažehlování, paspule více druhů a barev, zdrhovadla nekonečná, jezdce min. 4 ks pro každý druh zdrhovadla, zdrhovadla ukončená - potřebné délky, min. 2 druhy a délky pro rozdílný způsob uzavírání matracových potahů, textilní odvětrávací sítě, náviny nebo pásy, standardní měkká polyuretanová pěna vhodné hustoty a měkkosti, desky o rozměrech 1 000 mm x 2 000 mm v tl. 10 a 20 mm a pásy šířky vhodné pro šití příhraní, desky viskoelastické polyuretanové pěny v tloušťkách 10 mm, 20 mm, 30 mm, kovové zděře a kroužky odvětrávacích otvorů, výplně šitých paspulí, módní zdobné prvky podle současných trendů
·	Měřicí, kreslicí a pro strojové šití, prošívání a obnitkování potřebné pracovní pomůcky včetně rýsovacích potřeb
·	Základní vybavení pracoviště pro zhotovení střihových a nářezových plánů, střihů, šablon 
·	Střihací technika a pracovní pomůcky: střihací stůl, ruční nůžky malé, ruční nůžky velké krejčovské, ruční elektrický řezací strojek s kotoučovým nožem, ruční elektrický řezací strojek s přímým nožem 
·	Zažehlovací technika
·	Prošívací stroj diskontinuální včetně příslušenství
·	Prošívací stroj kontinuální včetně příslušenství
·	Elektrický průmyslový šicí stroj se stehem vázaným - jednojehlový
·	Elektrický průmyslový šicí stroj se stehem vázaným na všívání zdrhovadel - dvoujehlový 
·	Elektrický průmyslový obnitkovací šicí stroj - jedno nebo vícenitný
·	Strojové jehly (min. balení 10 ks k příslušnému šicímu stroji, šitému a šicímu materiálu) a jehly k prošívacím strojům, druh a počet podle typu stroje 
·	Špendlíky krejčovské, špendlíky čalounické
·	Vypichovače
·	Místnost pro písemnou část zkoušky, PC nebo tablet, psací potřeby, označené listy papíru 
·	Ochranné pracovní prostředky
·	Příjemky, výdejky zboží a materiálů
·	Potřeby k udržování čistoty na pracovišti
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.
Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 30 minut.
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 26.4.2024 3:35:34
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
JITONA, a. s., Klatovy
Výrobce/výrobkyně polotovarů pro matracové potahy, 26.4.2024 3:35:34
Strana 9 z 9