Document comments: Stimulsoft Reports 2020.2.3 from 29 April 2020

| | Kvalifikační standard
Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V (kód: 26-049-H)
Autorizující orgán: | Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: | Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání: | Elektromechanik pro silnoproud
Kvalifikační úroveň NSK - EQF: | 3
Odborná způsobilost
Název | Úroveň
Dodržování zásad BOZP při montáži a připojování kabelových souborů k energetické síti | 3
Orientace v technické dokumentaci a normách | 3
Provádění přechodu svazkových vodičů na zemní kabel | 3
Výměna pojistkových spodků v kabelových skříních NN | 3
Montáž přípojky odběratele z kabelu NN pomocí odbočovací svorky a odbočné spojky | 3
Montáž průběžné spojky na plastovém kabelu NN | 3
Výměna vyhřátého kabelového oka v jedné fázi bez přerušení proudové zátěže | 3
Vedení dokumentace a záznamů o provedené práci | 3
Kontrola stavu použitých ochranných osobních pomůcek a nářadí | 3
Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V,  03.05.2024 13:20:44 | Strana 1 z 2 |
| | Kvalifikační standard
Platnost standardu
Standard je platný od: 15.10.2022
Montér/montérka prací pod napětím NN do 1000 V,  03.05.2024 13:20:44 | Strana 2 z 2 |