Hodnoticí standard

Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti (kód: 34-043-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)
Týká se povolání:
Polygrafický technik kontrolor jakosti
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v normách, směrnicích a základních pravidlech systému PSO (ProzessStandardOffset)
4
Vypracování plánů kontroly jakosti polygrafických výrobků
4
Vstupní kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě
4
Mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě
4
Výstupní kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě
4
Uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě (včetně zjišťování závad)
4
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti, 3.5.2024 3:29:25
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v normách, směrnicích a základních pravidlech systému PSO (ProzessStandardOffset)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit a zdůvodnit základy standardizovaného řízení kvality tisku
Písemné a ústní ověření
b) Vysvětlit pravidla pro podchycení standardizované organizační struktury procesu tisku, jeho charakterizaci, kalibraci, kontrolu a správu
Písemné a ústní ověření
c) Identifikovat všechny příslušné podklady, kontrolní prvky, správné metody měření, měřené parametry, jejich požadované hodnoty a povolené odchylky pro tisk a vysvětlit jejich používání ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready při sběru dat do standardizovaného systému řízení jakosti
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Posoudit funkčnost/nefunkčnost a způsob fungování standardizovaného systému řízení jakosti ve smyslu PSO i pro jiné tiskové technologie
Praktické předvedení
e) Vysvětlit vliv a využívání kvalitativních parametrů norem a aktuálních grafických a zlomových programů pro provádění kontrolních měření v integrovaném systému řízení jakosti
Písemné a ústní ověření
f) Uvést závazný podklad stanovující technickou kvalitu provozních parametrů tiskových strojů včetně těchto parametrů a jejich povolených hodnot
Písemné a ústní ověření
g) Uvést aktuální normu/směrnici stanovující technickou kvalitu provozních parametrů knihařských strojů včetně těchto parametrů a jejich povolených hodnot
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Vypracování plánů kontroly jakosti polygrafických výrobků
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Na základě aktuálního stavu výrobní technologie dle zadané zakázky zhodnotit způsob fungování integrovaného systému řízení jakosti PSO pro vypracování plánu kontroly jakosti polygrafických výrobků podle aktuálních polygrafických norem ve smyslu pravidel PSO a směrnic PDF/X-ready
Praktické předvedení
b) Vysvětlit účel normy ČSN ISO 12637-1 a důvod, proč je při vypracovávání plánů kontroly jakosti polygrafických výrobků důležitá znalost jednotného odborného názvosloví, v praktických příkladech nahradit nesprávné pojmy správnými
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti, 3.5.2024 3:29:25
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Vstupní kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést kontrolní měření vstupních kvalitativních parametrů materiálů potiskovaných jednou z technologií tisku
Praktické předvedení
b) Provést měření vstupních kvalitativních parametrů barevnosti:
-	procesních, sekundárních a terciárních barev v souladu s parametry předepsanými ČSN ISO 12647-2 a 7 a ISO 2846-1
- rámcových políček barevného rozsahu (barevné tabulky) v souladu s parametry podle ČSN ISO 12647-2 a 7
-	přímých barev v souladu s parametry stanovenými soutiskem procesních barev podle ČSN ISO 12647-2 a 7 
a vysvětlit, jak se provádí měření vstupních kvalitativních parametrů barevnosti přímých barev vůči parametrům stanoveným na základě fyzického či digitálního vzorníku a jak na základě obchodních požadavků
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vyhodnotit měření vstupních kvalitativních parametrů tiskových dat v souladu s parametry stanovenými na základě ČSN ISO 15930-3(X) a ČSN ISO 12647-1, 2 a 7 a vysvětlit, jak se provádí měření vstupních kvalitativních parametrů kontrolního nátisku z tiskových dat vyhovujících ČSN ISO 15930-3(X)
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vysvětlit způsoby provádění kontrol: 
-	měřicích přístrojů (kolorimetrie, metamerie) 
-	nástrojů (momentové klíče, přípravky, kalibry) 
-	cejchovacích podkladů (karty pro kolorimetry, denzitometry, metamerii) 
-	kontrolních prvků (pro systematické řízení procesu podle PSO) 
-	displejů (pro nehmotný kontrolní nátisk na displeji podle ČSN ISO 12646)
-	osvětlení displeje a jeho prostředí (podle ČSN ISO 12646, ISO 3664)
-	osvětlení náhledového boxu a jeho prostředí (podle ISO 3664) 
-	osvětlení ovládacího pultu (podle ISO 3664) a podkladů pro PSO
Písemné a ústní ověření
e) Vysvětlit souvislosti výše uvedených kontrol s měřením vstupních kvalitativních parametrů osvětlení ovládacího pultu, displeje (a prostředí displeje) používaného pro porovnávání tisku s nehmotným kontrolním nátiskem na displeji podle ČSN ISO 12646, ISO 3664 a podkladů pro PSO
Písemné a ústní ověření
f) Vysvětlit způsob a důvod provádění měření vstupních kvalitativních parametrů nastavení osvitové jednotky a automatu na vyvolávání tiskových desek podle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO
Písemné a ústní ověření
g) Vysvětlit důvod provádění měření vstupních kvalitativních parametrů tiskového stroje podle směrnice BVDM (Německý spolek svazu tisku a médií) pro přejímku/kondiční prohlídku aktuálního tiskového stroje a podle kontrolních prvků a podkladů pro PSO
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti, 3.5.2024 3:29:25
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Posoudit vzorek z mezioperační kontroly interní tvorby tiskových dat podle parametrů ČSN ISO 15930-3(X), návodu PDF/X-1a(x) a kontrolních prvků pro osvit tiskových desek a vysvětlit účel mezioperační kontroly
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vysvětlit podmínky a způsob provádění mezioperační kontroly kvality interně vytvořených tiskových dat proti kvalitě kontrolního nátisku a tisku včetně vlivu mezioperační kontroly kvality tiskové formy a významu přehledné a spolehlivé archivace všech verzí a výsledků úprav tiskových dat prováděných ve zpětné vazbě na tyto kontroly
Písemné a ústní ověření
c) Provést mezioperační kontrolu parametrů vytištěného digitálního kontrolního nátisku vůči parametrům předepsaným ČSN ISO 12647-7
Praktické předvedení
d) Vysvětlit, na jakých základech se provádí mezioperační kontrola vytištěného kontrolního nátisku a nehmotného kontrolního nátisku na displeji a jejich porovnávání s tiskem, jaký má na tuto kontrolu vliv nastavení a mezioperační kontrola osvitové jednotky a vyvolávacího automatu a jaká je jejich zpětná vazba na zhotovování vlastního digitálního kontrolního nátisku
Písemné a ústní ověření
e) Provést mezioperační kontrolu: 
- potiskovaných materiálů 
- barevnosti procesních, sekundárních a terciárních barev
- rámcových políček barevného rozsahu (pokud jsou k dispozici)
- přímých barev tvořených soutiskem
- přímých barev podle parametrů vzorníku
- přímých barev na základě obchodního požadavku
- nárůstů tónových hodnot jednotlivých procesních barev
- rozsahu rozbarvení středních tónů pestrých procesních barev
- soutisku
- reprodukovaného tónového rozsahu
- součtu tónových hodnot
v souladu s parametry předepsanými:
- ČSN ISO 12647-2 Tisk ofsetem
- ČSN ISO 12647-7 Digitální tisk
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výstupní kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v polygrafické výrobě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout způsob provádění měření výstupních kvalitativních parametrů podle normy:
- ČSN ISO 12647-2	Tisk ofsetem (Archový a akcidenční ofsetový tisk)
a v případě specializace alternativně podle norem:
- ČSN ISO 12647-3	Ofsetový novinový tisk
- ČSN ISO 12647-7	Digitální tisk
Praktické předvedení
b) Vysvětlit, proč je zjišťování příčin snížené kvality 	polygrafických výrobků a navrhování opatření k dosažení žádoucí kvality v rámci fungování systému řízení jakosti podle PSO jednoduché, jednoznačné a spolehlivé
Písemné a ústní ověření
c) Posoudit vybraný vzorek tisku vzhledem k předpisům PSO a popsat případné nedostatky
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti, 3.5.2024 3:29:25
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě (včetně zjišťování závad)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Předvést a vysvětlit, jak se používají hodnoty kontrolovaných parametrů:
-	materiálů 
-	barevnosti procesních, sekundárních a terciárních barev
-	barevnosti rámcových políček barevného rozsahu
-	barevnosti přímých barev stanovené soutiskem
předepsané ČSN ISO 12647-2 a ČSN ISO 12647-7
a
-	barevnosti přímých barev stanovené vzorníkem
-	barevnosti přímých barev stanovené na základě obchodních požadavků
v rámci integrovaného systému řízení jakosti pro uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Předvést a vysvětlit, jak se v rámci integrovaného systému řízení jakosti pro uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě používají: 
-	hodnoty parametrů tiskových dat vyhovující ČSN ISO 15930-3(X) 
-	hodnoty parametrů tiskových dat vyhovující ČSN ISO 12647-1, 2
-	hodnoty parametrů kontrolního nátisku vyhovujícího ČSN ISO 12647-1, 2 
z tiskových dat vyhovujících ČSN ISO 15930-3(X)
-	hodnoty parametrů měřicích přístrojů (kolorimetrie, metamerie)
-	hodnoty nástrojů (momentové klíče, přípravky, kalibry)
-	hodnoty cejchovacích podkladů (karty pro kolorimetry, metamerii)
-	hodnoty parametrů kontrolních prvků
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vysvětlit, jak se v rámci integrovaného systému řízení jakosti pro uplatňování a vyřizování reklamací v polygrafické výrobě používají hodnoty parametrů: 
- displejů pro kontrolní nátisk na displeji podle ČSN ISO 12646
- osvětlení displeje podle ČSN ISO 12646 a prostředí ISO 3664
- osvětlení náhledového boxu jeho prostředí podle ISO 3664 a PSO
- osvětlení ovládacího pultu podle ISO 3664 a podkladů pro PSO
- osvětlení ovládacího pultu a displeje a prostředí displeje, používaného pro 
  porovnávání s nehmotným kontrolním nátiskem na displeji podle ČSN ISO 
  12646, ISO 3664 a podkladů pro PSO
- nastavení osvitové jednotky tiskových desek a vyvolávacího automatu 
 podle podkladů výrobce, kontrolních prvků a podkladů pro PSO
- tiskového stroje kontrolované podle směrnice BVDM
Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti, 3.5.2024 3:29:25
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://nsp.cz/jednotka
-
prace/polygraficky
-
technik
-
kont#zdravotni
-
zpusobilost).
Uchazeč
nesmí
trpět
poruchami
vidění
(barvocitu),
protože
součástí
jeho
práce
je
i
vizuální
posuzování
a
porovnávání
tisků.
 
Zkratka
PSO
(ProzessStandardOffset)
znamená
"standardizaci
ofsetových
tiskových
procesů"
(zkráceně
„standardizaci
ofsetu“).
Je
to
systém
nasazení
příslušných
polygrafických
ISO
norem
do
praxe.
 
Uchazeči
bude
u
zkoušky
autorizovanou
osobou
zadána
zakázka
pro
prověření
kvality:
a)
tiskových
dat
b)
kontrolního
nátisku
c)
vytištěného
archu
a
dále
na
přizpůsobení
technologického
procesu
výroby
zjištěným
výsledkům.
 
Stanovené
kompetence
je
v
rámci
systémového
řízení
kvality
tisku
ofsetem
nutné
prověřovat
podle
aktuálně
platných
norem:
·
ČSN
ISO
9000
Systémy
managementu
kvality
-
Organizace
a
dokumenty
·
ČSN
ISO
15930
-
3(X)
Přejímka
a
zpracování
tiskových
dat
·
ČSN
ISO
12646
Displeje
pro
barevný
kontrolní
nátisk
·
ISO
3664
Osvětlení
pro
vizuální
posuzování
barevnosti
·
ČSN
ISO
12
647
-
1
Výroba
tiskové
formy
·
ČSN
ISO
12
647
-
2
Tisk
ofsetem
·
ČSN
ISO
12
647
-
7
Digitální
kontrolní
nátisk
·
Směrnice
PDF/X
-
ready
Aplikace
souborů
ve
formátu
PDF
v
předtiskové
přípravě
a
případně
některé
další
normy
jako
ISO
15076
Správa
barev
a
další
aktualizované
normy.
 
V
rámci
ověření
kompetence
"Vstupní
kontrola
surovin,
materiálů,
polotovarů
a
výrobků
v
polygrafické
výrobě",
kritérium
ad
a),
je
nutné
provést
kontrolní
měření
vstupních
kvalitativních
parametrů
materiálů
potiskovaných
jednou
z
těchto
technologií
tisku:
·
archovým
či
kotoučovým
akcidenčním
ofsetovým
tiskem
(heatsetem)
v
souladu
s
parametry
předepsanými
ČSN
ISO
126347
-
2
·
novinovým
ofsetovým
tiskem
v
souladu
s
parametry
předepsanými
ČSN
ISO
12647
-
3
·
digitálním
tiskem
v
souladu
s
parametry
předepsanými
ČSN
ISO
12647
-
7.
 
Zkouška
se
skládá
z
písemné
části,
ústní
části
a
praktické
části.
Nejdříve
probíhá
písemná
část
zkoušky.
Při
písemné
zkoušce
uchazeč
vypracovává
stručné
odpovědi
k
jednotlivým
otázkám
zadaným
podle
kritérií
hodnocení
jednotlivých
kompetencí.
V
průběhu
zkoušky
smí
uchazeč
používat
pouze
psací
potřeby
a
pomůcky
stanovené
autorizovanou
osobou.
Po
ukončení
písemné
zkoušky
probíhá
ústní
zkouška
a
praktická
zkouška.
Při
ústní
zkoušce
se
zejména
ověřují
ta
kritéria
hodnocení,
kde
v
písemné
části
zkoušky
uchazeč
neodpověděl
jednoznačně
nebo
úplně
nebo
u
kterých
je
žádoucí
podrobnější
vysvětlení.
V
rámci
praktické
zkoušky
jsou
na
konkrétní
zakázce
ověřována
kritéria
určená
k
praktickému
ověření.
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti, 3.5.2024 3:29:25
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou v polygrafickém oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe na pozici polygrafický technik nebo polygrafický technik kontrolor jakosti nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti polygrafie.
b)	Vyšší odborné vzdělání v polygrafickém oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe na pozici polygrafický technik nebo polygrafický technik kontrolor jakosti nebo alespoň 5 let odborné praxe v tiskových technikách ofset nebo flexotisk nebo hlubotisk nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti polygrafie.
c)	Vysokoškolské vzdělání ve studijním programu Polygrafie nebo ve studijním programu, jehož součástí je výuka polygrafie, a alespoň 5 let odborné praxe v tiskových technikách ofset nebo flexotisk nebo hlubotisk nebo v oblasti produkce digitálním tiskem nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti polygrafie nebo ve znalecké činnosti v oboru polygrafie.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti, 3.5.2024 3:29:25
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro řádný výkon zkoušky je třeba mít k dispozici:
·	prostory s technickým vybavením a sociálním zařízením vyhovujícím hygienickým standardům pro výukové prostory
·	všechny aktuálně platné normy ISO uváděné výše, v elektronické nebo tištěné podobě, určené pro standardizaci zájemcem požadované tiskové technologie (pro ofset ČSN ISO 15930-3(X), ČSN ISO 12646, ČSN ISO 12647-1, ČSN ISO 12647-2, ČSN ISO 12647-7, ISO 3664) 
·	směrnice PDF/X-ready a technické podklady pro standardizaci podle PSO v elektronické nebo tištěné podobě
·	minimálně pět kontrolních vzorků tisku včetně dokumentace v tištěné i elektronické podobě pro posuzování uchazečem
·	počítač PC vybavený monitorem a textovým editorem.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 7 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Doba trvání písemné zkoušky jednoho uchazeče je 240 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů.
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti, 3.5.2024 3:29:25
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Ing. Zdeněk Paseka, OSVČ
Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická, Hronov
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1
Střední škola grafická, Brno
Polygrafický technik kontrolor jakosti / polygrafická technička kontrolorka jakosti, 3.5.2024 3:29:25
Strana 9 z 9