Hodnoticí standard

Montér půdních vestaveb (kód: 36-064-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Montér půdních vestaveb
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb
3
Orientace v technologických postupech montáže suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy
3
Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb stěn a podhledů
3
Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb
3
Výpočet spotřeby materiálů
3
Doprava a skladování materiálů
2
Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
2
Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením
2
Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech
2
Napojování stěn
3
Osazování zárubní, rámů a střešních oken
3
Opláštění nosníků a sloupů
3
Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb
2
Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
29.10.2013
Montér půdních vestaveb, 24.4.2024 17:02:39
Strana 1 z 9

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace ve stavební dokumentaci pozemních staveb a používání technické dokumentace konstrukcí suchých staveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Orientovat se v prováděcí dokumentaci suchých staveb
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Číst prováděcí stavební výkresy pozemních staveb (dle ČSN 01 3420)
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Číst prováděcí výkresy suchých staveb
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Orientace v technologických postupech montáže suchých staveb stanovených výrobci a technickými předpisy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Orientovat se v technologických postupech montáže suchých staveb
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Vyhledat technologický postup odpovídající zadání, odůvodnit výběr
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c) Pracovat s technickou firemní dokumentací
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh pracovních postupů, volba materiálů, nářadí a pomůcek pro provádění suchých staveb stěn a podhledů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup pro zadaný úkol a návrh odůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Volit materiály, nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Vyměřování polohy nosných konstrukcí stěn suchých staveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí výkresy suchých staveb
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Vyměřit polohu konstrukce vůči navazujícím konstrukcím
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Výpočet spotřeby materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vypočítat spotřebu materiálu na konstrukci podle zadání
Praktické předvedení
b) Vyhotovit objednávku
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Montér půdních vestaveb, 24.4.2024 17:02:39
Strana 2 z 9

Hodnoticí standard

Doprava a skladování materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Dopravit materiály na místo zpracování
Praktické předvedení
b) Skladovat materiály
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
Upravování rozměrů a tvarů desek a konstrukčních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí výkresy suchých staveb
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení
c) Upravit rozměry a tvary desek
Praktické předvedení
d) Upravit rozměry a tvary konstrukčních materiálů
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dokončovací úpravy opláštění suchých staveb tmelením a broušením
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení
b) Bandážovat spoje
Praktické předvedení
c) Ručně tmelit spoje a šrouby
Praktické předvedení
d) Upravit plochu desek celoplošným tmelením
Praktické předvedení
e) Brousit tmelené plochy
Praktické předvedení
f) Upravit povrch penetrováním
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a), c) a e), ostatní dle zadání.
Příprava pro elektrické instalace ve stěnách a stropních podhledech
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy elektroinstalací
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Volit a používat ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky
Praktické předvedení
c) Rozměřit a zhotovit otvory pro osazení elektroinstalačních zařízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér půdních vestaveb, 24.4.2024 17:02:39
Strana 3 z 9

Hodnoticí standard

Napojování stěn
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy detailů napojování stěn vzájemně nebo na stavební konstrukci
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Napojit vzájemně stěny zhotovené systémem suché montáže
Praktické předvedení
c) Napojit stěnu na stavební konstrukci
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c).
Osazování zárubní, rámů a střešních oken
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vyměřit polohu zárubně, rámu nebo střešního okna podle prováděcího výkresu
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Upravit nosné konstrukce stěny pro osazení zárubně, rámu, nebo střešního okna
Praktické předvedení
c) Osadit a kontrolovat polohu zárubně, rámu nebo střešního okna
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Provést výměnu nad zárubní nebo rámem
Praktické předvedení
e) Opláštit jednu stranu stěny
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Opláštění nosníků a sloupů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy opláštění
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Obložit dřevěnou konstrukci jednovrstvým nebo vícevrstvým obkladem
Praktické předvedení
c) Obložit ocelovou konstrukci přímým připevněním
Praktické předvedení
d) Obložit ocelovou konstrukci připevněním na profily
Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a d) a jedno z kritérií b) a c).
Instalace tepelné a zvukové izolace do konstrukcí suchých staveb
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Volit a používat ruční nářadí a pracovní pomůcky pro práci s izolačními materiály
Praktické předvedení
b) Upravit rozměry a tvary izolačních materiálů
Praktické předvedení
c) Instalovat izolační materiály do konstrukcí střech, stěn, podlah a podhledů
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Připravit odpad izolačních materiálů k ekologické likvidaci
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér půdních vestaveb, 24.4.2024 17:02:39
Strana 4 z 9

Hodnoticí standard

Zhotovování půdních vestaveb systémem suchých staveb s dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst výkresy půdních vestaveb systémem suchých staveb
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Zhotovit dřevěnou nebo kovovou nosnou konstrukci půdních vestaveb
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Zhotovit parozábranu
Praktické předvedení
d) Opláštit nosné konstrukce deskami
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Montér půdních vestaveb, 24.4.2024 17:02:39
Strana 5 z 9

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.
(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2100&kod_sm1=41).

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Montér půdních vestaveb, 24.4.2024 17:02:39
Strana 6 z 9

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a) Střední vzdělání s výučním listem vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci vedoucího pracovníka montáží suchých staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
b) Alespoň 5 let praxe ve funkci učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-66-H/01 Montér suchých staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
c) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství s praxí v délce minimálně 5 let ve funkci vedoucího pracovníka montáží suchých staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
d) Platné osvědčení o získání profesní kvalifikace montér kazetových podhledů vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe ve funkci vedoucího pracovníka montáží suchých staveb, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Montér půdních vestaveb, 24.4.2024 17:02:39
Strana 7 z 9

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Vybavení pracoviště
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály, nářadím, strojním zařízením a pracovními pomůckami pro provádění suchých montáží a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP.
 
Měřidla: dřevěný skládací metr dl. 2m, magnetická vodováha dl. 2m, hadicová vodováha, laserová vodováha se stativem.
 
Nářadí a zařízení: úhelník, nůžky na stříhání plechu ruční a elektrické, univerzální odlamovací nůž, nůž na řezání sádrovláknitých desek, nůž na řezání MF, struhák, kulatá rašple, brusná mřížka, držák na brusnou mřížku, hoblík na seřezávání hran, pila ocaska, prořezávací pila, sada přiřezávacích kotoučků, vanička na míchání tmelu, špachtle šíře 
50 mm, špachtle s bitem šíře 120 mm, špachtle šíře 200 mm, špachtle šíře 300 mm, štětec plochý šíře 10 mm, vědro, lis na kartuše, kladívko 200 g, sponkovačka, kleště perforovací, kleště kombinované, kleště na molly hmoždinky, hladítko nerez 350 mm, vodicí a strhávací latě s nivelací, sada vrtáků do betonu, sada vrtáků na kov, zvedák na desky. Aku vrtačka, úhlová vrtačka, aku šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem, elektrický šroubovák s nastavitelným utahovacím momentem, vrtací kladivo, okružní pila s kotoučem ze slinutých karbidů, sponkovací pistole, kompresor, elektrický prodlužovací kabel délka 25 m – 230 V.
 
Pomůcky: držák na manipulaci s deskami, šňůra zednická „brnkací“, tužka tesařská, pracovní obuv, pracovní oděv, ochranná helma, pracovní rukavice.
 
Materiál: podle zadání úkolu
 
Zdroj elektrické energie: 230 V
 
Projektová dokumentace: související s hodnocenými činnostmi
 
Předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)
 
Uchazeč: Ruční nářadí, pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).
Montér půdních vestaveb, 24.4.2024 17:02:39
Strana 8 z 9

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard připravila SR pro řemesla umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech suché výstavby ČR
Sdružení stavebnictví
Montér půdních vestaveb, 24.4.2024 17:02:39
Strana 9 z 9