Kvalifikační standard

Mechanizátor/mechanizátorka v zahradnických provozech (kód: 41-134-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Zemědělství a lesnictví (kód: 41)
Týká se povolání:
Pěstitel zahradnických plodin
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Práce s traktory a ostatní mechanizací využívanou v zahradnickém provozu a její údržba
3
Ochrana kultur proti škodlivým organismům a údržba příslušné aplikační techniky
3
Údržba travnatých ploch s využitím mechanizace
3
Obsluha a údržba krytých zahradnických provozů a jiných speciálních výrobních ploch
4
Ošetřování a údržba zahradnického nářadí, malých strojů a zařízení
3
Mechanizované zpracování půdy, hnojení a příprava substrátů
3
Stavba oplocenek, opěrných konstrukcí, jejich údržba a opravy
3
Instalace a údržba mobilních závlahových systémů
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Mechanizátor/mechanizátorka v zahradnických provozech, 13.9.2026 17:13:07
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
Podmínkou
pro
připuštění
ke
zkoušce
je
předložení
řidičského
průkazu
skupiny
T.
 
V
kompetenci
Práce
s
traktory
a
ostatní
mechanizací
využívanou
v
zahradnickém
provozu
a
jejich
údržba
v
kritériu
a)
zkoušející
určí
operace
související
s
přípravou
půdy,
například
pomocí
pluhu,
půdní
frézy,
kombinátoru,
rotavátoru,
rotačních
bran,
finských
bran,
drtiče
klestu
nebo
shrnovače
klestu
a
zajistí
podmínky
k
předvedení
této
pracovní
operace
uchazečem
po
dobu
10
–
15
minut.
V
kritériu
b)
uchazeč
provede
hlavně
kontrolu
pohonných
látek,
oleje,
chlazení,
filtrů
a
mazacích
bodů.
 
V
kompetenci
Ochrana
kultur
proti
škodlivým
organismům
a
údržba
aplikační
techniky
v
kritériu
c)
uchazeč
předvede
základní
údržbu
aplikační
techniky,
tedy
výměnu
trysky,
filtru
a
těsnění.
V
kritériu
hodnocení
e)
uchazeč
bude
pracovat
jen
s
přípravky
běžně
dostupnými
pro
malospotřebitele,
protože
v
případě
zkoušky
ani
výuky
není
toto
použití
pokládané
za
„komerční
profesní
užití
přípravků
na
ochranu
rostlin“.
Zkoušející
také
může
modelově
využít
jen
ve
vodě
rozpustné
látky,
které
nepodléhají
kontrolám
a
regulacím
například
potravinářskou
barvou,
manganistan
draselný
a
podobně.
Vzhledem
k
různým
možnostem,
kulturám
a
výběru
použité
techniky
je
rozsah
předvedení
tohoto
kritéria
vymezen
časově
na
10
–
20
minut.
 
V
kompetenci
Údržba
travnatých
ploch
s
využitím
mechanizace
v
kritériu
a)
uchazeč
poseče
50
–
100
m
2
a
v
kritériu
b)
předvede
vertifikaci
na
ploše
30
–
50
m
2
.
Mezi
další
činnosti,
o
kterých
uchazeč
musí
vědět,
patří
aerifikace,
pískování,
hnojení
nebo
ochrana
proti
chorobám
a
škůdcům
travnatých
ploch.
 
V
kompetenci
Obsluha
a
údržba
krytých
zahradnických
provozů
a
jiných
speciálních
výrobních
ploch
se
jedná
vedle
skleníků,
přípraven,
skladů
a
chladicích
prostor
také
o kontejnérovny
a
stínoviště.
V
kritériu
c)
se
jedná
se
o
základní
úkony
po
vypnutí
automatického
řízení
skleníku,
kdy
je
nutné
rychle
zajistit,
aby
nedošlo
k poškození
pěstovaných
rostlin.
V
kritériu
f)
uchazeč
především
zkontroluje,
jaké
napětí
je
v
daném
pěstitelském
prostoru
použito
a
stanoví
pro
výměnu
svítidla
postup
v
souladu
se
zásadami
BOZP
a
rozvodné
soustavy.
Z
předložených
svítidel
vybere
jen
vhodné
typy
pro
určený
zahradnický
provoz
a
svůj
výběr
zdůvodní.
Jedná
se
zde
zejména
o
volbu
žárovek
nebo
světelných
spotřebičů
s
ohledem
na
snížené
napětí
ve
sklenících,
které
bývá
často
užito
právě
s
ohledem
na
bezpečnost
práce
ve
vlhkém
prostředí.
V
kritériu
i)
je
předvedení
vymezeno
10
až
20
minutami.
 
V
kompetenci
Ošetřování
a
údržba
zahradnického
nářadí,
malých
strojů
a
zařízení
v
kritériu
a)
se
zahradnickým
nářadím
nebo
součástí
nářadí
rozumí
například
nůž
a
nůžky,
motyčka,
plečka,
srp,
ale
také
nůž
rotační
sekačky.
Při
praktickém
předvedení
budou
zkoušejícím
vybrány
2
postupem
broušení
rozdílné
příklady.
V
kritérium
b)
se
uchazeč
soustředí
na
výměnu
a
správné
upevnění
násad,
rukojetí,
vyklepání
ohnuté
části
nářadí,
výměnu
nože
v
rotační
či
lištové
sekačce,
výměnu
částí
strunové
sekačky,
opravu
špatně
pohyblivého
kola
u
sekačky
či
jiného
stroje
nebo
zařízení
apod.
V
kritériu
c)
se
jedná
o
nátěry,
upevnění
regálů
a
konstrukcí
ke
zdi,
kontrolu
nosnosti
a
opravy
jejich
poškození,
ohrožujících
jejich
bezpečnou
funkci.
V
kritériu
d)
je
sklad
nářadí
stanoven
modelově
pro
ověření
schopnosti
opravit
regál
nebo
polici
na
nářadí,
správně
upevnit
(pomocí
hmoždinky)
háček
na
zavěšení
nářadí,
obnovit
na
ploše
2
–
5
m
2
nátěr
zděné
části
a
podobné
drobné
údržbové
práce
běžného
vybavení
skladu
nářadí.
Rozsah
ověření
tohoto
kritéria
by
neměl
přesáhnout
25
minut.
 
V
kompetenci
Mechanizované
zpracování
půdy,
hnojení
a
příprava
substrátů
bude
rozsah
zkoušení
rozvržen
tak,
aby
ověření
celé
kompetence
nepřesáhlo
120
minut.
Jedná
se
tedy
v
průměru
o
20
minut
ke
každému
kritériu,
které
zkoušející
rozvrhne
v
závislosti
na
zvoleném
pěstitelském
prostoru,
kultuře,
prováděných
pěstirelských
operací
a
typech
a
parametrech
využité
techniky.
V
kritériu
b)
je
zajištěním
míněno
ukotvení,
zatížení
a
podobně.
 
V
kompetenci
Stavba
oplocenek,
opěrných
konstrukcí,
jejich
údržba
a
opravy
v
kritériu
a)
je
délka
oplocení
stanovena
na
10
–
12
metrů.
 
V
kompetenci
Instalace
a
údržba
mobilních
závlahových
systémů
je
možno
využít
velké
množství
různých
druhů
závlah
od
různých
výrobců,
proto
je
tato
kompetence
zúžena
na
základní
úkony
společné
všem
typům
a
jednotlivá
kritéria
jednoznačně
určují,
co
má
zkoušený
předvést.
V
kritériu
c)
nebudou
opomenuty
úkony
zajištění
závlahových
Mechanizátor/mechanizátorka v zahradnických provozech, 13.9.2026 17:13:07
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

systémů
před
příchodem
mrazů
v
zimním
období.
V
kritériu
f)
budou
uchazeči
určeny
chemické
látky,
které
odměří
a
ve
správném
poměru
podle
typu
a
parametrů
závlahového
systému
aplikuje.
Mechanizátor/mechanizátorka v zahradnických provozech, 13.9.2026 17:13:07
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Unie zaměstnavatelských svazů ČR
Zahradnictví Kašpar 
Ovocnářská unie ČR
Střední zahradnická škola Ostrava
 
Mechanizátor/mechanizátorka v zahradnických provozech, 13.9.2026 17:13:07
Strana 4 z 4