Kvalifikační standard

Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů (kód: 33-010-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Výrobce jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
3
Volba materiálů, technologických  postupů, strojů, nástrojů a nářadí  pro výrobu jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
3
Přípravné práce pro zhotovování jednodílných nebo třídílných matrací z přírodních materiálů
3
Ruční a strojové dělení materiálů pro zhotovování matrací z přírodních materiálů
3
Zhotovování dílů a výrobků na šicích strojích, ruční šití
3
Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů a pružinové kostry
3
Ruční zhotovování jedno nebo třídílné matrace z přírodních materiálů
3
Strojní zhotovování matrací z přírodních materiálů
3
Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů
3
Nakládání s odpady v čalounictví a dekoratérství
3
Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 24.10.2014 do: 20.10.2019
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 30.4.2026 16:29:07
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
 
Při zadávání úkolů se doporučuje zaměřit se na precizní ověření všech odborných kompetencí.
 
Uchazeč zhotoví: 
1)	Ručně jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 16) cm s pružinovou kostrou Bonell a přírodními materiály
2)	Ručně jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 12) cm plněný přírodním materiálem s potahem z matracoviny 
3)	Strojově jeden díl třídílné matrace o rozměru (80 x 65 x 14) cm plněný přírodním materiálem se strojově ušitým potahem z matracoviny
 
Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotoveného výrobku, ke znalosti čalounických materiálů a ke znalosti údržby čalouněných výrobků.
 
Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 30.4.2026 16:29:07
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech čalouníků a dekoratérů
Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
BPP spol. s r. o. 
AKSAMITE spol. s r. o.
Čalounictví Bednář 

Výroba jedno nebo třídílných matrací z přírodních materiálů, 30.4.2026 16:29:07
Strana 3 z 3