Kvalifikační standard

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách vnitřního vodovodu a kanalizace
3
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, armatury a zařizovací předměty
3
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáž vnitřních vodovodů a kanalizace, armatur, zařizovacích předmětů a zařízení
3
Měření rozměrů potrubí
3
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace
3
Provádění tlakových zkoušek vnitřních vodovodů a zkoušek těsnosti vnitřní kanalizace
3
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
3
Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu rozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace rozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí vnitřní kanalizace nerozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí vnitřního vodovodu nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
3
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
3
Montáž vnitřního vodovodu a armatur
3
Montáž vnitřní kanalizace
3
Montáž zařizovacích předmětů a armatur
3
Montáž technologických zařízení pro vnitřní vodovody
3
Montáž technologických zařízení pro vnitřní kanalizace
3
Údržba a opravy vnitřních vodovodů
3
Údržba a opravy vnitřní kanalizace
3
Zhotovování tepelných izolací potrubí vnitřního vodovodu
3
Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 11.04.2017 do: 20.10.2022
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 22.9.2026 22:00:17
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153).
 
Uchazeč musí být držitelem následujících osvědčení:
·	•osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko
·	•osvědčení ZK 15 P 2 pro polyfúzní svařování plastů
·	•osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji
 
Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.
 
Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem v platném znění:
·	•ČSN EN 806-1 až 5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě. Části 1 až 5
·	•ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
·	•ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody
·	•TNI CEN/TR 16355 Doporučení pro prevenci zvyšování koncentrace bakterií rodu Legionella ve vnitřních vodovodech pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
·	•ČSN EN 12056-1 až 5 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy. Části 1 až 5
·	•ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov
·	•ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace 
·	•ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce kanalizačních systémů 
·	•ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
·	•ČSN 01 3450 Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace
 
Metodické pokyny
Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů. Hodnocena je organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.
Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu). 
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 22.9.2026 22:00:17
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno
HAMROZI, s. r. o., Třinec
Lukas Building, s. r. o., Hnojník
GR plynové služby, s. r. o., Ostrava
Střední škola polytechnická Brno
Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark
VRBA, s. r. o., Blansko 
Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, 22.9.2026 22:00:17
Strana 3 z 3