Kvalifikační standard

Topenář (kód: 36-004-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Topenář
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách otopných soustav
3
Orientace v materiálech pro potrubí, tvarovky, zdroje tepla a otopná tělesa používaných v budovách
3
Orientace v armaturách a zabezpečovacích zařízeních používaných pro otopné soustavy v budovách
3
Návrh postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže otopných soustav a zařízení
3
Měření rozměrů potrubí
3
Výpočty délkových změn potrubí a jejich kompenzace
3
Provádění zkoušek otopných soustav
3
Ruční zpracování a strojní obrábění instalatérských materiálů
3
Spojování částí potrubí otopné soustavy rozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji
3
Spojování částí potrubí otopné soustavy nerozebíratelnými spoji vyžadujícími zvláštní oprávnění
3
Provádění a úpravy prostupů a drážek v různých druzích stavebních konstrukcí
3
Montáž potrubí otopných soustav
3
Instalace zařízení otopných soustav
3
Údržba a opravy zařízení otopných soustav
3
Zhotovování tepelných izolací na rozvodech otopných soustav
3
Prokazování znalostí nakládání s materiály a odpady
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 11.04.2017 do: 20.10.2022
Topenář, 13.9.2026 18:00:06
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=153).
 
Uchazeč musí být držitelem následujících osvědčení:
·	•osvědčení ZK 942 31 pro pájení naměkko
·	•osvědčení ZK 311 1.1 pro svařování kovů plamenem
·	•osvědčení Lisování mědi pro spojování potrubí z mědi nerozebíratelnými spoji.
 
Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.
 
Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem v platném znění:
·	•ČSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu
·	•ČSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu
 
Metodické pokyny
 
Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných norem a pravidel. Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu).
 
Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce. 
Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.
Topenář, 13.9.2026 18:00:06
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech topenářů a instalatérů ČR, Brno
HAMROZI, s. r. o., Třinec
Lukas Building, s. r. o., Hnojník
GR plynové služby, s. r. o., Ostrava
Střední škola polytechnická Brno
Střední škola technických oborů, Havířov Šumbark
VRBA, s. r. o., Blansko
Topenář, 13.9.2026 18:00:06
Strana 3 z 3