Kvalifikační standard

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice (kód: 36-027-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k transportu vod
3
Orientace v procesech transportu vod
3
Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na stanici k transportu vod
3
Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k transportu vod
3
Obsluha strojů a zařízení stanice k transportu vod
3
Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k transportu vod
3
Dodržování BOZP při obsluze zařízení k transportu vod
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 05.09.2018 do: 20.10.2022
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 13.6.2026 11:39:15
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-pro-obsluhu-cerp#zdravotni-zpusobilost).
K vykonání zkoušky na pracovišti je požadován zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.
 
Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv (oddělené pro práci s pitnou a odpadní vodou).
 
Transportem vod se míní použití čerpadla, vakuového systému nebo pneumatického systému.
Zařízením sloužícím k transportu vod je míněna čerpací stanice, vakuová stanice, pneumatická stanice.
 
Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:
Kompetence Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k transportu vod kritérium c)
• kavitace na čerpadle
• rázy
• vibrace čerpadla
• protékající ucpávka hřídele čerpadla
• lom na potrubí
• prokluzující klínový řemen
• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem
• uvolněný bezpečnostní kryt 
• netěsnící vakuový ventil 
 
Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k transportu vod kritérium e)
• mechanická závada
• závada systému řízení
 
Kompetence Orientace v procesech transportu vod - u kritérií a), i) uchazeč kromě ústního výkladu nakreslí schéma stanice k transportu vod na síti, charakterizuje fyzikální veličiny a nakreslí křivku účinnosti čerpadla. 
 
Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.
Ověření odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 13.6.2026 11:39:15
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR. 
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině: 
REVOS Rokycany, s. r. o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Asociace pro vodu ČR 
 
Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice, 13.6.2026 11:39:15
Strana 3 z 3