Hodnoticí standard

Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení (kód: 26-016-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (kód: 26)
Týká se povolání:
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
4
Návrh a montáž vysokofrekvenční kabelové trasy
4
Výběr a testování kabelových svazků a kabelových propojek
4
Návrh a montáž vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén
4
Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení
4
Revize, údržba a opravy instalovaných vysokofrekvenčních zařízení
4
Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace instalovaných zařízení
4
Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení
4
Dodržování bezpečnosti práce při montáži, revizi, údržbě
4
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.08.2019 do: 14.10.2022
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, 5.12.2025 7:19:06
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit účel základních norem z oblasti příjmu a vysílání vysokofrekvenčního signálu
Ústní ověření
b) Vysvětlit na výkresech schematické elektrotechnické značky
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Použít technické normy při návrhu vysokofrekvenčního napájecího vedení
Praktické předvedení
d) Použít katalog součástek ke stanovení parametrů měřených hodnot
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Návrh a montáž vysokofrekvenční kabelové trasy
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout komponenty vysokofrekvenčního napájecího vedení podle zadané situace
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Zvolit technologie montáže vedení
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit nástroje a materiály pro každou činnost při montáži vedení
Praktické předvedení
d) Navrhnout úchyty a prostupy vedení
Praktické předvedení
e) Vypočítat parametry anténního rozvodu pro zadanou situaci
Praktické předvedení
f) Posoudit úroveň bezpečnostních opatření v návrhu elektrického vedení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Výběr a testování kabelových svazků a kabelových propojek
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vybrat vhodné typy kabelů komunikační sběrnice Ethernet z předloženého katalogu kabelů a vodičů
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vybrat vhodné typy kabelů pro venkovní silový rozvod 3 x 400 V z předloženého katalogu kabelů a vodičů
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vybrat kabely z vhodných materiálů do prostředí se zvýšeným nebezpečím požáru z předloženého katalogu kabelů a vodičů
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést testování kompletního elektrického propojení kabelového svazku
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zjistit správnou polohu kontaktu kabelového svazku
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Zjistit správný tvar kontaktu kabelového svazku
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Detekovat přítomnost jednotlivých komponent kabelového svazku (krytky, sekundární zajištění, spony apod.)
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Zjistit správnou variantu kódování kabelového stazku
Praktické předvedení a ústní ověření
i) Testovat vodotěsnost konektorů kabelového svazku
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, 5.12.2025 7:19:06
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Návrh a montáž vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat základní vztahy mezi veličinami ve vysokofrekvenční elektrotechnice (přenos výkonu po přenosovém vedení, antény, základní vlastnosti vlnovodu, resonátory)
Písemné ověření
b) Charakterizovat základní typy antén, popsat jejich vlastnosti a použití
Písemné ověření
c) Vybrat vhodný typ antény pro zadaný případ použití
Praktické předvedení
d) Popsat funkce vysokofrekvenčních zesilovačů (linearizované zesilovače, pásmové zesilovače, širokopásmové zesilovače, výkonové zesilovače)
Písemné ověření
e) Rozlišit a popsat základní mikrovlnné přenosové struktury (souosá a jiná vedení s vlnou TEM, kovové trubkové vlnovody obdélníkového a kruhového průřezu, mikrovlnné integrované obvody)
Praktické předvedení a ústní ověření
f) Provést výpočet zesílení, útlumu, úrovně přijímaného signálu ze zadaných hodnot (napětí, zesílení atd.)
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Charakterizovat rozdíly měření na vysokých a na nízkých frekvencích
Ústní ověření
b) Změřit základní parametry koncových stupňů vysokofrekvenčních zařízení (antén)
Praktické předvedení
c) Analyzovat a lokalizovat možné zdroje rušení signálu
Praktické předvedení
d) Vyhodnotit naměřené hodnoty a navrhnout korekce nastavení zařízení k dosažení požadovaných hodnot
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení bez napětí
Praktické předvedení
f) Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Revize, údržba a opravy instalovaných vysokofrekvenčních zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést revizi na zařízeních a v instalacích anténních rozvodů a popsat pracovní úkony nutné k provedení údržby včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Vypracovat postup pro zjištění poruchy, diagnostikovat poruchu a navrhnout postup opravy anténního rozvodu
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vypracovat postup pro zjištění poruchy, diagnostikovat poruchu a navrhnout postup opravy přijímacího nebo vysílacího zařízení
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Změřit a porovnat technické parametry antény před opravou a po opravě a výsledky měření zdokumentovat
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, 5.12.2025 7:19:06
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace instalovaných zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat požadavky právních předpisů na vedení dokumentace pro instalace anténních rozvodů
Ústní ověření
b) Popsat strukturu záznamu a zdůvodnit periodu údržby a revize anténních rozvodů
Ústní ověření
c) Vypracovat osnovu zápisu z revize vysílacího zařízení a zdůvodnit jednotlivé kroky revize
Praktické předvedení
d) Provést zápis do provozního deníku určeného zařízení
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit instruktáž k zaškolení uživatelů zařízení
Praktické předvedení
b) Seznámit obsluhu s postupy k ověření, zda je zařízení bez napětí a k spolehlivému zajištění zařízení proti zapnutí
Praktické předvedení
c) Seznámit obsluhu s používáním ochranných zařízení a pomůcek a s bezpečným pracovním postupem
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Dodržování bezpečnosti práce při montáži, revizi, údržbě
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení bez napětí
Praktické předvedení
b) Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím
Praktické předvedení
c) Posoudit úroveň bezpečnostních opatření v návrhu elektrického vedení
Praktické předvedení
d) Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, 5.12.2025 7:19:06
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. 
 
Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/elektrotechnik-koncovych-#zdravotni-zpusobilost).
 
Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení platného Osvědčení o elektrotechnické způsobilosti dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 9, ve znění pozdějších předpisů.
 
Pro ověření kritérií Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních c), d), Návrh a montáž vysokofrekvenční kabelové trasy a), b), c), d), f), Výběr a testování kabelových propojektů a), b), c), Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení c), e), Revize, údržba a opravy instalovaných vysokofrekvenčních zařízení b), c), d), e), f), Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace instalovaných zařízení a), b), c), d), Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení c), d), Dodržování bezpečnosti práce při montáži, revizi, údržbě a), b), c), d), připraví autorizovaná osoba tři úlohy s konkrétním zadáním, jedno ze zadání si uchazeč vybere. 
 
Pro ověření kritérií Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních b), Návrh a montáž vysokofrekvenční kabelové trasy e), Návrh a montáž vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén a), Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení b), d), f), připraví autorizovaná osoba tři zadání, jedno ze zadání si uchazeč vybere. 
 
Pro ověření kritérií Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních a), Návrh a montáž vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén a), b), d), e), f), Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení a), b), připraví autorizovaná osoba jedno zadání.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, 5.12.2025 7:19:06
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů elektrotechnika, elektronika nebo aplikovaná elektronika a minimálně 5 let praxe při výkonu činnosti na elektrotechnických nebo elektronických zařízeních dodavatelským způsobem, nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti elektrotechniky nebo elektroniky, a oprávnění dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 9, ve znění pozdějších předpisů.
b)	Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na elektrotechniku, elektroniku nebo aplikovanou elektroniku a minimálně 5 let praxe při výkonu činnosti na elektrotechnických nebo elektronických zařízeních dodavatelským způsobem, nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oblasti elektrotechniky nebo elektroniky, a oprávnění dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 9, ve znění pozdějších předpisů.
c)	Profesní kvalifikace 26-016-M Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu činnosti na vysokofrekvenčních koncových zařízeních a 5 let pedagogické nebo lektorské činnosti, vykonávané souběžně s činností na vysokofrekvenčních koncových zařízeních, a oprávnění dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 9, ve znění pozdějších předpisů.
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, 5.12.2025 7:19:06
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:
·	české technické normy z oblasti vysokofrekvenční elektrotechniky, příjmu a vysílání vf signálu, bezpečnosti práce v platném znění
·	prostory pro ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení ve firmě zabývající se montáží a údržbou vysokofrekvenčních koncových zařízení (antén) nebo v laboratoři a dílně školicího zařízení pro techniky vysokofrekvenčních koncových zařízení; prostory pro provedení písemné části zkoušky (učebna, nebo zasedací mistnost)
·	schémata elektrických obvodů a vf obvodů, katalogy součástek, kabelů a vodičů, aktuálními právními předpisy stanovené formuláře pro záznamy, záznamové archy pro písemné ověření kritérií, papíry na poznámky, psací potřeby
 
Materiálně-technické zázemí: pracovní stůl, svěrák, sada nářadí pro elektrotechnickou dílnu, vrtačka s příklepem, vrtáky a nářadí pro instalaci venkovního vedení, pilka na kov, metr, přístroje pro měření veličin elektrického a magnetického pole, zkoušečka napětí, antény, zesilovače, součástky pro vf obvody, vlnovody, spínače, vypínače, jističe, relé, odpojovač, konektory, kabely, kabelová oka, spojovací členy, pájky, pájecí zařízení, stahovací pásky, ochranné pracovní prostředky.
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště, včetně dostupnosti potřebných osobních ochranných pracovních prostředků.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut), z toho doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 45 minut. Zkouška může být rozložena do více dnů a na několik pracovišť.
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, 5.12.2025 7:19:06
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Elektrotechnická asociace České republiky
Vojenský technický ústav, s. p.
 
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení, 5.12.2025 7:19:06
Strana 8 z 8