Kvalifikační standard

Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě (kód: 36-095-N)
Autorizující orgán:
Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Technik diagnostik vodárenských sítí
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
5
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technické dokumentaci kanalizační sítě
5
Vedení dokumentace diagnostiky kanalizační sítě
5
Posuzování a vyhodnocování výsledků inspekčních prohlídek kanalizační sítě
5
Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí na kanalizační síti
5
Organizace práce diagnostické skupiny kanalizací a koordinace činností s provozovatelem kanalizační sítě
5
Příprava podkladů pro zpracování plánu oprav a renovací kanalizačních sítí
5
Příprava podkladů pro odstraňování balastních vod
5
Poskytování odborné pomoci výrobním provozům v odvádění odpadních vod
5
Kontrola a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace
5
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 16.6.2026 5:13:18
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
 
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotoven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
 
Autorizovaná
osoba,
resp.
autorizovaný
zástupce
autorizované
osoby,
je
oprávněna
předčasně
ukončit
zkoušku,
pokud
vyhodnotí,
že
v
důsledku
činnosti
uchazeče
bezprostředně
došlo
k
ohrožení
nebo
bezprostředně
hrozí
nebezpečí
ohrožení
zdraví,
života
a
majetku
či
životního
prostředí.
Zdůvodnění
předčasného
ukončení
zkoušky
uvede
AOs
do
Záznamu
o
průběhu
a
výsledku
zkoušky.
Uchazeč
může
ukončit
zkoušku
kdykoliv
v
jejím
průběhu,
a
to
na
vlastní
žádost.
 
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonání
zkoušky
není
vyžadována.
 
Autorizovaná
osoba
připraví
ke
zkoušce
modelové
situace,
na
kterých
odzkouší
vybraná
hodnoticí
kritéria.
Jedná
se
o
kritéria,
u
nichž
je
uvedena
modelová
situace.
Příklady
modelových
situací
a
ověření
lze
provést
též
elektronickou
formou
v
simulovaném
prostředí.
Kompetence,
v
nichž
jsou
kritéria
hodnocení
řešena
podle
modelových
situací:
 
Kompetence
Vedení
dokumentace
diagnostiky
kanalizační
sítě
–
kritérium
b)
–
uchazeč
provede
běžný
denní
záznam
do
provozního
deníku
kanalizace
podle
podkladů,
které
mu
předloží
AOs
 
Kompetence
Posuzování
a
vyhodnocování
výsledků
inspekčních
prohlídek
kanalizační
sítě
-
kritérium
a),
b)
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
ve
formě
kamerového
záznamu
průzkumu
jednoho
stokového
úseku
(asi
50
m),
z
nichž
jednu
pro
zkoušku
vybere
-
kritérium
d)
–
uchazeč
by
měl
vyjmenovat
běžně
využívané
ukazatele
poruchovosti,
popsat
proces
zhodnocení
poruchy
na
stokové
síti
a
navrhnout
pro
modelové
situace
další
postup
práce
s
poruchou,
dále
uchazeč
popíše
způsob
evidence
a
archivace
výsledků
průzkumu
v
elektronické
podobě
(práce
s
fotografiemi,
videem
a
protokoly
-
kritérium
e)
–
příklady
metody
průzkumu
stokové
sítě
–
kamerový
průzkum
pomocí
kamery
přenosné,
zabudované
ve
vozidle
nebo
šachtové,
personální
průzkum,
příklady
účelů
průzkumu
stokové
sítě
–
systematický
průzkum,
zaměřování
havárií,
dokumentace
skutečného
stavu
stok
před
zahájením
stavebních
prací,
prohlídky
kanalizace
před
opravou
souvisejících
komunikací,
prohlídky
přes
ukončením
záruční
doby,
prohlídky
před
převzetím
k
provozování,
přejímky
oprav
kanalizací
a
nových
kanalizací,
ověřování
a
zjišťování
skutečného
průběhu
trasy
stok,
vyhledávání
průniku
balastních
vod
a
prohlídky
stok
pro
cizí
subjekty
za
úplatu
-
kritérium
f)
-
vysvětlit
přípravu
kamerového
průzkumu
stok
a
vypracování
dokumentace
průzkumu
–
příprava
zahrnuje
následující
postupy:
příprava
podkladů,
shromáždění
výsledků
dříve
prováděných
průzkumů,
stanovení
požadovaného
rozsahu
prohlídek,
zabezpečení
vyčištění
prohlížených
stokových
úseků,
zabezpečení
minimálního
průtoku
ve
stokové
síti
(převedením,
vzdutím,
přečerpáním),
vypracování
dokumentace
zahrnuje
následující
postupy
přehledná
situace
kanalizace
s
vyznačením
prohlédnutých
úseků,
zpracování
protokolu
o
prohlídce
stok,
lokalizace
a
identifikace
nálezů,
zpracování
protokolu
o
prohlídce
stavebních
objektů
na
stokové
síti,
zhodnocení
speciálních
průzkumů
(měření
deformací,
sklonu
apod.),
zpracování
protokolu
o
poruše
 
Kompetence
Operativní
řešení
problémů
při
vzniku
poruch,
havárií
a
dalších
mimořádných
událostí
na
kanalizační
síti
–
příklady
modelových
situací:
porucha
trubní
stoky
mělce
uložené
v
hloubce
do
3
m,
oprava
havárie
zděné
stoky
v
hloubce
8
m,
oprava
poruchy
vstupní
šachty
(prefabrikáty,
stupadla,
poklopy),
významná
havárie
ovlivňující
odvodnění
větší
oblasti
-
v
kritériu
c)
uchazeč
popíše
problematiku
odložených
oprav
 
Kompetence
Příprava
podkladů
pro
zpracování
plánu
oprav
a
renovací
kanalizační
sítě
-
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
ve
formě
dokumentace
oprav
(kamerový
záznam
nebo
fotografie,
slovní
popis)
různých
poruch
na
stokové
síti,
z
nichž
jednu
pro
zkoušku
vybere
 
Kompetence:
Příprava
podkladů
pro
odstraňování
balastních
vod
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 16.6.2026 5:13:18
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

-
kritérium
c)
AOs
připraví
minimálně
3
modelové
situace
ve
formě
dokumentace
přítoku
balastních
vod
(kamerový
záznam
nebo
fotografie,
slovní
popis),
z
nichž
jednu
pro
zkoušku
vybere
 
Kompetence
Poskytování
odborné
pomoci
výrobním
provozům
v
odvádění
odpadních
vod
–
AOs
připraví
3
modelové
situace
ve
formě
obrazové
dokumentace
různých
poruch
na
stokové
síti
(např.
kaverny
různých
typů,
vnik
balastních
vod,
ucpaná
kanalizace,
havárie
vlivem
velkých
kaveren,
riziko
vymílání
apod.),
z
nichž
jednu
pro
zkoušku
vybere
-
pro
ověření
kritéria
d)
předvést
prohlídku
kanalizace
průmyslovou
kamerovou,
připraví
AOs
reálnou
situaci
v
terénu
nebo
zajistí
simulovanou
situaci
na
modelu
kanalizačního
potrubí.
 
Při
ověřování
kritérií
formou
praktického
předvedení
je
třeba
zejména
přihlížet
k
přesnosti,
kvalitě
a
dodržování
platných
zákonů
a
norem.
Je
nutné
i
posuzovat
rovněž
samostatnost
při
rozhodování
o
nejvhodnějším
postupu
řešení
zadaného
úkolu
podle
platných
podmínek
pracoviště
či
daných
obecných
zákonných
předpisů
a
norem.
Hodnocení
odborných
kompetencí
může
být
prováděno
společně
podle
logických
celků,
kdy
se
bude
během
praktického
předvedení
současně
provádět
ústní
ověření
tak,
aby
bylo
zřejmé,
že
uchazeč
chápe
celou
problematiku
v
širších
souvislostech
s
nezbytnými
teoretickými
základy.
 
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 16.6.2026 5:13:18
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
REVOS Rokycany, s. r. o.
Asociace pro vodu ČR, z. s.
Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ 
 
Technik diagnostik / technička diagnostička kanalizační sítě, 16.6.2026 5:13:18
Strana 4 z 4