Kvalifikační standard

Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice (kód: 36-103-E)
Autorizující orgán:
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Lešenář montážník
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
2
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základech bezpečnosti práce ve výškách
2
Orientace v základních požadavcích na montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
2
Montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí
2
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 25.8.2026 9:15:16
Strana 1 z 4

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná
osoba
informuje,
které
doklady
musí
uchazeč
předložit,
aby
zkouška
proběhla
v
souladu
s
platnými
právními
předpisy.
Před
zahájením
vlastního
ověřování
musí
být
uchazeč
seznámen
s
pracovištěm
a
s
požadavky
bezpečnosti
a
ochrany
zdraví
při
práci
(BOZP)
a
požární
ochrany
(PO),
o
čemž
bude
autorizovanou
osobou
vyhotven
a
uchazečem
podepsán
písemný
záznam.
Zdravotní
způsobilost
pro
vykonávání
pracovních
činností
této
profesní
kvalifikace
pro
práci
ve
výškách
ve
smyslu
vyhlášky
č.
79/2013
§
11
odst.
(3)
a
příloha
č.
2
část
II.9
je
vyžadována
a
prokazuje
se
lékařským
potvrzením
(odkaz
na
povolání
v
NSP
-
https://www.nsp.cz/jednotka
-
prace/lesenar
-
montaznik#zdravotni
-
zpusobilost).
 
Při
zkoušce
jsou
používány
reálné
prvky
a
dílce
konkrétních
typů
lešení.
Rovněž
se
používají
reálné
návody
na
montáž,
demontáž
a
používání
určené
pro
jednotlivé
typy
lešení.
Pro
ověřování
kompetence
Montáže
a
demontáže
dočasných
stavebních
konstrukcí
kritérium
a)
až
d)
musí
autorizovaná
osoba
disponovat
dostatečným
prostorem
pro
montáž
nejméně
jednoho
lešení
o
délce
8
m
a
výšce
3
m,
s
možností
zakotvení
tohoto
lešení
do
objektu.
Pro
montáž
musí
být
k
dispozici
nejméně
jeden
kotvicí
bod
pro
použití
OOPP.
Rovněž
musí
být
k
dispozici
konstrukce
pro
osazení
systému
dočasné
ochrany
volného
okraje
v
délce
min.
6
m.
 
Ověřování
kompetence
Orientace
v
základních
požadavcích
na
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
c)
je
založeno
na
praktickém
přezkoušení
s
příslušnými
dílci
lešení.
Uchazeč
musí
popsat
5
předložených
dílců
a
způsoby
jejich
napojení
v
konstrukci.
 
Ověřování
kompetence
Orientace
v
základních
požadavcích
na
montáž
a
demontáž
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
d)
je
založeno
na
posouzení
5
fotografií
různých
lešení
a
určení
odchylek
a
rozporů
s
normovými
požadavky
a
požadavky
správné
praxe.
 
Ověřování
kompetence
Montáže
a
demontáže
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
a)
až
c)
-
je
založeno
na
ústním
ověření
znalosti
montáže
a
demontáže
typů
lešení
uvedených
v
kritériích.
Prakticky
uchazeč
předvede
montáž
pouze
jednoho
vybraného
typu
lešení.
Montáž
lešení
podle
zbývajících
kritérií
uchazeč
pouze
ústně
vysvětlí
s
pomocí
vzorků
lešeňového
materiálu.
Lešení
montuje
uchazeč
společně
s
jedním
nebo
dvěma
figuranty
s
dostatečnými
teoretickými
a
praktickými
zkušenostmi,
kteří
při
práci
vycházejí
z
jeho
pokynů.
Pokud
je
ke
zkoušce
přihlášeno
více
uchazečů,
mohou
z
nich
být
vytvořeny
dvou
-
až
tříčlenné
skupiny,
které
montují
lešení
společně,
bez
účasti
figurantů.
Komise
pak
posuzuje
v
této
části
zkoušky
všechny
uchazeče
ve
skupině
současně.
Jako
dokumentace
slouží
příslušný
návod
k
danému
lešení.
Vytvořená
skupina
musí
smontovat
lešení
o
půdorysném
rozměru
dvou
polí
a
výšce
dvou
pater.
Kontroluje
se
správné
založení
lešení,
dodržení
správného
postupu
montáže
(včetně
osobního
nebo
kolektivního
zajištění
při
montáži),
ztužení
konstrukce,
její
zakotvení,
výstupy,
kompletace
zábradlí
a
dalších
potřebných
součástí
konstrukce.
Předváděná
montáž
je
zakončena
modelovým
předáním
konstrukce
lešení
do
provozu,
poté
je
lešení
opět
demontováno.
Bezpečně
provedená
demontáž
je
rovněž
součástí
plnění
tohoto
kritéria.
 
Ověřování
kompetence
Montáže
a
demontáže
dočasných
stavebních
konstrukcí
-
kritérium
d)
-
je
založeno
na
praktickém
předvedení
montáže
systému
dočasné
ochrany
volného
okraje.
Montáž
provádí
uchazeč
společně
s
jedním
figurantem
s
dostatečnými
teoretickými
a
praktickými
zkušenostmi.
Pokud
je
ke
zkoušce
přihlášeno
více
uchazečů,
mohou
z
nich
být
vytvořeny
dvoučlenné
skupiny,
které
provedou
montáž
společně,
bez
účasti
figuranta.
Komise
pak
posuzuje
v
této
části
zkoušky
oba
uchazeče
ve
skupině
současně.
Jako
dokumentace
slouží
příslušný
návod.
Předváděná
montáž
je
zakončena
modelovým
předáním
systému
do
provozu,
poté
je
systém
opět
demontován.
Bezpečně
provedená
demontáž
je
rovněž
součástí
plnění
tohoto
kritéria.
Při
montáži
i
demontáži
se
kontroluje
dodržování
návodu
a
požadavků
na
bezpečnou
práci
ve
výškách.
 
Pravidla
pro
aplikaci
písemných
testů
jako
způsobu
ověřování
 
Písemné
ověřování
kritérií
se
u
vybraných
kompetencí
provádí
prostřednictvím
písemného
testu
při
dodržení
těchto
pravidel:
 
Soubor
otázek
pro
testy
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
a)
Testy
pro
jednotlivé
uchazeče
musí
být
generovány
ze
souboru
60
otázek,
aby
bylo
umožněno
vytvoření
několika
desítek
různě
sestavených
testů
b)
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 25.8.2026 9:15:16
Strana 2 z 4

Kvalifikační standard

Prokázat
znalost
základního
názvosloví
pro
dočasné
stavební
konstrukce

15
otázek

Prokázat
znalost
základních
požadavků
na
lešení

45
otázek

Prokázat
znalost
základního
názvosloví
pro
dočasné
stavební
konstrukce

5
otázek

Prokázat
znalost
základních
požadavků
na
lešení

20
otázek
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
testů,
musí
být
splněny
následující
podmínky:
·
•Pro
celkový
soubor
otázek,
z
něhož
se
generují
jednotlivé
testy:
Pro
jednotlivé
vygenerované
testy:
Každý
uchazeč
má
ve
svém
testu
pro
každé
kritérium
(u
něhož
je
test
způsobem
ověření)
alespoň
jednu
otázku;
·
•Pro
úspěšné
hodnocení
testu:
Je
třeba
dosáhnout
alespoň
75
%
úspěšnosti
zodpovězení
otázek
za
každé
kritérium
a
zároveň
80
%
úspěšnosti
v
testu
jako
celku.
 
Autorizovaná
osoba
vypracuje
soubor
testových
otázek
zaměřených
na
ověření
znalostní
složky
vybraných
kompetencí
popsaných
kritérii
hodnocení
následovně:

Testové
otázky
budou
uzavřené,
sestavené
ze
tří
odpovědí,
z
nichž
jedna
je
správná.
Všechny
otázky
jsou
bodově
rovnocenné.
 
Autorizovaná
osoba
zajistí
vygenerování
náhodného
testu
pro
každého
uchazeče,
sestaveného
z
25
otázek
s
následujícím
zastoupením
jednotlivých
kritérií:

Pravidla
pro
aplikaci
ústního
ověřování
formou
losovaných
otázek
 
Soubor
otázek
pro
ústní
ověřování
stanovuje
autorizovaná
osoba
podle
požadavků
hodnoticího
standardu.
Musí
přitom
splňovat
následující
pravidla:
 
Při
každé
zkoušce
musí
být
ověřeny
všechny
kompetence
kvalifikačního
standardu.
To
znamená,
že
v
případě,
kdy
se
některé
kompetence
nebo
kritéria
ověřují
pomocí
losovaných
otázek,
musí
být
splněny
následující
dvě
podmínky:
a)
Pro
celkový
soubor
otázek:
Každé
kritérium
je
zohledněno
v
několika
otázkách
b)
Pro
soubor
vylosovaných
otázek
konkrétního
uchazeče:
Každý
uchazeč
musí
mít
v
souboru
svých
vylosovaných
otázek
zohledněno
alespoň
jednou
každé
kritérium
(myslí
se
kritérium,
u
něhož
jsou
losované
otázky
způsobem
ověření
a
v
návaznosti
na
pokyn,
která
kritéria
je
třeba
u
zkoušky
splnit).
 
Všichni
členové
zkušební
komise
musí
být
přítomni
u
zkoušky
po
celou
dobu
zkoušení
uchazečů.
 
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 25.8.2026 9:15:16
Strana 3 z 4

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Českomoravská komora lešenářů, o. s.
Bilfinger Industrial Services Czech, s. r. o.
EUROMONT LEŠENÍ, spol. s r. o.
FSOP, s. r. o.
LAVEL MB, s. r. o.
PKL servis, s. r. o.
SCASERV, a. s.
VÚBP, v. v. i.
 
Lešenář – montážník / lešenářka – montážnice, 25.8.2026 9:15:16
Strana 4 z 4