Kvalifikační standard

Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu (kód: 33-047-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)
Týká se povolání:
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v technických podkladech pro výrobu obalovaných dílců a profilů
3
Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů a materiálů pro výrobu obalovaných dílců a profilů
3
Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu při výrobě obalovaných nábytkových dílců a profilů
3
Obsluha a údržba vakuového lisu v nábytkářské výrobě
3
Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků při výrobě obalovaných nábytkových dílců a profilů
3
Nakládání s odpadem z truhlářské výroby
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 05.08.2013 do: 05.04.2019
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu, 13.9.2026 18:10:25
Strana 1 z 3

Kvalifikační standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.
Ověřování kritérií by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení dvou výrobků za použití různých druhů nosného materiálů (MDF desky, DTD desky, masivní dřevo) a různých druhů obalovacího materiálu (fólie, dýha) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí. 
Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:
– práce s výrobní dokumentací
– příprava a kontrola polotovarů, dílců a komponentů
– práce se zařízením nanášejícím lepidla
– obsluha vakuového lisu
– práce se zařízením nebo nástroji na odstranění přesahujícího obalovacího materiálu
 
Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Pokud ze strany uchazeče nebudou při ověřování kompetencí dodržovány zásady BOZP, ohodnotí zkoušející danou kompetenci, při níž došlo k porušení zásad BOZP, výsledkem „nesplnil“.
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu, 13.9.2026 18:10:25
Strana 2 z 3

Kvalifikační standard

Autoři standardu
Autoři kvalifikačního standardu
Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s. 
Dřevotvar Jablonné nad Orlicí 
Dřevařský magazín
Pracovník výroby obalovaných dílců pro výrobu nábytku na vakuovém lisu, 13.9.2026 18:10:25
Strana 3 z 3