Hodnotící standard

Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel (kód: 36-055-M)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)
Týká se povolání:
Kamnář pro renovaci dobových topidel
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
4
Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v normách a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů individuálně stavěných dobových topidel
4
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro renovační práce topidel
4
Rozebírání individuálně stavěného dobového topidla s ohledem na jeho stáří a možnost poškození, dle stanoveného technologického postupu
4
Stavba rozebraného individuálně stavěného dobového topidla, dle stanoveného technologického postupu
4
Zdění topeniště renovovaného topidla dle technické dokumentace
4
Ruční a strojní opracování materiálů s ohledem na jejich stáří
4
Zabudování různých druhů kování do renovovaného topidla
3
Oprava glazury kachlů pomocí studených glazur
4
Lepení kachlů metodou na kamnářskou hlínu a jejich skobování
3
Zajištění stability individuálně stavěného dobového topidla při jeho montáži
4
Provádění čistícího otvoru v kachlích
3
Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí
3
Obsluhování strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů
3
Platnost standardu
Standard je platný od: 21.10.2022
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel, 29.4.2026 1:34:41
Strana 1 z 9

Hodnotící standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v normách a v technických podkladech pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů individuálně stavěných dobových topidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí výkresy pro individuálně stavěná dobová topidla
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Používat normy a technické podklady pro individuálně stavěná dobová topidla
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Orientovat se v technologickém postupu rozebírání a postavení dobového topidla
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro renovační práce topidel
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b) Popsat nářadí a pomůcky pro renovační práce s vysvětlením jejich použití
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Posoudit kvalitu konkrétního kamnářského materiálu, prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit
Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
Rozebírání individuálně stavěného dobového topidla s ohledem na jeho stáří a možnost poškození, dle stanoveného technologického postupu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Zamezit promíchání kachlů při jejich rozebírání a uložení
Praktické předvedení
b) Zajistit neporušení kachloví při jeho rozebírání a uložení na bezpečné místo
Praktické předvedení
c) Dodržovat BOZ při práci na pomocném lešení
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Rozebrat záklop a řadu kachlových kamen bez poškození glazury
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e) Očistit kachle od spojovacího materiálu a případného znečistění sazemi
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f) Rozebrat topeniště dobového topidla
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel, 29.4.2026 1:34:41
Strana 2 z 9

Hodnotící standard

Stavba rozebraného individuálně stavěného dobového topidla, dle stanoveného technologického postupu
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Navrhnout pracovní postup renovace individuálně stavěného dobového topidla
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Popsat kamnářské stavební a spárovací hmoty, jejich vlastnosti a použití pro stavbu dobových topidel
Ústní ověření s vysvětlením
c) Popsat postupy přípravy rozebraného kachloví pro stavbu dobového topidla
Ústní ověření s vysvětlením
d) Zajistit únosnost podlahy pod topidlo pomocí běžných stavebních materiálů (jedná se pouze o zesílení podlahy)
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e) Namíchat kamnářskou hlínu
Praktické předvedení
f) Spojovat kachle pomocí tradičních materiálů (hlíny)
Praktické předvedení
g) Vyplnit kachle šamotovým plátkem na hlínu
Praktické předvedení
h) Kontrolovat vizuálně kvalitu stavby topidla
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i) Zabudovat kovový překlad a kování do kachlů
Praktické předvedení
j) Připojit topidlo na sopouch komína
Praktické předvedení
k) Vyčistit kachloví od zdícího a spárovacího materiálu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zdění topeniště renovovaného topidla dle technické dokumentace
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Číst prováděcí výkresy pro renovované topidlo
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b) Popsat kamnářské stavební materiály, jejich vlastnosti a použití pro stavbu topeniště
Ústní ověření s vysvětlením
c) Připravit kamnářské stavební materiály pro stavbu topeniště
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d) Zdít roštové topeniště ze šamotových cihel na kamnářskou hlínu
Praktické předvedení
e) Zdít tahový systém dle technické dokumentace pomocí kamnářské hlíny
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Ruční a strojní opracování materiálů s ohledem na jejich stáří
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat ruční a strojní nářadí, jednotlivé druhy pro stavbu dobových topidel
Ústní ověření s vysvětlením
b) Upravit tvar a rozměr kachle broušením
Praktické předvedení
c) Upravit tvar a rozměr kachle řezáním
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel, 29.4.2026 1:34:41
Strana 3 z 9

Hodnotící standard

Zabudování různých druhů kování do renovovaného topidla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat možnosti opravy poškozeného kování s ohledem na jeho stáří
Ústní ověření s vysvětlením
b) Zabudovat přikládací dvířka do kachloví se zajištěním dilatace
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Zabudovat kovovou mřížku do kachloví
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Oprava glazury kachlů pomocí studených glazur
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat druhy opravných glazur na keramiku
Ústní ověření s vysvětlením
b) Upravit poškození kachle pomocí kamnářského materiálu před nanesením studené glazury
Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c) Nanést studenou glazuru na opravované místo
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Lepení kachlů metodou na kamnářskou hlínu a jejich skobování
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Připravit kamnářskou hlínu pro lepení kachlů
Praktické předvedení
b) Namáčet kachle před lepením na hlínu
Praktické předvedení
c) Popsat materiál pro skobování kachlů
Ústní ověření s vysvětlením
d) Zhotovit skoby pro skobování dvou kachlů
Praktické předvedení
e) Skobovat dva kachle
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Zajištění stability individuálně stavěného dobového topidla při jeho montáži
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat možnosti zajištění stability kachloví při zdění na hlínu
Ústní ověření s vysvětlením
b) Zdění kachloví do dřevěné latě
Praktické předvedení
c) Zdění kachloví do pomocného dřevěného bednění
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění čistícího otvoru v kachlích
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Provést otvor v kachli ručním mechanizovaným nářadím (odvrtání atd.)
Praktické předvedení
b) Provést otvor v kachli strojním nářadím (řezáním)
Praktické předvedení
c) Provést otvor v tahovém systému (v šamotu)
Praktické předvedení
d) Osadit krycí keramické víčko přilepením na hlínu
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel, 29.4.2026 1:34:41
Strana 4 z 9

Hodnotící standard

Používání, ošetřování a údržba ručního nářadí
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat ruční nářadí pro stavbu kachlových kamen
Ústní ověření s vysvětlením
b) Dodržovat podmínky BOZ při práci s ručním nářadím
Praktické předvedení
c) Osekat kachel pomocí kamnářského nože
Praktické předvedení
d) Zabrousit osekaný kachel brusným kamenem
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluhování strojů a zařízení na opracování stavebních materiálů
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat stroje pro opracování stavebních materiálů
Ústní ověření s vysvětlením
b) Popsat stroje pro opracování kovových materiálů
Ústní ověření s vysvětlením
c) Zkrátit kachel na stolní pile pro keramiku
Praktické předvedení
d) Zkrátit válcovaný L profil ruční rozbrušovačkou
Praktické předvedení
e) Dodržovat podmínky BOZ při práci se stroji
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel, 29.4.2026 1:34:41
Strana 5 z 9

Hodnotící standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Podmínka připuštění uchazeče ke zkoušce: uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem úplné profesní kvalifikace kamnář, kterou doloží:
a) dokladem o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář nebo
b) osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci.
 
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102601&kod_sm1=41).
 
Metodické doporučení
Při provádění renovačních prací individuálně stavěných dobových topidel musí být vždy zajištěna součinnost s restaurátory keramiky a památkovým úřadem.
Kamnář pro renovaci dobových topidel provádí pouze demontáž a montáž topidla s drobnými opravami.
 
Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování kompetencí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kriteria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.
 
Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.
Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.
 
Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné zkoušenému zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.
 
Zkoušení lze variantně řešit jako týmovou práci s tím, že jednotliví uchazeči budou v týmu zastávat jak roli řídícího pracovníka, tak pracovníka provádějícího činnosti stanovené kritérii hodnoticího standardu.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel, 29.4.2026 1:34:41
Strana 6 z 9

Hodnotící standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář a osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-055-M Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nebo doložitelná praxe v renovaci dobových topidel; nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, školní vzdělávací program kamnářství, a osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-055-M Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nebo doložitelná praxe v renovaci dobových topidel; nejméně 5 let praxe ve funkci projektanta topidel nebo vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
c) Výkon povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář, a osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-055-M Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nebo doložitelná praxe v renovaci dobových topidel; nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na pozemní stavitelství a osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-055-M Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nebo doložitelná praxe v renovaci dobových topidel; nejméně 5 let praxe ve funkci projektanta topidel nebo vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
e) Úplná profesní kvalifikace kamnář doložená osvědčeními o získání profesních kvalifikací skládajících úplnou profesní kvalifikaci a osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-055-M Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nebo doložitelná praxe v renovaci dobových topidel, střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou; nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
f) Osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-055-M Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou; nejméně 5 let praxe ve funkci vedoucího pracovníka v oboru kamnářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci. Držitel osvědčení je držitelem úplné profesní kvalifikace kamnář.

Další požadavky:
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
·	•Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel, 29.4.2026 1:34:41
Strana 7 z 9

Hodnotící standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Autorizovaná osoba
Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými kamnářskými materiály, nářadím, strojními zařízeními a pracovními pomůckami pro přípravu kamnářských malt a lepidel, úpravu tvaru a rozměru materiálů, montáž a stavbu topidel a komínů, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními (např. lešením) odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.
 
Měřidla: dřevěný skládací metr 2 m, 5 m, vodováhy 0,5 m, 1 m, 1,5 m, lať 2 m.
 
Nářadí a zařízení: úhelníky 90°, 45°, 30°, ruční nůžky na plech, pilník plochý, pilník kruhový, rašple, pila ocaska, různé štětce, kladivo 100 g, 500 g a 1000 g, sekáče různé, sponkovačka, kleště ploché a štípací, špachtle nerezové šíře 200mm a 400 mm, zednická lžíce, naběračka na maltu nerez, různé šroubováky, sada plochých klíčů, sada gola klíčů, sada imbusových klíčů, svěrky, nerezová a molitanová hladítka různých velikostí, diamantové a železné vrtáky různých průměrů, kamnářské brousky, kominická štětka, plastová vanička 40 l a 60 l, vědra 10 l až 15 l, lámačka, stavební lešení.
 
Elektrické nářadí a měřicí přístroje: vrtačka, míchačka stavební, mísící zařízení na stavební lepidla a tmely s příslušenstvím, rozbrušovačka průměr 110 mm a 230 mm, diamantová vodní pila průměr 350 mm, bourací kladivo, elektrický prodlužovací kabel délky 25 m, průmyslový vysavač, vlhkoměr a tahoměr.
 
Pomůcky: zednická tužka, fixy
 
Materiál: dle zadání úkolu
 
Zdroj elektrické energie
 
Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi
 
Předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)
 
Pomocný personál
 
Uchazeč
Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 30 až 40 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů.
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel, 29.4.2026 1:34:41
Strana 8 z 9

Hodnotící standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Cech kamnářů ČR
KOKK Otrokovice
Kamnářství Pešek, Český Krumlov
K-PLUS, Hanušovice
TIMPEX, s. r. o., Hanušovice
Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel, 29.4.2026 1:34:41
Strana 9 z 9